해빙기 안전 점검표(건설공사장)

공사장명:                                               점검일: 2013.   .    (  )

(별첨 #1)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 일반사항
∙원지반 상태, 시공의 적정성 여부
∙지하매설물 조사여부
∙굴착사면 적정구배 준수 여부(보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
∙측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부
∙표면수 유입방지 조치여부
∙동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등
▪ 사면붕괴
∙부석제거 여부
∙굴착 단부의 출입금지 조치여부
∙산마루 측구 설치여부
∙높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부
▪ 흙막이 지보공
∙조립도 작성 및 작업순서 준수여부
∙수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
∙배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
∙계측관리 실시 여부
∙수직 승강계단 설치 유무
∙토류판 배면의 공극 유무
▪ 지반 침하
∙침하, 균열, 변형 여부
∙차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
∙중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
∙비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
∙지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
▪ 구조물공사
∙혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
∙구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부
∙거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부

점검자 : 직    시설   성명           (인)

점검자 : 직    시설   성명           (인)

입회자 : 직 감리단장   성명          (인)