<첨부 : 2>

잠수교 수위상승(하강)에 따른 관계기관별 수행 업무

한강 수위 변화		재난안전대책본부	관할 경찰서	교량안전과	관할구청
수위상승단계	팔당댐 방류 4천톤/sec 이상	□방류량 통보 -재난안전대책본부 ⇒ 경찰청 ⇒ 교량보수과	□보행통제 준비 -교량 수위 육안관측 -차단봉, 차단벨트 설치 준비 -통제준비사실 알림 (경찰서⇒교량안전과)	□경찰측 인력지원요청 시 비상근무조 현장 투입 및 상황대기 (재난안전대책본부에 상황보고)
	잠수교 수위 5.5m 도달시	□시민(언론)홍보 -보행통제실시	□보행자 통행차단 -차단봉,차단벨트설치 (교량보수과 인계)	□보행통행금지 안내 간판 설치 (재난안전대책본부에 상황 보고)
	잠수교 수위 6.2m 도달시	□시민(언론)홍보 -차량통제실시	□차량 통행차단실시 -반포로 남․북단 차량진입금지간판, 라바콘 등 설치	□침수 수위 도달시 통제시설 철수 -차단봉, 차단벨트 -보행통제안내간판	□구청 청소차량 작업준비 대기
침수단계	침수후 수위 하강시 (6.6~6.7m)		□차량통제 계속실시	□시설물 파손상태 부유물 제거 및 청소상태 확인 □파손시설물 복구지시	□교량 청소실시 -남단 : 서초구청 -북단 : 용산구청 □청소완료 보고 (구청⇒ 재해본)
수위하강단계	잠수교 수위 6.2m 이하로 하강시	□시민(언론)홍보 -차량통제 해제	□차량통제 계속 실시	□보행통제시설 재설치 -차단봉, 차단벨트 -보행통제안내간판
	6.1m 도달시		□차량통행금지 해제 -차량진입금지간판, 라바콘 등 철거	□보행통제 계속 유지
	5.4m 도달시	□시민(언론)홍보 -보행통제 해제	□보행자 통행금지 해제 지시 (재대본 통보)	□보행통제 해제 (재난안전대책본부보고) □보행통제시설 철수 -차단봉, 차단벨트 -보행통제안내간판 (관할 경찰서 통보)

※ 현장대기근무자는 관할경찰서, 재난대책본부, 구청 등 관련기관과 긴밀히 협조 (연락처 별첨)

※ 관계 기관 (연락처)

- 서울시 재난안전대책본부 재난관리상황팀 (☎ 2133-0090-92)

- 하천 홍수정보  : 한강홍수통제소 (홍수상황실 ☎ 590-9990)

- 교통통제 총괄  : 서울지방경찰청 교통안전과 (☎ 700-5056, 정용호경감)

- 잠수교 북단    : 용산경찰서 교통과 교통안전계 (☎ 2198-0351)

- 잠수교 남단    : 서초경찰서 교통과 교통안전계 (☎ 3483-9355,9357)

- 한강공원이용통제 : 한강사업본부 (치수과 ☎ 3780-0695)

- 한강상 수상부유물 처리 : 한강사업본부 (환경과☎ 3780-0788)

- 잠수교 주변 문자전광판 홍보 : 서울시설공단(교통상황실 ☎ 2290-6824)

- 수위 강하시 청소 : 서초구청 청소행정과(☎ 2155-6731, 담당 이근창)

용산구청 청소행정과(☎ 2199-7302, 담당 도재윤)

4

5

잠수교 침수대비 비상근무조 편성표

□ 근무장소 : 잠수교 현장 (2개소 : 남단 및 북단)

□ 근무조 운영방법 (총 2개조 12명)

□ A조  - 남단(3명) : 교량안전과(전봉재, 조장),  일상유지보수업체 2명

- 북단(3명) : 교량안전과(이제택, 조장), 일상유지보수업체 2명

- 장    비 : 작업차량 1대, 사인보드 2대

□ B조  - 남단(3명) : 교량안전과(이우근, 조장), 일상유지보수업체 2명

- 북단(3명) : 교량안전과(나용수, 조장), 일상유지보수업체 2명

- 장    비 : 작업차량 1대, 사인보드 2대

※ 비상근무 투입시 및 근무 종료시에 재난안전대책본부의 비상근무 응소대장에 날인할 것