잠수교 침수에 따른 SMS 훈련 시나리오

서울시	공사장 및 잠수교 현장	경찰서	구 청
Ⅰ.메시지 통보
① 잠수교 수방대비 훈련입니다. ‘15. 5. 14. 16:00경 태풍으로 인해 잠수교의 수위가 보행자 통행제한 수위 5.5m로 침수 피해가 있으므로 잠수교 근무자는 현장조치 행동매뉴얼에 따라 조치하시기 바람.
Ⅱ. 상황전파 및 조치
< 팔당댐 방류로 수위 상승단계 > ① 재난안전대책본부 - 팔당댐 방류량이 4,000톤/초 임을 교량안전과로 통보 ② 교량안전과 상황근무자 - 팔당댐 방류량 재난안전대책본부에서 교량안전과로 통보 - (현장 유선통보) 팔당댐 방류량이 4,000톤/초당 방류로 잠수교 수위가 5.5미터 도달이 예상 되므로 한강교량일상유지보수공사의 근무조는 잠수교 통제를 위해 정위치 근무토록 상황전파 및 경찰에 인력지원 요청 - 교량안전과 공사장에 대해 팔당댐 방류대비 바지선 대피 상태 등 현장관리 철저토록 상황전파 - 잠수교 수위 5.5.m 도달시 보행통제에 따른 경찰 측 인력지원요청 및 보행통제 요청 ③ 교량안전과 상황근무자 - 교량안전과장에게 잠수교 통제에 계획 보고함 ④ 교량안전과장 잠수교 통제계획에 대하여 국장. 본부장에게 보고함 ⑤ 교량안전과 상황근무자 - (현장 유선통보) 잠수교 수위가 5.5미터로 보행자를 통제하여 주시기 바랍니다.	① 한강일상유지보수공사 1공구 소장 - 잠수교 통제를 위해 트럭 1대, 사인카 1대, 인원 3명을 잠수교 남단과 북단에 배치 하였습니다. ② 공사장별 현장점검 내용보고 - 바지선 고정상태, 제내지에 적치된 자재 등 이동조치 결과 ③ 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 잠수교 남, 북단 보행자 통제를 완료하였습니다. ④ 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 교량안전과 상황실 및 재난안전대책본로 잠수교 통제사항 보고	① 보행자 통행 차단 (잠수교 수위 5.5m 도달시) - 용산경찰서(잠수교북단), 서초경찰서(잠수교남단) ② 차량 통행차단 실시 (잠수교 수위 6.2m 도달시) - 용산경찰서(잠수교북단), 서초경찰서(잠수교남단)

서울시	공사장 및 잠수교 현장	경찰서	구 청
Ⅱ. 상황전파 및 조치
⑥ 교량안전과 상황근무자 - (현장 유선통보) 잠수교 수위가 6.2미터로 차량 통제를 차단하여 주시기 바랍니다. - 경찰서로 차량통제 차단 요청 - 용산구청과 서초구청으로 청소차량 작업준비 요청 ⑦ 교량안전과 상황근무자 - 잠수교 수위 6.2m 도달시 (현장 유선통보) 잠수교 수위가 6.2미터로 차량 통제를 차단하여 주시기 바랍니다.	⑤ 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 잠수교 남, 북단 차량통제를 완료하였습니다		① 잠수교 수위 하강대비 청소차량 작업준비 대기 - 북단 용산구청 - 남단 서초구청
< 잠수교 침수후 침수시(6.6~7.7m)> ① 교량안전과 상황근무자 - 시설물 파손상태 부유물 제거 및 청소상태 등을 확인하여 보고토록 잠수교 현장근무자에 지시 ② 교량안전과 상황근무자 - 교량안전과장에게 시설물 파손상태 등 조치사항 보고함 ④ 교량안전과장 - 잠수교 중요파손 시설물에 대하여는 국장. 본부장에게 보고함	① 잠수교 통제담당(교량안전과 ) - 시설물 파손상태 부유물 제거 및 청소상태 등을 확인 후 응급조치하고교량안전과 상황실과 재해대책본부로 보고	① 차량통제 계속 실시	① 교량청소 실시 - 북단 용산구청 - 남단 서초구청 ※ 청소완료 후 구청에서 재해대책본부로 보고
< 잠수교 수위 하강단계> ① 교량안전과 상황근무자 - (현장 유선통보) 잠수교 수위가 6.2미터 이하로 하강으로 보행통제시설 재설치 지시 - (현장 유선통보) 잠수교 수위가 6.1미터 도달시 차량통제금지는 해제하고 차량진입 금지간판 철거하고 보행통제는 계속 유지 지시 - (현장 유선통보) 잠수교 수위가 5.4미터 도달시 보행통행해제 및 보행통제시설 철수 지시 ② 강구조교량팀장 잠수교 침수상황종료로 훈련상황종료 선언 - 교량안전과장 - 잠수교 침수대비 훈련에 참여하신 수방근무자, 현장관관계자 및 여러분께 진심으로 감사 드립니다.	① 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 보행통제시설 재설치(잠수교 수위 6.2m하강시) ② 잠수교 통제담당(교량안전과 ) - 교량안전과 상황실 및 재난안전대책본로 잠수교 보행통제시설 제설치 사항 보고 ③ 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 보행통제시설 철수(잠수교 수위 5.4m하강시) ④ 잠수교 통제담당(교량안전과 직원) - 교량안전과 상황실 및 재난안전대책본로 잠수교 보행통제시설 철수 및 마무리 사항 보고(종결)	① 보행통제 해제 실시 (잠수교 수위 6.1m 하강시)