주요 심사내용

□ 건   명 : 2018년 빗물받이 및 연결관 준설공사 - 연간단가

□ 사업개요

위 치	강서구 관내 전지역
공사개요	- 빗물받이 준설(인력) 44,900개소 - 빗물받이 준설(기계) 7,000개소 - 빗물받이 연결관 정비 2,800개소
공사기간	2018. 2 ~ 2018. 12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	503,404	천원
○	심사금액	:	461,967	천원
○	절 감 액	:	41,437	천원
○	절 감 률	:	8.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 :  방청페인트 외 6종

- 방청페인트 : 6,838원/ℓ → 6,010원/ℓ

- 조합페인트 : 4,185원/ℓ → 3,640원/ℓ

- 컨테이너(사무실) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 컨테이너(창고) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동 등

◦ 일위대가 조정

- 원가계산 제비율 조정

․ 건설기계대여대금지급보증서 : 0.56% → 0.49%(준설은 상하수도설비 적용)

· 환경보존비 : 0.8% → 0.5%(준설은 상하수도설비 적용)

- 연결관 정비 싸이클타임 : 18분 → 17분(계산 오류)

- 운반비 : 상차시간 재료비 제외(품셈 8-1)

- 가설창고, 사무실 : 운반비(L=10km) 제외

- 수방대비지원 : 제설작업 대기인원과 유사한 용역으로 공사와 분리하여                       발주 필요(심사에서 제외)

□  그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 일반시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장)는 공사 시방서에 표기

◦ 발주시 심사검토 보완사항 반영 필요(별첨 3)

◦ 이설비 및 기타 심사 제외