정밀점검 및 정밀안전진단 결과 D,E등급 현황 및 조치사항

1. D,E등급 시설물 조치 요령

ㅇ 정밀점검 및 정밀안전진단 결과 D,E등급으로 산정된 시설물은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 시행령 제16조에 따라 보수·보강 등을 실시하거나 도래되는 적기에 점검 및 진단을 실시

ㅇ 또한, 시설물정보관리종합시스템(FMS) 상 유지관리실적보고의 “사용제한” 란에 조치내용을 입력하여 해당 취합기관의 승인을 받은 후 FMS에 입력한 조치결과를 다음 표에 기입하여 한국시설안전공단에 통보

2. 취약시설물(D,E등급) 현황(2013.12.31일 기준)

ㅇ D급 교량(16)

시설물	소재지	준공일	진단일	관리주체	조 치 내 용
서울역고가도로	중구 남대문	‘70.03.01	‘12.12.12	서부도로사업소 시설보수과	◦보수,보강 진행중 (철거계획 수립 중) ◦13톤 이상 중차량 운행 제한중