좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 2. 28(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신월동 지역 LED보안등 교체공사
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	6-9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간환경을 고려한 보안등의 광원 색온도를 검토(하향조정)해 주시기 바랍니다. - 벽면에 설치되는 보안등은 주간 미관을 고려한 등기구의 크기와 후사광으로 인한 빛공해가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 시행 전 현장 테스트를 거쳐 조도, 균제도, 빛방사허용기준 등의 사항을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.