월간 직원 업무소통 회의

○ 일 시 : 2014. 3. 3(월) 09:30

○ 장 소 : 본관1층 회의실

○ 참 석 : 간부 및 각 부서 업무 담당자

월간(3월) 직원 업무소통 회의

□ 보고 순서

순서	분야 및 보고자	순서	분야 및 보고자
1	행정관리 : 조수원	6	기계 : 이덕종
2	운영관리 : 조현태	7	전기 : 양영민
3	수질연구 : 박석주	8	원수관리과	운영관리 : 정창영
4	고압가스 : 김석진	9		기전 : 김향석
5	시설 : 김동우	10		시설 : 한충규

강북아리수정수센터

월간(3월) 직원 업무소통 회의

【 행정관리팀 】

지 난 달 한 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
□ 2013년 본부 자체 경영실적 평가자료 제출 ○ 우수(수범)사례 제출 : 2014. 2. 26(수)까지 (각 부서에서는 14일까지 제출요) □ 자체 공직기강 추진 계획 수립 보고 : 2.14 □ 2014 장기재직휴가 신청서 접수 및 심사 ○ 2.6 접수마감 후 2.7 신청자 심사(8명) □ 2013 하반기 감사결과 처분사항 조치결과 보고 ○ 보고일시 : 2014.2.20. □ 공무원 행동강령 이행실태 자체점검보고 :2.24 ○ 점검사항 : 업무추진비, 출장여비, 강의신고 등 ○ 점검결과 : 지적사항 없음 □ 상시학습 자기계발계획수립 : 2.28완료 ○ 적용대상 : 5급이하 전직원 ○ 점검결과 : 지적사항 없음	□ 우리센터 직제개편에 따른 사무공간 확보 ○ 행정관리팀폐지 → 행정관리과 신설(3월중) ○ 책상 및 캐비넷, 컴퓨터등 등 재배치 □ 2014년 성과관리계획 수립(BSC) 제출 ○ 수돗물 아리수만족도 외 5개 항목 □ 1/4분기 자체 업무개선 제안 공모 실시 ○ 주제 : 업무등 제도개선사항 ○ 방법 : 한글문서 또는 편지쓰기 등 자유롧게 제안 ○ 기대효과 : 업무개선 및 본부평가대비 □ 공직기강확립 자체 복무점검실시 ○ 점검사항 : 출퇴근 및 초과근무실태, 보안점검등

지 난 달 한 일 (‘14. 1월)	이 번 달 할 일 (‘14. 2월)
□ 2014년 재정 균형집행계획 제출 ○ 대상액 : 4,429백만원(시설비,자산취득비,민간위탁금 등) ○ 목표액 : 2,303백만원(상반기중 대상액의 52% 집행) ○ 제출내용 - 주요사업 관리카드(5천만원 이상) 작성 - 월별 집행계획 작성(4,429백만원) □ 중증장애인 생산품 우선구매실적 및 계획제출 ○ 2013년 실적 : 2,482천원 ○ 2014년 목표 : 2,141천원(2014년 구매금액의 1%) □ 물품구매 ○ 사무용의자, 파티션, 비누등 □ 부당이득금 반환소송 진행사항 ○ 1.24 감정인 지정 및 감정촉탁 □ 성과상여금 지급계획 수립 및 지급순위명부 작성 ○ 지급대상 및 금액 : 91명, 262,115천원 ○ 지급예정일 : 2014. 3.12	□ 2014년 유연근무제 확대 운영 ○ 대 상 : 전직원(교대근무, 개인고충자 등 예외) ○ 시행방법 - 매주 수요일 시차출퇴근 : 8시, 10시 조 편성 운영 - 재택근무, 스마트워크제 운영 ○ 부서 자율 목표제 - 수요일 이외의 유연근무 참여자 기준 : 현원의 5%, 5급이상 20% 참여 □ 아리수홍보 ○ 견학자 대비 청사 대청소 실시 : 3.10 ○ 구청 홈페이지 아리수 광고 게재 의뢰 □ 자산취득비 예산 집행 ○ 사무용의자, 파티션, 업무용 자전거, 냉장고, 카메라 등 □ 2013 성과상여금 지급 : 3.12 □ 연말정산 소득세 및 주민세 환불 ○ 소득세 : 3.25일 이후 환불 ○ 주민세 : 4월 5일경 환불

지 난 달 한 일 (‘14. 1월)	이 번 달 할 일 (‘14. 2월)
□ 2013년 연말정산 실시 ○2014년 2월 1일~ 7일 기관별 자료수정 ○2014년 3월중 소득세 및 주민세 환급 □ 직원화합을 위한 대보름 척사대회 ○ 일시 : 2014. 2.14 16:00 ○ 장소 : 구내식당 ○ 주관 : 노동조합 □ 본부장님 방문 ○ 방문일시 : 2014. 2.10 15:00 ○ 방문목적 : 고도정수처리 공사 현장방문 ○ 준비사항 : 현황판 정리 및 대청소실시	□ 기간제근로자(청소) 채용 ○ 서류합격자 면접실시 : 3.3 ○ 최종합격자 발표 : 3.4 ○ 계약서 작성 및 근무배치 : 3.10 □ 구내식당관리 ○ 주별 식단 게시로 계획성있는 중식 제공 □ 직원체력단련실 온수보일러 교체 □ 주말농장관리 ○ 주말농장 대 청소 실시 : 3.14까지 완료 ○ 2014 주말농장 직원별 배분 □ 기타 일상업무 처리 ○ 공사시행 계약 및 지출업무 ○ 차량관리 및 문서수발 등

지 난 달 한 일 (‘14. 1월)	이 번 달 할 일 (‘14. 2월)
□ 준공무직(청소) 1명 채용계획수립 및 공고 □ 관용차량 대체 임대차 연장계약 ○본부 관용차량 수급기간 연장으로 인하여 직원 출, 퇴근 용 관용차량 대체 임대차량 계약연장(5월) □ 청사 소독실시 □ 직원 명찰 및 명함 제작구매 □ 본관 온수용보일러 유류구매 □ 화장실 센서교체(본관, 정문) □ 전입자 정수시설종사자 보균검사 실시	□ 보안관리 ○ 군 향방훈련 실시 : 3.4(독수리훈련 연계) ○ 국정원 보안진단 수검 ○ 바리케이트 구매(3대) ○ 고라니 3마리 퇴치 작전 시행 : 직원 및 공익동원 □ 사회복무요원 관리 ○ 집합교육 : 3. 21.(금) 8명 대상 ○ 소집해제 : 1명 (3.11) ○ 병무청 사회복무요원담당자 교육참석

지 난 달 한 일 (2014. 1.)	이 번 달 할 일 (2014. 2.)
□ 보안관리 ○ 경계협정서 체결 (2. 17.) ○ 센터 방어계획 수립(Ⅲ급 비밀) ○ 보안진단 수검(날짜미정) : 국정원, 7군단 ○ 남양주경찰서 대테러 대책회의 참석 ○ 직장민방위대 편성 보고(3명) ○ 센터 무전기 수리 의뢰 및 신규 구매 (5대) ○ 직원용 차량 출입 스티커 제작배부 ○ 광암아리수정수센터 지원 근무 (매주 수요일) □ 사회복무요원 관리 ○ 집합교육 : 2. 21.(금) 8명 대상 ○ 소집해제 : 2명 (2. 5, 2. 15.) ○ 국외여행 허가 : 1명 (2. 19. ~ 3. 10, 14일간) ○ 병무청 소양교육 : 3명

【 운영관리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 02월)	이 번 달 할 일 (‘14. 03월)
유효율 향상 추진계획 수립 ○ 수립일자 : 02. 13 (목) ○ 전년도 유효율 추진결과 분석 및 2014년도 추진계획 응집제(PAC17%) 구매 ○ 발주일자 : 01. 16 (금) ○ 구매물량 : 1,000톤 ※ MAS2단계 경쟁에 의해 조달업체 선정 : 삼구화학(주) - 금회 입고량 : 300톤 (02. 19. ~ 02. 24) 수질자동감시시스템 운영계획 수립 ○ 수립일자 : 02. 24 (월) ○ 수질자동감시시스템 현황 및 세부운영 계획 정수처리시설 청소용역 발주 ○ 정수처리시설 청소용역 계약심사 완료 : 02.05. ○ 본청 재무과 계약의뢰 : 02.10. ○ 청소용역 입찰공고(본청 재무과) : 02.18. - 입찰서 제출기간 및 개찰 : ~ 02.26. 침전지 낙엽 방지망 설치 ○ 설치길이 : 900m, 설치금액 : 60만원	화학물질배출량 조사 입력 ○ 입력일자 : 03. 31 (월) ○ 입력내용 - 정수장 현황 입력 - 2013년도 약품별 배출량 입력 응집제(PAC17%) 입고 ○ 구매물량 : 1,000톤 (누계 입고량 : 300톤) ○ 금회 입고량 : 120톤 - 입고 예정일 : ‘03. 25(화) ~ 03. 26(수) 정수처리시설 청소용역 시행 ○ 적격심사 및 낙찰자 결정 : 03.05. ~ 03.15. ○ 계약 및 착공 : 03.15. ~ 03. 20.(예정) ○ 청소용역 1차 작업지시 : 상반기 청소작업 착수 - 정수지 및 여과지 청소실시 예정

【 배출수처리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
배출수처리장 운영 결과 (14년 2월) ○ 슬러지 케익처리 : 870톤(함수율 78.0%) ○ 방류수 수질 : COD 5.9mg/L, SS 2.9mg/L ※수질기준 : COD 40mg/L, SS 10mg/L 폐기물처리용역 발주준비(설계) ○ 내 용 : 처리비 견적조사, 운반비 산출 등 2013년 전국오염원조사 자료 제출 ○ 내 용 : ‘13년 폐수 및 오염물질 발생량 등 제출 (국립환경과학원) 탈수기 여과포 구매 ○ 내 용 : 탈수기 여과포 구매 - 15매 ○ 구매방법 : 본부 기전과 구매의뢰(전문물품) ○ 소요예산 : 2,700만원	폐기물처리용역 계약심사 및 심의 의뢰 ○ 예상물량 : 52,000톤/2년(강북) ○ 예상금액 : 24억6천만원 ※통합발주(강북-광암)시 예상발주물량 : 64,000톤/2년(30억2천만원) ※ 심사-계약심사과(설계내역), 심의-재무과(계약의 적절성, 적법성) 2월분 운영관리용역비, 폐기물처리비 기성금 지급 ○ 운영관리 용역비 : 약 1,600만원 ○ 폐기물처리비 : 약 3,100만원 (처리량 : 870톤)

【 수질연구 분야 】

지 난 달  한 일  (‘14. 02월)

이 번 달  할 일 (‘14. 03월)

원·정수 수질 현황 (2월)

구 분		기 준	평 균	최 대	최 소
원 수 (착수정)	탁도(NTU)	-	4.15	5.67	2.71
	pH	-	7.35	7.50	7.25
	NH3-N(mg/L)	-	0.11	0.26	0.01
	지오즈민(ng/L)	-	1.8	2.5	0.0
	2MIB(ng/L)	-	1.3	2.4	0.5
정 수	탁도(NTU)	0.5	0.05	0.05	0.04
	pH	5.8~8.5	7.15	7.30	7.03
	잔류염소(mg/L)	4이하	0.44	0.46	0.42
	지오즈민(ng/L)	20	1.1	2.0	0.0
	2MIB(ng/L)	20	1.0	1.8	0.0

※ 전월 대비 원수의 pH 및 NH3-N 상승

여과지 지별 탁도계 일체 점검 및 보수

- 4계열 5지 수리 예정

오존 취기 관련 전문가 자문회의 개최

- 2월 17일(월), 본부 개선 요청 완료

물안전 계획 자료 준비

여과지 지별 탁도계 수리(4계열 5지)

pH 변환기 구매

여과지 사층조사 및 보고

○ 여과사 보사 준비

수질개선 연구과제 제출(본부, ~3/7)

‘14 숙련도 시험(먹는물 분야)

○ 주관 : 국립환경과학원

○ 항목 : 암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온

○ 시료배부 : 2월 24일~28일(우편)

○ 결과제출 : 3월 28일

수질실험,갈수기 추진실적,소독능,여과지별탁도 월보 보고

○ 본부 수질과, 매월 5일까지

정수장 운영 실태 평가 자료

○ 평가기간 : 환경부 주관

○ 자료 수합 기간 : 3.10까지

※ 김원일 주무관 교육 : 3/3~3/7

【 고압가스 관리 】

지 난 달 한 일 (‘14. 02월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
정수약품(액체염소) 물품검수 : ( 02.11 ) ○ 구매물량 : 액체염소 18톤 ( 9,881,070원 ) 정수약품(이산화탄소) 구매발주 및 물품검수 : ( 02.14 ) ○ 구매물량 : 이산화탄소 38톤 ( 8,151,000원 ) 2014년도 01월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 후염소 염소투입시설 개선 계획안 작성 CO2 투입설비 보험 가입 고압가스 안전교육 실시 이병조 팀장 가스 법정 전문교육(신규과정(05.28~05.30)) 접수 고도정수공사공정 보고회 참석(02/12) 오존투입시설 효율향상 검토회의 참석(02/17) 고도처리 공사 작업 현장 견학(02/17) 액체염소 용기(35병) 재검사 설계 2013년도 경영평가 우수(수범)사례 제출 ○ 염소투입 이젝터 동결 방지시설	14년도 02월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 액체염소 및 CO2 필요 수요량 구매 가스 안전교육 실시 액체염소 용기(35병) 재검사 심사요청 및 발주

【 시설분야 】

지 난 달 할 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
□ 시설공사 설계물량 조사 및 심사요청(4건) ○ 조경관리 등 4건 단위사업 : 1,070백만원 ○ 시설물 연간단가 발주 - 2014. 2. 5(수) 생산부 회의 - 사업대상 등 시행계획 준비 □ 시설물 유지관리 ○ 2014년도 해빙기 안전계획 수립(2월 26일) - 상반기 시설물 정기점검과 병행 실시 - 대상 : 옹벽, 경사지, 도송수관, 생산시설 등 점검, 정비 ○ 2014년도 정수센터 GIS운영계획 수립 - 공사, 물품구매현황자료 입력 - 준공검사 및 물품검수시 결재확인 ○ 도송수관 본부 지적사항 재점검 및 정비 - 대상 : 14건 - 동부(12), 자체(1), 하자(1) - 완료 : 5건	□ 시설공사 설계물량 조사 및 심사요청(4건) ○ 조경관리 등 4건 단위사업 : 1,070백만원 ○ 시설물 연간단가 발주 - 사업설계 및 발주 □ 시설물 유지관리 ○ 2014년도 해빙기 안전점검 실시 - 상반기 시설물 정기점검과 병행 실시 - 취,정수시설과 도송수관로를 분야별 실시(6개반 33명) - 기간 : 2월 26일 ~ 3월 3일 - 본부점검 : 감사과(3. 7), 생산부(3. 11) ○ 도송수관 본부 지적사항 정비(동부수도) ○ 고도정수처리공사 - 단수없는 연결작업을 위한 배수지 지속시간 등 검토 - 여과유량계실 방수작업 검토 - 연결작업 및 시운전 퇴수량의 유효율 반영검토

지 난 달 할 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
□ 시설물 유지관리 ○ 송수관 매설확인(구리시, 2월 26일) - 위치 : 왕숙천 동창보 - 콘크리트 보호콘리트 (폭 10m), 구리시공사 조정요청 ○ 고도정수처리공사 - 경계울타리 설치 검토협의 - 염소접촉조 연결작업을 위한 합동검토 • 2014.2.26(수) • 참석 : 고도반, 배수및 생산관리과, 감리자, 시공사, 정수센터 - 여과유량계실 방수작업 검토협의 - 정전대비 배수시설 검토협의 • 비상발전기를 활용 여과지 정수밸브 잠금(전기분야) - 공정회의(2. 7, 2. 21) 15:00	□ 시설물 유지관리 ○ 고도공사 공정회의 - 금요일 15:00실시(3. 7, 3. 21) - 분야별 업무대상자 참석

【 기계분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 2월)
□ 기계설비 소규모공사 발주 ○ 정수지 유출밸브 부속설비등 보수공사 - 계약일 : 2014. 2. 4 - 계약금액 : 46,924,260원 - 계약업체 : 훼이스건설(주) 대표 조덕현 - 공사기간 : 2014. 2. 10 ~ 2014. 3. 31(50일) - 공사내용 : 정수지 유출밸브 보수(1,3계열), 지금배수지 분기밸브실 보수 1식 - 현재진행사항 : 자재준비중 □ 2014년 기계분야 투자사업비 발주 ○ 여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사 - 설계심사의뢰(본부 재무회계과) : 2014. 1. 29 - 심사완료예정 : 2014. 2. 5 - 계약의뢰(본청 재무과)예정 : 2014. 2.10 - 입찰방법 : 일반공개경쟁 - 공사기간 : 착공일로부터 90일간 ○ 여과지 역세송풍기 개량 - 설계완료예정일 : 2014. 2. 21까지 - 발주방법 : 설계심사 득한후 제한경쟁 - 소요예산 : 220,000천원	□ 기계설비 소규모공사 ○ 정수지 유출밸브 부속설비등 보수공사 - 계약금액 : 46,924,260원 - 공사기간 : 2014. 2. 10 ~ 2014. 3. 31(50일) - 공사내용 : 정수지 유출밸브 보수(1,3계열), 지금배수지 분기밸브실 보수 1식 - 현재진행사항 : 자재준비중 ○ 연간단가(기계설비분야) 발주준비 - 발주예정일 : 2014. 3. 7 - 발주금액 : 약 70,000천원 - 공사내용 : 응집기 등 기계설비분야 - 현재진행사항 : 현장조사 등 □ 2014년 기계분야 투자사업비 발주 ○ 여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사 - 설계심사완료후 발주 : 2014. 2. 17 - 계약의뢰(본청 재무과) : 2014. 2.18(292,523천원) - 현재진행사항 : 입찰공고중 ○ 여과지 역세송풍기 개량 - 설계심사의뢰(본부) : 2014. 2. 20 - 발주방법 : 설계심사 득한후 공개입찰 - 소요예산 : 220,000천원

【 전기분야 】

지 난 달  한 일  (‘14. 2월)

이 번 달  할 일 (‘14. 3월)

□ 2013년 예산집행 현황 보고   (생산부)

○ 시설비                                      (단위:백만원)

건 수	사업비	집행액	불용액	집행잔액율	불용사유
5	1,470	1,244	226	15.4%	낙찰차액및집행잔액

○ 수선유지교체비                                (단위:백만원)

건수	수선비	집행액	불용액	집행잔액율	불용사유
78	2,512	2,470	42	1.7%	낙찰차액및집행잔액

□ 사업발주 및 계약심사 현황

○ 발주 및 계약완료 -- 3건

- LED 조명등 교체 계약완료 : 2.17일(66백만원)

- 전동밸브 분전반제작구매설치 발주 : 2.21일(21백만원)

- 여과지밸브 분전반구매 및 전기공사 발주 : 2.26일(98백만원)

○ 계약 심사의뢰(본청 계약심사과) -- 2건

- 탈수기동현장제어반개량 : 2.24일 (349백만원)

- 송수펌프동외4개소 공정감시제어반 : 2.21일 (299백만원)

□ 온실가스.에너지 명세서 및 이행실적 제출 (서울시)

○ 온실가스 배출량 : 46,940 (tco2eq)

○ 에너지 사용량 : 966 (TJ)

○ 보고일자 : ‘14.2.18일

□ 송수유량 차인량 발생 조치완료

○ 조치일자 : 2.18일

○ 조치결과 : 0.1 ~ 0.15% (차인량)

□ 단위사업 발주계획

○ 탈수기동 현장제어반개량 제작구매설치

- 계약방법 : 중중장애인생산품우선구매 특별법에 의거 자체계약

- 사 업 비 : 349백만원

- 사업기간 : ‘14. 4.1~’14.9.30

○ 송수펌프동외 4개소 공정감시제어반 제작구매설치

- 계약방법 : 지명경쟁입찰 본청 계약의뢰

- 사 업 비 : 299백만원

- 사업기간 : ‘14. 4.1~’14.8.30

□ 분산제어시스템(DCS) 유지관리용역 발주

○ 사업내용

- 자동화설비 유지관리 및 점검

- 긴급복구 및 고장수리

○ 계약방법 : 납품업체인 ㈜효성과 수의계약

○ 용역기간 : ‘14.4.1~’15.3.31

□ ‘14년 전기설비 보수공사 연간단가 공사 발주

○ 계획수립 : ‘14.3.1~3.5

○ 공사대상 : 정수장 및 취수장 전기설비

○ 계약방법 : 일반공개경쟁

○ 사업기간 : ‘14.4.1~’14.12.20

□ 기타 추진사항

○ 지금배수지 분기밸브 전동화 전기공사

○ 온실가스.에너지 및 전력사용량 및 원단위 분석 보고(본부)

【 원수관리과(운영분야) 】

지 난 달 한 일 (’14. 2월)	이 번 달 할 일 (’14. 3월)
□ 액체염소 조달구매(2차) ○ 구매량 : 54톤 ○ 금 액 : 29,643천원 □ 액체염소 구매 검수(1차) ○ 검수기간 : 2014.01.14～2014.02.13. ○ 검수금액 : 29,643천원 □ 염소투입설비 세관 및 부품교체 검토 ○ 사업기간 : 2014.03～06월 ○ 사업규모 : 염소기화기 3대, 염소투입기 3대 등 ○ 소요예산 : 27,000천원 □ 생물감시장치 구매대금 지급(1월분) ○ 지급회사 : ㈜환경바이오 ○ 지급금액 : 858천원 □ 개인하수처리시설 위탁관리 용역대금 지급(1월분) ○ 용역회사 : ㈜도수환경 ○ 지급금액 : 440천원 □ 수질자동 시안측정기 소모품구매 및 수리 발주 ○ 수리업체 : ㈜동신아이피씨 ○ 수리금액 : 6,490천원 ○ 수리기간 : 계약일로부터 30일	□ 액체염소 조달구매(3차) ○ 구매량 : 54톤 ○ 금 액 : 29,643천원 □ 액체염소 구매 검수(2차) ○ 검수기간 : 2014.02.17～2014.03.19. ○ 검수금액 : 29,643천원 □ 염소투입설비 세관 및 부품교체 발주 ○ 사업기간 : 2014.03～06월 ○ 사업규모 : 염소기화기 3대, 염소투입기 3대 등 ○ 소요예산 : 27,000천원 □ 생물감시장치 구매대금 지급(2월분) ○ 지급회사 : ㈜환경바이오 ○ 지급금액 : 572천원 □ 개인하수처리시설 위탁관리 용역대금 지급(2월분) ○ 용역회사 : ㈜도수환경 ○ 지급금액 : 440천원 □ 고압가스안전관리자 양성교육 ○ 교육과정(대상) : 일반시설안전관리자(윤만구) ○ 교육기간 : 2014.03.24~04.10 ○ 교육장소 : 천안교육원(한국가스안전공사)

【 원수관리과(기전분야) 】

이 번 달 할 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
□ 취수장 이동스크린 교체공사 기술심사 및 계약심사 ○ 사업기간 : 2014. 3월~10월 ○ 사업규모 : 이동스크린(W2.4m×H20.5m) 1대 교체 ○ 소요예산 : 350,000천원 □ 고효율 취수펌프 교체공사 설계 자료수집 및 검토 ○ 사업기간 : 2014. 3월~10월 ○ 사업규모 : 강북계열 노후 취수펌프(720kW) 2대 교체 ○ 소요예산 : 570,000천원(전기공사 포함) □ 취수펌프 및 이동스크린 오일 보충·교체 정비 ○ 정비기간 : 2014. 2. 10. ~ 2. 14. ○ 정비규모 : 취수펌프 9대, 이동스크린 5대 ○ 정비방법 : 자체인력 정비 □ 취수장 강북계열 전기요금 선택요금제 변경에 따른 절감액 산출분석 ○ 선택요금제 : 선택Ⅱ ⇒ 선택Ⅲ변경 ○ 분석결과 : 기존의 선택Ⅱ가 선택Ⅲ보다 유리 ○ 조치결과 : 선택요금제 변경취소 완료	□ 취수장 이동스크린 교체공사 발주 ○ 사업기간 : 2014. 3월~10월 ○ 사업규모 : 이동스크린(W2.4m×H20.5m) 1대 교체 ○ 소요예산 : 350,000천원 □ 고효율 취수펌프 교체공사 계약심사 ○ 사업기간 : 2014. 3월~10월 ○ 사업규모 : 강북계열 노후 취수펌프(720kW) 2대 교체 ○ 소요예산 : 570,000천원(전기공사 포함) □ 취수장 감시제어시스템 유지관리용역 발주 ○ 용역기간 : 2014. 4. 1 ~ 2015. 3. 31 ○ 용역범위 : PLC시스템 정상작동 확인, 장애복구 등 ○ 소요예산 : 약 40,000천원 ○ 계약방법 : 지명경쟁입찰 □ 고효율 취수펌프 교체 전기공사 발주 ○ 사업기간 : 2014. 4월~9월 ○ 사업규모 : 차단기, 기동리액터, 전원공급선로 등 설치 ○ 소요예산 : 약 95,000천원

【 원수관리과(시설분야) 】

지 난 달 한 일 (‘14. 2월)	이 번 달 할 일 (‘14. 3월)
□ 취수장 시설물 정밀안전점검 용역발주 ○ 계약방법 : 일반공개경쟁 ○ 용 역 비 : 47,400천원 ○ 용역기간 : 계약일로부터 100일간 □ 시설물 유지관리 ○ 해빙기대비 취수장시설물 자체 안전점검 - 기 간 : 2014. 2. 25 ~ 2. 26일 - 대 상 : 기계, 전기, 토목 등 분야별로 점검(이상 없음) ○ 한국도로공사(도로교통연구원) 교량설계에 따른 지장물 협의 - 서울 ~ 세종간고속도로 한강횡단(고덕대교)관련 지반조사 에 따른 구리시 토평동 한강둔치상의 도수관로 매설 위치 현장확인	□ 취, 정수장 정밀안전진단용역 결과에 따른 시설물 보수공사 준비 ○ 취수장 토목, 건축시설물에 대한 보수,보강 공사 - 콘크리트 균열등 보수 물량조사 및 설계 등 작성 ‣ 토목부분 : 2014년 보수공사 시행 ‣ 건축부분 : 건축물 외부 균열보수는 2015년도 취수장 외부도색공사 계획으로 병행하여 보수시행 □ 시설물 유지관리 ○ 해빙기대비 취수장 시설물 본부 안전점검 - 감사과 : 2014. 3. 07일 - 생산부 : 2014. 3. 11일(합동점검) - 대 상 : 기계, 전기, 토목 등 분야별로 점검