좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 08(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	양재천 우안도로 개설 전기공사
신청기관	서울주택도시공사
심의번호	32-10 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 운전자 안전을 위해 터널의 진출입로 주·야간 휘도를 측정 후 터널 내부 조명계획을 설계해 주시기 바랍니다. - 터널의 경계부에서 이행부 사이의 휘도 편차가 크지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.