좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 08(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	장안교 성능개선 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	32-7 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 운전자 안전을 위한 장안교 주변 도로와의 균제도 차이가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구 용량을 검토하여 도로등급에 맞는 적정 종합균제도, 차선축균제도 값을 검토해 주시기 바랍니다. - 교각하부 밝기를 상부 장안교 도로조명 밝기와 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.