유니버설디자인 자문의견서

안 건 명

상아 현대아파트주택재건축정비사업

자문기간

2019. 10 . 04 .  ~ 2019  . 10 . 08

자문방법

현장방문 및 도면검토

자문기관

(사)한국유니버설디자인협회

자문 내용
❙형평성		단지내 외부공간과 보도공간의 경계부분을 구분하지 않고 통합하여 디자인하십시오.
-접근성
-선택가능성
-공공공간활용성
❙명료성		대로3류(영신로) 부분은 1m 띠녹지확보로 보도폭이 협소합니다. 단지내 외부공간과 보도공간을 통합하여 가로환경을 조성하십시오.
-간결함
-직관적 인지
-오감/길찾기
❙안전성		고원식 횡단보도의 바닥패, 칼라는 보도와 연속성을 가지도록 계획하십시오
-안전함
-연속성
-보행우선
❙편의성		신축보도부분의 장애물구간과 보행구간을 명확히 구분하고 점자블럭 미설치구간의 보행의 안전성과 편의성을 동시에 확보하십시오
-적정한 크기
-적은노력
-사용상의용이성
❙교류와 참여		당산로 44길과 연신로, 당산로42길과 연신로가 만나는 코너부분에 이동과 휴식이 함께하는 통합된 “완충공간”[휴게공간포함]의 조성이 필요합니다.
-참여
-장소성
❙종합의견	건축물의 외부공간인 주차장 출입구와 보도접합부, 보행출입구, 조경계획, 외부공간, 대지안의 공지가 보행공간과 어떻게 연계성과 연속성이 확보되는지가 중요한 부분입니다.