유니버설디자인 자문의견서

안 건 명

옥인동 47번지일대 관리형 주거환경개선사업  기본 및 실시설계 용역

자문기간

2019. 12 . 06 .  ~ 2019  . 12 . 11

자문방법

현장방문 및 도면검토

자문기관

(사)한국유니버설디자인협회

자문 내용
❙형평성		비좁은 내부공간으로 인해 외부공간이 “반 내부공간”으로 확장함으로 물리적개선 뿐만아니라 사회, 경제적 문제해결을 함께 고려 해야합니다.
-접근성
-선택가능성
-공공공간활용성
❙명료성		골목길에 경고용 블럭이나 유도블럭을 설치하여 일반인과 시각 장애인 등 보행약자의 안전성을 함께 확보하십시오
-간결함
-직관적 인지
-오감/길찾기
❙안전성		교통안전시설은 주생활보행로의 안전을 위해 중요합니다. 사생활의 간섭이 발생할 수있는 부분은 위치를 조정하는 것이 바람직합니다
-안전함
-연속성
-보행우선
❙편의성		주거환경개선지구의 자연발생적 도로는 커뮤니티의 중심공간입니다 확산을 위해서 이동환경, 계단, 화단뿐만아니라 소공원 /공용공간 /휴게시설 등 점적으로 적용되는 것이 효과적인 확산을 위해 바람직할 수 있습니다.
-적정한 크기
-적은노력
-사용상의용이성
❙교류와 참여
-참여
-장소성
❙종합의견	주거환경개선지구의 UD 적용이 시설개선이나 깨끗하게 보여지는 모습보다, 위험한 보행환경의 개선, 불편한 시설의 실질적개선을 우선으로 계획되고 실행되어야 합니다. 즉 단계별로 최소 적용요소를 도출해서 적용하는것이 바람직합니다.