[별첨2]

교통안전시설 세부 점검사항

분야		점검사항	비고
신 호 기 분야	신호등	✔ 신호등 (LED 부분소등) 점검 ✔ 설치(개소, 장소, 높이, 방향, 시인성)의 적정여부 ✔ 주기, 현시, 점멸의 적정여부 ✔ 제어기 ․ 함체 상태점검(부식, 도색상태 등) ․ 제어기 기초대 상태점검(도색, 부식, 연결부 등) ✔ 가공케이블 고정 상태 ✔ 지주 및 기초 ․ 지주의 기울기, 쓰러짐, 휨, 부식, 도장, 흔들림(기초문제) ․ 개․폐기(뚜껑) 부착상태 ✔ 맨홀뚜껑 파손 및 함몰여부
	음향신호기	✔ 오작동여부 ✔ 신호기버튼장치 적정높이 설치여부 ✔ 음성안내 적정여부 ✔ 처짐현상 발생여부
	잔여시간 표시기	✔ 오작동여부 ✔ 모듈의 색상(녹색)의 적정여부
	교통안전표지판의 시설물 점검	✔ 표지판 및 표지 ․ 오염상태(먼지, 흙, 낙서 등) ․ 도장상태(탈색, 변색 등) ․ 표지판상태(휨, 파손 등) ․ 연결부상태(이음부 파손 및 부식상태 등) ✔ 지주 및 기초 ․ 지주의 기울기, 쓰러짐, 휨, 부식, 도장, 흔들림(기초문제)✔ 기타 ․ 조명고장, 도로환경 변화로 인한 은폐, 교통상황에 따른 적합성 ․ 주변 환경변화로 인한 시인성 불량 확인
교통안전표지 분야
	교통안전표지판의 표지내용 점검	✔ 규제․표시 내용이 현장과 다르게 적용된 경우 ✔ 도로표지나 간판 등이 다수 조합되어 식별하기 힘든 경우 ✔ 표시내용이나 설치방법 등이 재검토를 요하는 경우 ✔ 노면표시와 함께 설치된 경우 일치여부
	노면표시	✔ 설치(개소, 장소, 일관성)의 적정여부 ✔ 신호기. 교통안전표지와의 일치여부 ✔ 미관(박리, 오염, 퇴색, 야간 식별성)의 적정여부 ✔ 원인자공사 등으로 인한 굴착복구 후 시공여부
도로부속물 분야	도로표지	✔ 설치(개소, 장소, 높이, 방향, 문안연계성)의 적정여부 ✔ 내용(정확성, 일관성, 시인성)의 적정여부 ․ 미관(탈락, 더러움, 훼손, 반사체)의 적정여부 ․ 연결부(휨, 고정, 파손)의 상태 ․ 지주의 경사, 부식, 파손 여부 ․ 기초의 안전성
	교통안전부속물	✔ 도로표지병 ․ 설치상태 및 파손여부 ․ 반사체 상태 및 오염여부 ․ 주위에 흙, 모래, 낙엽 등이 쌓였는지 여부 ✔ 무단횡단방지시설 ․ 파손여부 및 설치의 적합성 ✔ 시선유도표지시설, 시선유도봉, 갈매기표지, 도로반사경, 볼라드 등 ․ 파손여부 및 설치의 적합성 ․ 볼라드의 경우, 보행장애여부