[별표] <개정 2012.11.27> [시행일:2014.1.1] 제3호가목1)의 포름알데히드에 대한 부분

[시행일:2015.1.1] 제1호의 미세먼지(PM-2.5)란, 제3호가목1)의 헥사클로로벤젠에 대한 부분

환경기준(제2조 관련)

3. 수질 및 수생태계

가. 하천

1) 사람의 건강보호 기준

항목

기준값(㎎/L)

카드뮴(Cd)

0.005 이하

비소(As)

0.05 이하

시안(CN)

검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)

수은(Hg)

검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001)

유기인

검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)

폴리클로리네이티드비페닐(PCB)

검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)

납(Pb)

0.05 이하

6가 크롬(Cr6+)

0.05 이하

음이온 계면활성제(ABS)

0.5 이하

사염화탄소

0.004 이하

1,2-디클로로에탄

0.03 이하

테트라클로로에틸렌(PCE)

0.04 이하

디클로로메탄

0.02 이하

벤젠

0.01 이하

클로로포름

0.08 이하

디에틸헥실프탈레이트(DEHP)

0.008 이하

안티몬

0.02 이하

1,4-다이옥세인

0.05 이하

포름알데히드

0.5 이하

헥사클로로벤젠

0.00004 이하

2) 생활환경 기준

등급		상태 (캐릭터)	기 준
			수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
										총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5∼8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5∼8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5∼8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5∼8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0∼8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하
나쁨	V		6.0∼8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하
매우 나쁨	VI			10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과

비고

1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

가. 매우 좋음: 용존산소(溶存酸素)가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.

다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.

아. 용수는 해당 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.

자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 해당 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.

2. 상태(캐릭터) 도안

가. 모형 및 도안 요령

등급		도안 모형	도안 요령	색상
				원	물방울	입
매우좋음	Ia				파란색(cyan, C) 100~90%, 빨간색(mazenta, M) 20~17%, 검은색(black, K) 5%	빨간색(mazenta, M) 60%, 노란색(yellow, Y) 100%
좋음	Ib			검은색(black, K) 15%	파란색(cyan, C) 85~80%, 노란색(yellow, Y) 43~40%, 빨간색(mazenta, M) 8%	빨간색(mazenta, M) 60%, 노란색(yellow, Y) 100%
약간좋음	II				파란색(cyan, C) 57~45%, 노란색(yellow, Y) 96~85%, 검은색(black, K) 7%
보통	III				파란색(cyan, C) 20%, 검은색(black, K) 42~30%
약간나쁨	IV				빨간색(mazenta, M) 35~30%, 노란색(yellow, Y) 100%, 검은색(black, K) 10%
나쁨	V				빨간색(mazenta, M) 65~55%, 노란색(yellow, Y) 100%, 검은색(black, K) 10%
매우나쁨	VI				빨간색(mazenta, M) 100~90, 노란색(yellow, Y) 100%, 검은색(black, K) 10%

나. 도안 모형은 상하 또는 좌우로 형태를 왜곡하여 사용해서는 안 된다.

3. 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표

생물등급

생물 지표종

서식지 및 생물 특성

저서생물(底棲生物)

어류

매우좋음

~

좋음

옆새우, 가재, 뿔하루살이, 민하루살이, 강도래, 물날도래, 광택날도래, 띠무늬우묵날도래, 바수염날도래

산천어, 금강모치, 열목어, 버들치 등 서식

-물이 매우 맑으며, 유속은 빠른 편임.

-바닥은 주로 바위와 자갈로 구성됨.

-부착 조류(藻類)가 매우 적음.

좋음

~

보통

다슬기, 넓적거머리, 강하루살이, 동양하루살이, 등줄하루살이, 등딱지하루살이, 물삿갓벌레, 큰줄날도래

쉬리, 갈겨니, 은어, 쏘가리 등 서식

-물이 맑으며, 유속은 약간 빠르거나 보통임.

-바닥은 주로 자갈과 모래로 구성됨.

-부착 조류가 약간 있음.

보통

~

약간

나쁨

물달팽이, 턱거머리, 물벌레, 밀잠자리

피라미, 끄리, 모래무지, 참붕어 등 서식

-물이 약간 혼탁하며, 유속은 약간 느린 편임.

-바닥은 주로 잔자갈과 모래로 구성됨.

-부착 조류가 녹색을 띠며 많음.

약간나쁨

~

매우나쁨

왼돌이물달팽이, 실지렁이, 붉은깔따구, 나방파리, 꽃등에

붕어, 잉어, 미꾸라지, 메기 등 서식

-물이 매우 혼탁하며, 유속은 느린 편임.

-바닥은 주로 모래와 실트로 구성되며, 대체로 검은색을 띰.

-부착 조류가 갈색 혹은 회색을 띠며 매우 많음.

4. 화학적 산소요구량(COD) 기준은 2015년 12월 31일까지 적용한다.