〔별표2〕 소방장비의 보유기준((제9조 관련) 1. 기동장비(대분류01)
가. 소방자동차(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소방펌프차】차량에 물탱크 및 소방펌프가 장착되어 화재진압을 주목적으로 하는 자동차(01)
	【펌프차】주목적이 물을 펌프로 가압하여 화재진압 하는 소방차(01)	경형	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다. ○ 소방자동차에 적재하는 소방장비는 소방자동차별 최대적재량(「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조제14호에 따른 최대적재량을 말한다)을 초과하지 않는 범위에서 지역별 상황에 적합하게 적재해야 한다.	장비기획과
		소형
		중형
		대형
	【산불진화차】 산불진화가 주목적으로 사용되는 소방펌프차(02)	소형
		중형
	【사다리펌프차】 펌프차에 사다리가 장착 되어 있는 펌프차(03)	소형
		중형
【다목적소방차】 화재, 산악, 수난 구조 등 다목적으로 소방활동이 가능한 자동차(02)
	【다목적 소방차】 다목적으로 소방활동이 가능한 자동차(01)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
【소방물탱크차】 소방자동차에 물 공급을 주목적으로 수행하는 소방차(03)
	【소방물탱크차】소방자동차에 물 공급을 주목적으로 수행하는 소방차(01)	소형	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
		중형
		대형
【무인 방수차】 구조작업대 없이 말단 방수구에서 방수가 가능한 소방차(04)
	【무인 방수차】 구조작업대 없이 말단 방수구에서 방수가 가능한 소방차(01)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【무인 파괴방수차】 구조작업대 없이 말단부에 방수구와 파괴가 가능한 소방차(02)
【소방화학차】 포소화장치·분말소화 등으로 화재진화에 사용하는 자동차(05)
	【일반화학차】 고압방수압력 6,500ℓ/min 미만(01)	중형	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
		대형
	【고성능화학차】 고압방수압력 6,500ℓ/min 고압이상(02)
	【내폭화학차】 차체가 내폭 기능이 있는 화학차(03)
【화생방 대응차】 화생방사고 대응을 위한 장비를 갖춘 소방차(06)
	【화생방 분석차】 화생방 분석장비를 갖춘 자동차(01)		○ 화학구조대, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【화생방 제독차】 화생방 제독장비를 갖춘 자동차(02)		○ 화학구조대, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【화생방 장비운반차】 화생방 기타장비를 적재한 자동차(03)		○ 화학구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
【소방고가차】 고층건물의 재난대응을 주목적으로 소방펌프가 없는 연장구조물을 갖춘 소방차(07)
	【사다리차】 사다리 형태의 연장구조물을 장착한 소방차(01)	33m이하	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
		47m미만
		47m이상
	【굴절차】 굴절형 붐대 형태의 연장구조물을 장착한 소방차(02)	27m이하	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
		33m이하
		49m미만
		49m이상
【고소작업 소방차】 소방펌프가 없는 25m미만의 연장구조물만 있는 소방차(08)
	【사다리식 소방차】 소방펌프 없이 사다리형태의 연장구조물만 있는 소방차(01)	25m미만	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【굴절식 소방차】 소방펌프 없이 굴절식형태의 연장구조물과 있는 소방차(02)	25m미만
【재난지휘차】 재난현장 지휘 및 안전관리 등을 수행하는 소방차(09)
	【지휘차】 현장 지휘를 위한 통신방송 장비 등을 갖춘 소방차(01)	소형	○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
		중형
		대형
【구조차】 인명구조 등을 주목적으로 소방펌프가 설치되어 있지 않은 소방차(10)
	【구조공작차】 인명구조용 크레인 또는 견인 장치가 부착된 차량(01)		○ 일반구조대, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1대 ○ 수난구조대, 산악구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과 119구조과
	【구조버스】 인명구조 현장에 구조대원 및 구조장비 등 수송차량(02)		○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【산악구조차】 산악지형 등 험로 주행이 가능한 4륜구동 차량(03)		○ 산악구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【119 구조견차】 구조견을 수송·관리할 수 있는 특장을 갖춘 차량(04)	소형	○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
		중형
	【생활안전차】 생활안전 및 위험제거 활동을 주목적으로 하는 자동차(05)		○ 일반구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
【구급차】 중증 응급환자 이송을 위한 소방차(11)
	【특수구급차】 응급환자의 이송에 적합하게 제작된 구급차(01)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과 119구급과
	【음압구급차】 감염병 환자 이송실에 음압 발생이 가능한 구급차(02)
	【험지구급차】 산악지형 등 험로 수행이 가능한 구급차(03)
	【챔버구급차】 고압산소 치료 장비를 설치한 구급차(04)
【화재조사차】 화재원인 및 피해 조사를 위한 측정장비 갖춘 소방차(12)
	【일반 화재조사차】 일반 화재조사 장비를 적재 운영하는 조사차(01)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	화재대응과
	【첨단 화재조사차】 특수감식감정장비 적재 운영하는 조사차(02)
【조명배연차】 조명장치와 배풍기가 장착된 차량(13)
	【조명차】 야간 현장 지원을 위한 조명장치가 장착된 차량(01)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【배연차】 연기 배출을 위한 배풍기 장착된 차량(02)
	【조연차】 조명장치와 배풍기가 장착된 차량(03)
【재난현장지원차】 재난현장에서 원활한 소방활동을 지원하는 소방차(14)
	【위성중계차】 위성통신 장비를 갖춘 차량(01)			항공통신과
	【견인차】 기동장비 견인차량(02)	자동차용	○ 119항공대 기본장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
		항공기용
		트렉터
	【이동정비차】 소방자동차 정비장비를 갖춘 자동차(03)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【발전차】 발전기를 탑재해 재난현장에 전기를 공급하는 자동차(04)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【급식지원차】 소방대원에게 음식물 공급이 가능한 시설을 갖춘 자동차(05)
	【회복지원차】 현장활동 대원의 피로 회복을 위한 자동차(06)	버스
		트레일러
	【공기충전기 트레일러】 공기충전기 운반용(07)
	【구조보트운반 트레일러】 구조보트 운반용(08)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【구조장비운송 트레일러】 구조장비 운반용(09)		○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【화학약품운송 트레일러】 폼액 및 분말소화약제 운반용(10)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【소방장비운반 트레일러】 현장에서 사용되는 대량의 소방장비 운반용(11)		○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대, 전문선택장비 대별 2대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【유조차】 항공유 급유 자동차(12)		○ 119항공대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【장비운반차】 소방장비 운송을 위한 자동차(13)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【세탁차】 세탁건조 장비가 설치된 자동차(14)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【굴삭기】 땅이나 암석 등을 파내는 중장비(15)		○ 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【지게차】 물건을 이동하거나 하역하는 중장비(16)		○ 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【기중기(크레인차)】 중량물의 권상과 이송이 가능한 중장비(17)		○ 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【소화약제탱크차】 분말, 기체, 폼 등 소화약제를 적재·운반하는 자동차(18)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
【이륜차】 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차(15)
	【화재진압 오토바이】 화재진압대원용 오토바이(01)		○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	장비기획과
	【구급 오토바이】 구급대원용 오토바이(02)
	【순찰 오토바이】 순찰대원용 오토바이(03)
	【전지형 사륜차】 사륜구동으로 험지에서 대원 이동용 이륜차(04)

나. 행정지원차(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【행정 및 교육지원차】 소방의 행정 및 대민교육을 지원 자동차(01)
	【행정차】 소방기관에서 행정용으로 사용되는 자동차(01)	승용	○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 생활안전대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
		승합
		화물
	【이동안전체험차】 안전체험장비를 갖춘 차량(02)
	【소방홍보차】 전광판이 설치된 차량(03)
	【소방순찰차】 예방활동을 주목적으로 하는 자동차(04)
	【안전진단차】 소방시설의 점검등을 위한 자동차(05)

다. 소방선박(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소방정】 화재진압을 위한 고정식 소방펌프를 1개 이상 갖춘 20톤 이상의 선박(01)
	【소방정】(01)		○ 수난구조대 기본장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	항공통신과
【구조정】 수상에서 구조업무를 수행하는 5톤이상의 선박(02)
	【구조정】(01)		○ 수난구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	항공통신과
【지휘정】 수상재난에서 지휘를 주임무로 하는 선박(03)
	【지휘정】(01)		○ 수난구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	항공통신과
【구조보트 등】 소방정, 구조정, 지휘정을 제외한 선박(04)
	【구조보트】 5톤미만(01)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	항공통신과
	【고속구조보트】 25 knotes 이상(02)
	【수상오토바이(제트스키)】 소형 수상 원동기(03)
	【고무보트】 고무재질로 된 공기주입형 보트(04)		○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 1대 ○ 수난구조대 전문선택장비 대별 1대 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.
	【공기부양선】 부양공기로 운항하는 선박(05)		○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.

라. 소방항공기(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【고정익항공기】 동체에 고정된 날개로 양력을 발생하는 항공기(01)
	【경비행기형】 단발 또는 쌍발형 엔진을 장착한 비행기(01)			항공통신과
【회전익항공기】 동체의 축에 고정되어 있는 날개로 양력을 발생하는 항공기(02)
	【헬리콥터】 수직 이·착륙이 가능한 항공기(01)	대형	○ 119항공대 기본장비 대별 1대 ※ 소형 : 14인승 미만 중형 : 14인승 이상부터 20인승 미만 대형 : 20인승 이상 ○ 「소방력 기준에 관한 규칙」 별표 1의 기준에 따른다.	항공통신과
		중형
		소형

2. 화재진압장비(대분류02)
가. 소방용수장비(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소방 호스류】펌프에서 나오는 물을 화점 방수를 위한 관창까지 전달해주는 장비 일체(01)
	【소방호스】펌프에서 나오는 물을 화점 방수를 위한 관창까지 전달하는 관(01)	40mm	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
		65mm
	【호스릴】원형의 상태로 보관되고 방수시 반발력이 적은 호스(02)
	【흡수관】수원으로부터 물을 흡입하는데 사용하는 호스(03)
	【흡수관용 여과망】흡수관에 흡입되는 물을 여과하는 망(04)
	【중계관】중계구와 소방용수의 사이를 연결하는 호스(05)
	【무인방수대】방수기구를 지지하여 무인으로 방수하는 기구(06)
	【소방호스보호틀】 방수중인 호스를 차량 등을 통과시키며 호스를 보호하는 기구(07)
	【소방호스용스패너】호방호스를 연결하거나 분리하기 위한 기구(08)
	【소방호스자켓】파손된 호스를 간단히 막은 후 계속 방수할 수 있는 기구(09)
	【소방호스클램프】 수압을 차단하고 호스의 교체나 추 가연결을 하기 위한 기구(10)
【결합금속구】소화전이나 소방차의 호스 또는 관창의 연결용 금속(02)
	【피스톨식볼밸브】 피스톨식 개폐방법으로 관창이나 호스를 연결하는 볼타입의 밸브(01)	40mm	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
		65mm
	【다목적볼밸브】 다목적으로 호스와 관창의 중간에 연결하여 개폐하는 밸브(02)	40mm	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.
		65mm
	【Y형 볼밸브(65×40mm)】방수구 연결하여 65mm에서 40mm로 2개의 방수구로 나누는 밸브(03)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.
	【굴절식 회전연결구】 굴절이나 회전식으로 호스꼬임을 방지하는 기구(04)	40mm	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.
		65mm
		65×40mm
	【양암연결구】 연결방식이 다른 호스나 방수구를 연결 하는 기구(05)		○ 소방장비 업무처리 기준의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.
	【양수연결구】 연결방식이 다른 호스나 방수구를 연결 하는 기구(06)
	【암수연결구】 연결방식이 다른 호스나 방수구를 연결 하는 기구(07)
	【암수이경연결구】 연결방식이 다른 호스나 방수구를 연결하는 기구(08)
	【L형연결구】 연결방식이 다른 호스나 방수구를 연결 하는 기구(09)
【소방 관창류】 연결구 등의 끝에 연결시켜 소화용수를 방수하게 하는 나사식 또는 차압식 토출기구(03)
	【일반관창】 호스에서 나오는 소방용수를 화점에 방수 하는 토출기구(01)	40mm	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
		65mm
	【파이프관창】 소방호스 및 방수총에 연결하여 사용하는 노즐팁(01)	40mm
		65mm
	【돌진관창】 진입하기 어려운 공간으로 통과시켜 화점에 방수하는 기구(02)	40mm
		65mm
	【라이트관창】 관창 방수구 밑에 라이트가 달린 관창(03)	40mm
		65mm
	【무반동관창】 방수시 발생하는 반동력을 최소화하는 관창(04)	40mm
		65mm
	【권총형관창】 호스에서 나오는 소방용수를 화점에 방수하는 권총형 손잡이 관창(05)	40mm
		65mm
	【수막형성관창】 분무로 방수하여 냉각 및 질식효과를 내는 관창(06)	40mm	○ 소방서, 119안전센터, 119지역대 (소방펌프차 2개, 물탱크차 1개)
		65mm
	【폼관창】 소방용수에 폼약제를 혼합하여 폼을 발포하는 관창(07)	40mm	○ 소방서, 119안전센터, 119지역대 (소방펌프차 2개, 물탱크차 1개)
		65mm
	【중발포용 폼관창】 소방용수에 폼약제를 혼합하여 다량의 폼을 발포하는 관창(08)	40mm
		65mm
	【직사형 방수총용 폼관창】소방용수에 폼약제를 혼합하여 원거리로 다량의 폼을 발포하는 관창(09)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.
	【셀라관창】 밀폐된 공간에 투입하여 자체회전하면서 방수하는 관창(10)
【방수총】 소방호스 등에 연결하여 대량의 방수를 할 수 있는 장비(04)
	【레버식 이동식 방수총】이동식으로 소방호스 등에 연결하여 대량의 방수를 할수 있는 장비(05)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【기어식 이동식 방수총】이동식으로 소방호스 등에 연결하여 대량의 방수를 할수 있는 장비(06)
【소방용수 운용장비】 상수도에서 소방용수를 취수하기 위한 장비(05)
	【소화전개폐기】 상수도에서 소방용수를 취수하기 위해 방수구를 개폐하는 기구(01)	지상식	○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
		지하식
	【지하식 소화전 연결기구】 지하식 소화전 방수구와 소방호스를 연결하는 관(02)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.

나. 간이소화장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소화기】 각종 형태의 소화약제가 담겨있는 기구로 자체압력을 가하여 약제를 방출할 수 있는 장비(01)
	【분말 소화기】 분말형태의 소화약제를 방출하여 화재를 진압하는 기구(01)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【강화액 소화기】 액체형태의 소화약제를 방출하여 화재를 진압하는 기구(02)
	【투척용 소화기】 액체형태의 소화약제를 투척하여 화재를 진압하는 기구(03)
	【K급 소화기】 강화액소화약제를 방출하여 식용유화재를 진압하는 기구(04)
	【이산화탄소 소화기】 이산화탄소 소화약제를 방출하여 화재를 진압하는 기구(05)
	【하론 소화기】 할로겐화합물 소화약제를 방출하여 화재를 진압하는 기구(06)
	【청정소화약제 소화기】 불활성기체 등 소화약제를 방출하여 화재를 진압하는 기구(07)
【휴대용 소화장비】 대원이 소지하여 차량화재 등 소규모 화재시 진화할 수 있는 장비(02)
	【초순간 진화기】 압축공기가 약제탱크를 가압하여 고압으로 방출하는 기구(01)		○ 소방서 각 1대 전문선택장비	화재대응과
	【질식소화 덮개】 차량화재시 산소유입을 차단하여 질식소화하는 난연성 재질의 덮개(02)

다. 소화보조장비(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소방용 사다리】 소방활동에 사용되는 사다리(01)
	【복식 사다리】 소방활동시 건물 등에오르거나 내려갈 때 사용하는 휴대용 사다리(01)		○ 소방서3개, 119안전센터 3개, 119지역대 2개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 화학구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개 ○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【단식 사다리】 소방활동시 건물 등에오르거나 내려갈 때 사용하는 휴대용 사다리(02)
	【절연식 사다리】 소방활동시 건물 등에오르거나 내려갈 때 사용하는 휴대용 사다리(03)
	【거는식 사다리】 소방활동시 건물 등에오르거나 내려갈 때 사용하는 휴대용 사다리(04)
【소화보조 기구】 화재진압에 사용되는 보조기구(02)
	【천장파괴기】천장등 높은곳에 위치한 인화물질을 파괴하고 제거하는 기구		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【갈쿠리】화재현장에서 인화물질을 끌어당기거나 끊어서 제거하는 장비
	【절연 갈퀴】전류가 흐르는 현장에서 인화물질을 제거하는 장비
	【지렛대】현장에서 문을 개방하거나 무거운 물체을 이동하는데 사용되는 기구
	【동력소방펌프】경형식으로 소방용수를 흡수하거나 방수하는 이동식 장비
【소방용 펌프】 소방차량이 진입하기 곤한한 화재현장에서 방수하기 위한 펌프(03)
	【동력소방펌프】 경형식으로 소방용수를 흡수하거나 방수하는 이동식 장비(01)		○ 소방서 2대, 119안전센터 1대, 119지역대 1대	화재대응과

라. 배연장비(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【이동식 송배풍기】 각종 연기를 흡입하여 외부로 배출하거나 공기를 내부로 공급하는 장비(01)
	【전기식 송배풍기】 전기 동력을 생산하여 연기를 외부로 배출 또는 공기를 내부로 공급하는 이동식 장비(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1대 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1대 ○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【엔진식 송배풍기】 연료로 동력을 생산하여 연기를 외부로 배출 또는 공기를 내부로 공급하는 이동식 장비(02)

마. 소화약제(중분류05)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【분말소화약제】 분말의 형태로 소화할 수 있는 화학약제(01)
	【분말소화약제】 분말의 형태로 소화할 수 있는 화학약제(01)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
【액체형 소화약제】 액체의 형태로 소화할수 있는 화학성 소화약제(02)
	【합성계면 활성제 소화약제】 화학성분으로 액체상태의 소화약제(01)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【수성막 소화약제】화학성분으로 액체상태의 소화약제(02)
	【알콜형 소화약제】 화학성분으로 액체상태의 소화약제(03)
【기체형 소화약제】 액화의 형태로 보관되어 필요시 기화되어 사용되는 소화약제(02)
	【이산화탄소 소화약제】 액화의 형태로 보관되고 기화로 쓰이는 기체형 소화약제(01)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다.	화재대응과
	【할로겐화합물 소화약제】수소원자가 할로겐 원자로 치환된 탄화수소로 이루어진 소화약제(02)

바. 원격장비(중분류06)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【소방용 원격 장비】 원격으로 조정하여 화재를 진압하거나 정찰할 수 있는 장비(01)
	【방수용 원격 장비】 원격 조정하여 방수할 수 있는 장비(01)		○ 소방장비 관리업무 처리기준 의 소방자동차별 장비 적재기준에 따른다..	화재대응과
	【정찰용 원격 장비】 협소한 장소 및 원거리에 있는 장소에 원격으로 조정하여 화재여부 및 인명 피해를 확인할 수 있는 장비(02)

3. 구조장비(대분류03)
가. 일반구조장비(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【개방장비】 차량 문 잠김 사고나 승강기 사고 발생시 문 개방을 위해 사용하는 장비(01)
	【승강기비상키】 승강기 문개방용 비상키(01)		○ 일반, 생활안전대 기본장비 대별 1개	119구조과
	【차량문개방기】 외부에서 차량 문개방에 사용하는 장비(02)		○ 일반구조대, 생활안전대 기본장비 대별 1개 ○ 직할 및 테러대응구조대, 전문선택장비 대별 1개
【조명기구】 어두운 현장 활동에 시야확보를 위해 사용하는 조명장비(02)
	【개인랜턴】 어두운 시야를 확보하는 장비(01)		○ 소방대원 1개 ○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 기본장비 대원별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개)	119구조과
	【헤드랜턴】 헬멧 또는 머리에 착용하는 시야확보 장비(02)		○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개 ○ 119구급대 전문선택(대원별 1개)
	【휴대용탐조등】 화재 및 구조현장에서 야간,농연 및 안개 등에서 시야를 확보하는 장비(03)		○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 5개
	【이동식조명기구】 엔진 및 배터리를 동력으로 사용하는 이동식 조명장비(04)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【총포류】 총포에 속하는 부류(03)
	【로프발사총】 화약 또는 공기압으로 탄두를 발사하여 로프를 전달하는 장비(01)		○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【동물포획 장비 세트】 동물구조 현장에서 사용하는 장비 일체(04)
	【동물포획장비】 동물구조 현장에서 사용하는 장비(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
	【동물이송장】 포획된 동물을 이송하기 위한 장비(02)
	【블로우건】마취약제가 내장된 주사체를 입으로 발사시켜 동 물에 마취약제를 주입시키는 장비(03)
	【마취총】 동물 포획에 사용하는 마취총(04)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【벌집제거장비】 벌집제거에 사용하는 장비(05)		○ 생활안전대 기본장비 대별 3개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 3개
【일반구조 통신장비】 양방향 통화식 무선통신 장비(05)
	【통화식무전기】 키를 누르지 않고 양방향 통신이 가능한 장비(01)		○ 일반, 화학, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 5개	119구조과
【이송 및 안전장비】 구조대상자 이송 및 대원 안전확보 장비(06)
	【구조용들것】 구조대상자를 보호, 이송하는 장비(01)	항공용	○ 119항공대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		일반 구조용	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전재 기본장비 대별 1개 ○ 특수구조대 전문선택장비 대별1개
	【사체낭】 시신 및 동물사체 수습용 (02)		○ 일반, 수난, 산악, 직할, 항공, 생활안전대 기본장비 대별 3개 ○ 화학구조대 전문선택장비 대별 3개
	【전신형 안전벨트】 추락방지 및 안전확보용 개인안전장비(03)		○ 소방서 2개, 119안전센터 2개, 119지역대 1개 ○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대원별 1개 ○ 화학구조대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
	【라이트라인】 구조대상자의 대피, 유도에 사용하는 장비(04)		○ 소방서, 119안전센터, 119지역대 기본장비 대별2개 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 2개	119구조과
【그 밖의 일반장비】 일반구조장비 중 기타 장비(07)
	【개인장비가방】 개인장비를 보관 또는 수납하는 가방(01)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 기본장비 대원별 1개	119구조과
	【장비휴대용조끼】 개인장비를 휴대하는 조끼(02)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 특수구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
	【구조용공구세트】 분해 및 조립 경량 작업 장비(03)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 수난, 산악, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【다목적 칼】 다양한 수공구 기능의 멀티툴(04)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활 안전대 전문선택장비 대별 1개
	【절연봉】 절연재질의 갈고리가 부착된 전력차단 장비(05)		○ 일반, 화학,직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 기본장비 대별 1개
	【유리창압착기】유리류의 고정 및 이동 시 수동식 흡착판에 고정시켜 사용하는 장비(06)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【반지절단기】 신체에 결속된 장구류를 절단하는 장비(07)		○ 생활안전대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1개
	【전기차 구조장비】 전기차 사고 대응 장비(08)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
	【케이블 구조장비】 리프트 사고 대응장비(09)		○ 산악구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【운전석 에어백작동방지장치】 사고차량 에어백 자동터짐 방지 장비(10)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 2개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【망원경】 원거리 식별 수색용 장비(11)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【로프보호기】 로프 사용 시 마찰면에 의한 로프 손상을 방지하는 장비(12)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【훈련용마네킨】 구조대원 육상, 수난 훈련용 마네킨(13)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개

나. 산악구조장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【등하강 및 확보장비】 높은곳 현장 활동 간 수평, 수직 이동 및 안전확보장비(01)
	【카라비너】 로프를 잇거나, 확보지점에 로프를 연결하거나 안전벨트에 부착하여 확보 등에 사용하는 장비(01)		○ 소방서 50개, 119안전센터 30개, 119지역대 10개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 100개 ○ 화학, 수난, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 100개	119구조과
	【랜야드】 안전벨트에 결착하여 여유길이 조절이 가능한 확보용 장비(02)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 3개
	【푸르직다목적확보장비】 안전벨트에 결착하여 안전을 확보하고, 하강 및 도르래 시스템이 결합된 장비(03)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 2개 ○ 화학, 수난, 119항공대 전문선택장비 대별 2개
	【등강기】 로프를 오를 때 사용하는 장비(04)	손 등강기	○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개
		몸 등강기
		발 등강기
		배터리식	○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【하강기】 하강 및 수직, 수평 구조활동과 등반 시 선, 후 등반자 안전 확보 장비(05)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대원별 1개 ○ 화학, 수난, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
	【커넥터세트】 고정 사다리, 철탑, 철골 구조물 등반에 랜야드 확보 등을 위한 장비(06)		○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【다중확보기】 하나의 확보지점에서 여러 개의 카라비너를 결합 할 수 있는 장비(07)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 5개 ○ 화학, 119항공대 전문선택장비 대별 5개
	【퀵드로우】 암벽, 빙벽 등반 시 확보물과 로프를 연결하는 장비(08)		○ 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 30개 ○ 일반, 119항공대 전문선택장비 대별 30개
	【회전고리장치(스위벨)】 확보지점 로프 연결시 로프 꼬임 방지 장비(09)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 2개 ○ 수난구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【이동식 추락방지장비】 안전벨트와 보조로프에 설치하여 통제 불가능한 하강 제동 장비(10)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개
【산악용 안전벨트】 추락방지 및 안전확보 등 용도의 개인안전장비(02)
	【하반신형 안전벨트】 추락방지 및 안전확보 등의 개인안전장비(01)		○ 소방서 2개, 119안전센터 2개, 119지역대 1개 ○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 화학, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
【고리】 편의를 위한 고리형태로 제작된 로프류(03)
	【박음질코드로프】 푸르직 매듭으로 주로프 및 보조로프 확보 장비(01)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개	119구조과
【도르래】 힘의 방향을 바꾸어 작은 힘으로 큰힘을 내는 장비(04)
	【도르래】횡단시스템, 당김장치 시스템, 중량물 이동 등에 사용하는 활차가 있는 장비(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 20개 ○ 화학, 수난, 119항공대 전문선택장비 대별 20개	119구조과
	【케이블 도르래】 케이블에 사용하는 도르래(02)		○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
【등반용 로프 및 부대장비】 구조활동에 필요한 로프 포함 부대장비 일체(05)
	【로프】 안전을 위해 사용하는 밧줄(01)	정적로프	○ 소방서 2개, 119안전센터 2개, 119지역대 1개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 5개 ○ 화학, 수난, 생활안전대 전문선택장비 대별 5개	119구조과
		동적로프
	【슬링】 로프 형태의 다용도 확보장비(02)		○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 2개 ○ 화학구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【자기확보줄】 자기신체 확보 장비(03)		○ 일반, 산악, 119항공대 기본장비 대원별 1개 ○ 화학, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
	【로프장력측정기】 로프 설치 시 로프에 부하되는 단위 측정 장비(04)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 2개
	【로프설치 및 회수장비】 근거리 로프 전달 장비(05)		○ 일반, 수난 , 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【로프크램프】 로프 등강 및 확보 기능의 장비(06)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
	【로프절단기】 로프, 웨빙, 슬링 등을 절단하는 장비(07)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 화학, 수난, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【배낭】 장비 수납, 보관, 이송하는 장비(06)
	【산악용배낭】 산악 구조활동 장비를 수납, 이송하는 장비(01)		○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
	【로프배낭】 각종 구조현장에 필요한 로프를 수납, 보관, 이송하는 장비(02)		○ 산악구조대 기본장비 대별 5개 ○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 5개
【산악 일반장비】 산악구조 활동에 필요한 장비(07)
	【동계용 산악구조복】 동계 대원 체온유지 및 신체보호용 장비(01)	동계용	○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 화학, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
	【하계용 산악구조복】 하계 대원 체온유지 및 신체보호용 장비(02)	하계용
	【산악용 모자】 햇빛 차단 및 시야확보에 필요한 장비(03)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개
	【산악용 구조화】 산악지형에 특화된 발보호용 신발(04)		○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개
	【스패치】 동계 활동 시 신발 내부 방수 장비(05)		○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
	【비박용 생존키트 세트】 취사 및 취침 등에 사용하는 장비(06)		○ 산악구조대 전문선택장비 대원별 1개
	【아이젠】 빙판 및 설상 미끄럼 방지 장비(07)		○ 산악구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개 ○ 119구급대 전문선택장비 대원별 1개
	【알파인스틱】 체중분산 및 무릎 관절 보호용 장비(08)		○ 산악구조대 기본장비 대별 5개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
【빙벽 등반 장비세트】 빙벽사고에 사용하는 장비 일체(08)
	【아이스바일】 빙벽 등반에 사용하는 장비(01)		○ 산악구조대 전문선택장비 대별 5개	119구조과
	【빙벽용크램폰】 빙벽 등반에 사용하는 장비(02)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대원별 1개
	【빙벽화】 빙벽 등반에 사용하는 빙벽용 구조화(03)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대원별 1개
	【아이스스크류】 빙벽에 나사형태로 고정시키는 장비(04)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 30개
【설상 구조장비 세트】 눈사태 및 설상 현장에 사용하는 장비 일체(09)
	【눈삽】 눈사태 매몰 시 발굴 및 설상 비박지 구축 장비(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
	【눈탐침봉】 눈사태 매몰자 위치탐색 및 눈 덮인 위험요소 식별장비(02)
	【피켈】 설상 등반 시 대원 안전확보용 장비(03)
	【스노우슈즈】 설상 이동에 필요한 보행용 장비(04)
【암벽 및 거벽 등반장비 세트】암벽 또는 거벽 등반에 사용하는 장비 일체(10)
	【암벽앵커볼트】 암벽에 부착하여 로프나 고리류 등을 사용하는 확보 장비(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 30개	119구조과
	【쵸크】 등반 시 손의 마찰력 증가에 사용하는 분말 가루(02)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대원별 1개
	【바위틈 확보세트】 바위틈에 끼워 사용하는 대원확보장비(03)	피톤류	○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
		너트류
		너트 회수기
		캠류
	【핸드드릴】 암벽에 앵커볼트 설치 목적의 타공 장비(04)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 2개
	【앵커스트랩】 확보지점 구축과 픽업 구조 목적의 길이 조절 가능한 장비(05)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 5개
【구조대상자 이송 및 안전장비】 구조대상자 이송에 사용하는 장비 일체(11)
	【구조대상자 이송용 장비】 산악사고 구조대상자 이송 장비(01)	산악용 들 것	○ 일반, 산악구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		배낭형	○ 일반, 산악구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【구조대상자 안전벨트】 산악구조 구조대상자용 안전벨트(02)		○ 소방서 2개, 119안전센터 2개, 119지역대 1개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 2개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【홍염】 불꽃으로 위치를 알리는 신호 장비(03)		○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 10개
【산악용 근거리 통신장비】대원 및 항공기 위치추적장비(12)
	【비콘】 대원 및 항공기 위치추적장비(01)		○ 119항공대, 산악구조대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과

다. 수난구조장비(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【급류 구조장비 세트】 급류사고 대응장비 일체(01)
	【급류구조자켓】 급류구조 대원 부력유지 장비(01)	TYPE4	○ NFPA(미국방화협회) 급류구조장비 분류기준 준용 - TYPE 1, 2(해수면용) - TYPE 4, 5(내면용) - TYPE 4(던지는 형태) - TYPE 5(입는 형태, TYPE 3보다 구명고리 등 옵션이 추가된 형태) ○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 2세트	119구조과
		TYPE5
	【급류구조용 핀】 급류구조용 대원 수상 추진 장비(02)
	【급류구조용 긴급상황 장비】 급류구조 긴급상황 알림 장비(03)	비상등
		호각
	【급류구조용 칼】 위급상황에 사용하는 급류구조용 칼(04)
	【급류구조용 헬멧】 부력이 있고 충격에 강한 급류구조용 헬멧(05)
	【드로우백】 로프 탑재형 로프가방(06)
	【급류구조보드】 급류 이동용 장비(07)
【잠수장비】 수중 및 수상구조 활동에 필요한 잠수장비 일체(02)
	【스쿠버 공기통】 수중 호흡용 고압 압축 공기통(01)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 12개 ○ 119항공대 전문선택장비 대별 12개	119구조과
	【다이브컴퓨터】 수중 활동 시 잠수시간, 수심, 감압시간 등을 측정하는 장비(02)		○ 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 6대 ○ 일반, 항공구조 구급대 전문선택장비대별 6대
	【잠수호흡기세트】 공기통과 결합하여 수중에서 호흡을 가능하게 하는 장비(03)	1단계	○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 6개 ○ 119항공대 전문선택장비 대별 6개
		2단계
		게이지
	【부력조절기】 수중 및 수상 부력 조절 확보 장비(04)	자켓형	○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 6개 ○ 119항공대전문선택장비대별 6개
		백마운트형
	【스킨장비】 - 수중 및 수상구조 활동 간 시야 확보를 위해 착용하는 장비(05) - 수면 호흡용 숨대롱(06) - 맨발에 착용하는 수중, 수면 이동용 오리발(07) - 부츠에 착용하는 수중, 수면 이동용 오리발(08) - 수중에서 급상승을 방지하기 위해 착용하는 장비(09)	수경	○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대별 6개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 6개
		스노클
		스킨핀
		스쿠버핀
		중량밸트
	【건식잠수복】 체온유지 및 신체보호 완전 방수형 잠수복(10)		○ 수난구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개
	【습식잠수복】 체온유지 및 신체보호용 하계 잠수복(11)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
	【수중칼】 수난 활동 시 그물, 로프등 장애요소 절단용(12)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 기본장비 대별 6개
	【수중조명등】 수중 시야확보용 수중 조명장비(13)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 6개 ○ 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 6개
	【잠수장비가방】 잠수장비를 수납, 이송하는 장비(14)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 6개 ○ 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 6개
	【더블탱크 잠수장비】 깊은수심 또는 동굴, 난파선과 같은 수중에서 무감압 한계시간내에 장시간 잠수활동에 필요한 장비(15)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대 대별 전문선택장비 대별 4개
	【수중리프트백】 수중 공기 주입식 중량물 수면 부양 장비(16)		○ 수난, 직할 및 테러대응구조대 대별 기본장비 대별 2개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 2개
	【마커부이】 수중에서 상승중인 잠수대원의 위치표시 장비(17)		○ 수난, 직할 및 테러대응구조대 대별 기본장비 대별 4개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별4개
	【긴급잠수장비】 부력조절기, 공기통, 호흡기 일체형 구성의 신속한 수난구조 대응 장비(18)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【수중통신장비】 수중과 수상의 소통 가능한 통신장비(19)		○ 수난구조대 기본장비 대별 2개 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 2개
【안전확보장비】 수중 및 수상 구조 활동에 필요한 안전장비 일체(03)
	【구명조끼】 수상활동 대원 및 구조대상자의 부력확보 장비(20)		○ 안전센터별 10개 ○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 대원별 1개
	【구명부환】 수상 구조대상자 투척용 도넛형태 부력확보 장비(21)		○ 안전센터별 2개 ○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 대별 2개
	【수난구조용튜브】 수상 구조대상자 신체에 결착하여 사용하는 부력확보 장비(22)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 2개 ○ 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【수난구조용 로프】 양성부력 로프(23)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 기본장비 대별 3개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별3개
	【수심측정기】 수심 측정 장비(24)		○ 수난구조대 기본장비 대별 2개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 2개
【부수장비】 수난 구조 활동에 필요한 부수장비(04)
	【수난용 들것】 부력이 있는 수상 구조대상자 이송장비(25)		○ 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반 구조대 전문선택장비 대별 1개
	【선외기】 고무보트 후미에 장착하는 엔진식 동력 추진장비(26)		○ 수난 구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1개
	【수난구조용서프보드】 수상에서 구조대상자에 접근 및 수상 이동장비(27)		○ 수난, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1대
	【분리형장대세트】 수중, 수상에서 몸체 연장 형태로 견인 및 인양 등에 사용되는 장비(28)		○ 수난구조대 기본장비 대별 2개 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대, 전문선택장비 대별 2개
	【빙판용 썰매 보트】 빙판, 수난 사고에 자체 부력을 가지며 구조대상자에 접근 및 구조하는 썰매형태의 장비(29)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개

라. 화생방 및 대테러 구조장비(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【경계구역 설정라인】 재난현장 출입인원 통제 및 안전구역 설정 라인(01)
	【경계지역 설정라인】 재난현장 출입인원 통제 및 안전구역 설정 라인(02)	빨강 (HotZone)	○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 10개 ○ 수난, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개	119구조과
		노랑 (Warmzone)
		안전 (ColdZone)
【제독∙소독장비】 대원, 구조대상자, 장비를 제독 및 소독하는 장비 일체(02)
	【제독텐트】 오염된 인원 및 장비 제독용 텐트(01)	간이 제독텐트	○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		인체 제독 텐트
		장비 제독텐트
	【휴대용제독기】 장비 및 일정지역 오염 제독 장비(02)	살포형	○ 일반구조대, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 2개
	【제독제】 화생방 물질 제거 및 용해 약제(03)		○ 119구급대 선택(1병 이상) ○ 119항공대 선택(1병 이상)
	【중화제살포기】 중화제를 강제 송풍으로 날려 누출된 화학물질을 중화시키는 장비(04)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반구조대, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1대
	【생물학 휴대용 소독기】 생물 제독제를 사용하는 휴대용 생물 제독기(05)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
	【연막소독기】 연기를 발생하는 소독기 (06)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대
【누출물 수거장비】 누출물 수거장비 일체(03)
	【누출물 진공수거기】 유독물 누출 시 바닥에 잔류하는 오염물질을 수거하는 장비(01)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대	119구조과
	【누출물질 수거용기】 누출된 물질을 수거하여 격리, 보관하는 장비(02)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대
	【방사성물질 수거함】 저준위 방사성 물질을 수거 및 이송, 보관하는 장비(03)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1대 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대
【누출제어장비】 누출제어 현장에 사용하는 제어장비 일체(04)
	【누출제어점착제】 소량의 화학물질 누출 시 누출부에 도포하여 누출을 차단하는 장비(01)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
	【누출제어테이프】 누출되는 파손부위에 감아 누출을 제어하는 장비(02)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개
	【누출제어슬리브】 누출되는 배관의 외경에 맞는 슬리브를 사용하여 누출을 제어하는 장비(03)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
	【실링백】 관을 통한 액체 누출물 차단 장비(04)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
	【흡착제】 누출된 오염물을 덮거나 흡착하여 사용하는 장비(05)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 수난구조대 전문선택장비 대별 1개
	【누출제어 공기주입형 장비】 누출 균열부위에 공기 주입 방식으로 끼워 누출 제어(06)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
	【누출제어 쐐기형 장비】 누출 균열부위에 쐐기형 목재를 끼워 누출을 제어하는 장비(07)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
	【염소용 누출제어키트】 염소탱크 및 고압 충전 탱크의 누출제어 장비(08)	A형	○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대전문선택장비 대별 1개
		B형
		C형
【화생방 오염환자 이송장비】 오염환자 및 구조대상자 이송 장비 일체(05)
	【구조대상자 이송장치】 다수 구조대상자 안전지역 이송 장비(01)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대	119구조과
	【오염 구조대상자 이송낭】 오염된 구조대상자로 2차 오염 방지및 안전 이송 장비(02)	음압 이송낭	○ 화학구조대 기본장비 대별 2대 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 2대
		양압 이송낭
	【오염사체 이송낭】 오염 사체 및 동물 등 이송 장비(03)		○ 화학구조대 기본장비 대별 5개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
【시료채취 및 이송장비】 시료 채집 및 포집에 사용하는 장비 일체(06)
	【화학, 생물학 수집장비】 오염 의심 가스 및 공기 포집 장비(01)	화학 기체용	○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		생물학 검체용
	【시료수집 이송장비】 화생방 현장에서 고체 및 액체 성상 시료채취와 후송에 필요한 장비(02)		○ 화학구조대 기본장비 대별 5개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
【화생방 보호의류 등】 대원 및 구조대상자 보호 의류(07)
	【내화학장갑】 화생방 현장활동 대원 손 보호 장비(01)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개 이상) ○ 119항공대 선택(대원별 1개 이상)	119구조과
	【내화학장화】 화생방 현장활동 대원 발 보호 장비(02)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개 이상) ○ 119항공대 선택(대원별 1개 이상)
	【구조대상자 보호의】 오염된 구조대상자의 제독 후 착용하는 일회성 보호의류(03)		○ 화학구조대 기본장비 대별 5개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 5개
	【화학용 전면형마스크】 대원 호흡기 보호를 위해 화학물질별 필터 교체가 가능한 보호장비(04)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 10개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)
	【보호복 소독기】 현장에서 사용한 화학보호복을 소독하는 장비(05)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【화학보호복 검사장비】 화학보호복 기밀검사 및 사용 적합 여부 확인 장비(06)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개

마. 절단구조장비(중분류05)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【절단기】 물건을 절단하기 위해 사용하는 장비 일체(01)
	【철선절단기】 수동 철재물 절단 장비(01)		○ 소방서 2개, 119안전센터 1개, 119지역대 1개 ○ 일반, 화학, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 기본장비 대별 1개 ○ 수난, 119항공대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
	【동력절단기】 소형엔진 동력원 고속 회전 방식의 절단 장비(02)		○ 소방서 1개, 119안전센터 1개, 119지역대 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1대 ○ 화학구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1대
	【다목적 고온 절단기】 고온으로 절단 필요물 절단장비(03)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【전기식절단기】 전기 및 배터리 동원력의 고속 회전 방식 절단 장비(04)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【톱】 나무나 쇠붙이를 자르거나 켜는데 사용하는 장비(02)
	【체인톱】 엔진, 유압 등을 동력으로 고속 회전 방식의 절단 장비(01)		○ 소방서 1개, 119안전센터 1개, 119지역대 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 2개 ○ 특수구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개	119구조과
	【왕복식톱】 배터리 동력의 절단날 직선 왕복 방식 절단 장비(02)		○ 일반구조대 기본장비 대별 1개 ○ 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【드릴】 구멍을 뚫을 때 사용하는 장비(03)
	【코아드릴】 콘크리트 등 구조물 천공 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
	【드릴】 여러날 교체형으로 천공, 조임, 분해 시 사용하는 장비(02)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
【유압절단장비】 유압을 사용하여 절단하는 장비(04)
	【유압콘크리트 체인톱】 유압 엔진 동원력의 콘크리트류 등 절단 장비(02)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과

바. 중량물 작업장비(중분류06)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【중량물 유압장비】 중량물 지지, 제거, 공간확장 등에 사용되는 유압장비 일체(01)
	【배터리유압장비세트】 배터리 동력의 전개, 절단, 램 기능의 중량물 작업 장비(01)	유압 전개기	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대비 1개	119구조과
		유압 절단기
		유압램
	【대형유압엔진펌프세트】 유압장비에 동력을 공급하는 목적으로 활용되는 대형 유압엔진펌프(02)	유압 전개기	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 수난, 산악, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
		유압 절단기
		유압램
	【유압펌프】 중량물 유압장비 사용에 이동 가능한 유압펌프(03)	대형	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 수난, 산악, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
		중‧소형	○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
	【유압콤비툴】전개기와 절단기의 복합기능을 가진 유압장비(04)		○ 일반, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【휴대용 윈치】 중량물의 수직 또는 수평 이동장비(02)
	【휴대용 윈치】 중량물 수직 또는 수평 이동장비(01)	수동식	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		엔진(배터리)식
【다목적 구조 삼각대】 산악구조, 공사현장, 맨홀사고 등 폐쇄공간 구조 활동용 삼각대(03)
	【다목적 구조 삼각대】 산악구조, 공사현장, 맨홀사고 등 폐쇄공간 구조 활동용 삼각대(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 산악구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【에어백】 공기 주입식 중량물 부양 장비(04)
	【에어백】 공기 주입식 중량물 부양 장비(01)	일반 구조용	○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
		내화학용	○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1개
【지지대】 붕괴현장 및 교통사고 등 현장 구조물 등 지지 장비(05)
	【지지대】 붕괴현장 및 교통사고 등 현장 구조물 등 지지 장비(01)		○ 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【리프트 잭】 중량 장애물 인양, 당김 등 사용하는 장비(06)
	【리프트잭】 중량 장애물 인양, 당김 등 사용하는 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【체인블록】 체인 사용 중량물 인양, 당김으로 장애물 제거 및 이동 장비(07)
	【체인블록】 체인 사용 중량물 인양, 당김으로 장애물 제거 및 이동 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【벨트슬링】 중량물 인양 시 장애물 결착 또는 확보용 장비(08)
	【벨트슬링】 중량물 인양 시 장애물 결착 또는 확보용 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 2개 ○ 화학, 수난, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개	119구조과

사. 탐색구조장비(중분류07)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【적외선 야간투시경】 야간 또는 어두운 환경 목표물 식별 장비(01)
	【적외선야간투시경】 야간 또는 어두운 환경 목표물 식별 장비(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【매몰자 탐지기】 매몰된 구조대상자 탐지장비(02)
	【매몰자 영상탐지기】 매몰 구조대상자 수색용 영상 탐지 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
	【매몰자 음향탐지기】 매몰 또는 고립된 구조대상자의 신호나 소리 등 탐지 장비(02)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【매몰자 전파탐지기】 매몰 구조대상자 수색에 전파 방사 방식의 탐색 장비(03)		○ 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
【영상송수신장비세트】 현장 상황 영상 송수신 장비(03)
	【영상송수신장비 세트】 현장 상황 영상 송수신 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【붕괴물 경보기】 불안정한 구조물 관측 경보 발생 장비(04)
	【붕괴물경보기】 불안정한 구조물 관측 경보 발생 장비(01)		○ 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【수중 탐지기】 수중 영상 및 음파 탐지 장비(05)
	【수중 음파탐지기】 음파 발사 수중 탐지 장비(01)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 2개	119구조과
	【수중 영상탐지기】 수중 영상 장치 이용 수중 탐색 장비(02)
【수중카메라】 수중 상황 영상 기록장비(06)
	【수중카메라】 수중 상황 영상 기록장비(01)		○ 수난구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【GPS수신기】 위성 전파 수신하여 위치, 고도, 목적지까지 거리 등 탐지 장비(07)
	【GPS수신기】 위성 전파 수신하여 위치, 고도, 목적지 까지 거리 등 탐지 장비(01)		○ 일반, 수난, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【119 구조견】 구조대상자 탐색견(08)
	【인명구조견】 구조대상자 탐색견(01)		○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 3두	119구조과
【수중로봇(ROV)】 원격조정 수중 탐지 장비(09)
	【수중로봇(ROV)】 원격조정 수중 탐지 장비(01)		○ 수난구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【공중수색장비】 원격조정 육상, 수상 등 수색 장비(10)
	【소방드론】 원격조정 육상, 수상 등 수색 장비(01)		○ 일반구조대, 특수구조대, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2대	119구조과

아. 파괴장비(중분류08)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【도끼】 개인이 휴대하는 수동 파괴장비(01)
	【도끼】 개인이 휴대하는 수동 파괴장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 특수구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	119구조과
【방화문파괴기】 여러 종류의 출입문을 강제 개방 및 파괴하는 장비(01)
	【문개방기구】 여러 종류의 출입문을 강제 개방 및 파괴하는 장비(01)		○ 소방서 1개, 119안전센터 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 화학, 수난, 산악, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【해머드릴】 드릴 회전 방식의 구조물 천공 및 파괴 장비(01)
	【해머드릴】 드릴 회전 방식의 구조물 천공 및 파괴 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과
【착암기】 구조물 천공 및 파괴 장비(01)
	【착암기】 구조물 천공 및 파괴 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	119구조과

4. 구급장비(대분류04)
가. 환자평가장비(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【신체검진기구】활력징후 등 신체 전반적인 상태를 측정하는 기구(01)
	【혈압계】인체의 혈압을 측정하는 기구(01)		○ 119구급대 필수(2세트) ○ 119항공대 필수(2세트) ○ 펌뷸런스 필수(1세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트 이상	119구급과
	【체온계】체온을 측정하는 기구(02)		○ 119구급대 필수(2대 이상) ○ 119항공대 필수(2대 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1대) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1대 이상	119구급과
	【검안라이트】동공의 크기, 반응을 확인하기 위해 소형 조명 기능이 있는 기구(03)		○ 119구급대 필수(대원별 1대) ○ 119항공대 필수(3대) ○ 펌뷸런스 필수(1대) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1대	119구급과
	【청진기】몸 안에서 나는 소리를 듣는 데 쓰는 기구(04)		○ 119구급대 필수(2대) ○ 119항공대 필수(2대) ○ 펌뷸런스 필수(1대) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1대 이상	119구급과
	【혈당측정기】혈액 속에 포함되어있는 포도당 성분을 측정하는 기구(05)		○ 119구급대 필수(2대 이상) ○ 119항공대 필수(2대 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1대	119구급과
	【휴대용산소포화도측정기】혈액 내 헤모글로빈과 결합한 산소량과 맥박을 측정하는 기구(06)		○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(1세트 이상)○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트 이상	119구급과
	【호기말이산화탄소측정기】날숨의 이산화탄소 분압을 측정하는 기구(기계식)(07)		○ 119구급대 필수(1개)	119구급과
	【호기말이산화탄소측정기(1회용)】날숨의 이산화탄소 분압을 측정하는 기구(1회용)(08)		○ 119구급대 필수(2개 이상)	119구급과
	【환자감시장치(SpO2포함)】심전도, 활력징후 등의 측정값을 모니터로 출력하는 기구(09)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 선택(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비】혈중 일산화탄소 및 메트헤모글로빈수치를 측정하는 기구(10)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【소아신장측정기】약물량 등을 확인하기 위해 소아의 신장을 측정하는 기구(11)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【동공반응 측정기】동공의 크기, 반응 등을 측정하여 수치화하는 기계적 장비(12)		○ 119구급대 선택(1개)	119구급과

나. 응급처치장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【기도확보유지기구】기도확보와 확보 상태를 유지하기 위한 기구(01)
	【입인두기도기】혀에 의한 기도폐쇄를 방지하기 위해 구강 내로 삽입하는 기구(02)	40mm	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트 이상	119구급과
		50mm
		60mm
		70mm
		80mm
		90mm
		100mm
	【코인두기도기】입인두기도기 적용불가 시 비강 내로 삽입하여 기도를 확보하는 기구(03)	20Fr	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트 이상	119구급과
		22Fr
		24Fr
		26Fr
		28Fr
		30Fr
		32Fr
	【후두경세트】기관내 삽관을 위하여 사용하는 기구 세트(04)		○ 119구급대 필수(2세트) ○ 119항공대 필수(2세트) ○ 소방선박 필수(환자실유: 1세트)	119구급과
	【후두경세트(1회용)】기관내 삽관을 위하여 사용하는 기구 세트(1회용)(05)		○ 119구급대 필수(2세트) ○ 119항공대 필수(2세트) ○ 소방선박 필수(환자실유: 1세트)	119구급과
	【성문외기도유지기】성문을 통과하지 않고 삽입되어 기도를 유지하는 기구(06)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2세트 이상	119구급과
		소아용
	【비디오후두경】모니터 기능이 있는 후두경을 통해 기도를 확인하는 장비(07)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【기도삽관 유도기】기관내관을 삽입 전 삽입경로를 유도하기 위한 보조기구(08)		○ 119구급대 필수(5개 이상)	119구급과
【호흡유지기구】호흡을 안정적으로 할 수 있도록 하는 기구(02)
	【백밸브마스크】양압으로 공기를 주입할 수 있는 주머니(백)가 붙은 환기마스크(01)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2세트 이상 - 환자실무: 1세트	119구급과
		소아용
		영아용
	【비강캐뉼라】비강을 통하여 산소를 공급하는 튜브(02)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 2세트 이상	119구급과
		소아용
	【안면마스크】코와 입을 덮는 산소 공급 마스크(03)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 2세트 이상	119구급과
		소아용
	【비재호흡마스크】일방향 밸브가 달린 공기저장낭이 있는 산소 공급 마스크(04)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 2세트 이상	119구급과
		소아용
		영아용
	【자동식산소소생기(고정용)】압축산소를 동력원으로 인공호흡을 돕는 기구(고정용)(05)		○ 119구급대 필수(1세트) ○ 119항공대 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트	119구급과
	【자동식산소소생기(휴대용)】압축산소를 동력원으로 인공호흡을 돕는 기구(휴대용)(06)		○ 119구급대 필수(1세트) ○ 119항공대 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트	119구급과
	【의료용분무기(Nebulizer)】액상의 약물을 공기 중으로 분무하는 기구(07)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【전동식의료용흡인기(휴대용)】이물질을 흡입하기 위한 전동방식의 기구(08)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)】호흡을 돕기 위하여 기계적으로 작동하는 기구(09)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【호흡량 측정기】호흡량, 시간, 횟수 등을 측정하여 나타내는 기구(10)		○ 119구급대 선택(1개)	119구급과
【심장박동회복기구】심장 기능 재활성화에 관여하는 기구(03)
	【자동심장충격기】심방이나 심실의 세동을 제거하는 제세동 기능이 있는 장비(01)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 펌뷸런스 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트	119구급과
	【자동심장충격기 패치】자동심장충격기와 인체를 연결 하는 패치(02)	성인용	○ 119구급대 필수(2팩 이상) ○ 펌뷸런스 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 2개 이상	119구급과
		소아용
	【고급형 자동심장충격기】모니터와 프린트가 있으며 활력징후 측정, 12lead ECG 출력 등이 가능한 자동심장충격기(03)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
	【고급형 자동심장충격기 패치】고급형 자동심장충격기와 인체를 연결하는 패치(04)	성인용	○ 119구급대 선택(2팩 이상) ○ 119항공대 필수(2개 이상)	119구급과
		소아용
	【가슴압박품질측정기】가슴압박의 정확성을 측정하는 기구(05)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【기계식가슴압박장비】기계적으로 지속적인 가슴압박을 하는 기구(06)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
【순환유지기구】약물을 공급하기 위해 사용하는 기구 또는 그 보조기구(04)
	【수액연결선】수액(팩, 병)과 카테터를 연결해주는 선(01)		○ 119구급대 필수(10세트 이상) ○ 119항공대 필수(10세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 10세트 이상	119구급과
	【정맥주사바늘】정맥로 확보를 위하여 사용하는 카테터를 포함한 침습적 바늘(02)		○ 119구급대 필수(크기별 3개 이상) ○ 119항공대 필수(크기별 3개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 크기별 3개 이상	119구급과
	【주사기(30ml 포함)】약물 등 용액을 담아 주입할 수 있는 기구(03)		○ 119구급대 필수(크기별 3개 이상) ○ 119항공대 필수(크기별 3개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 크기별 3개 이상	119구급과
	【3방향 수액밸브】3방향 밸브가 달린 의약품을 주입하는 데에 사용하는 기구(04)		○ 119구급대 필수(5개 이상) ○ 119항공대 필수(5개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2개 이상	119구급과
	【수액연장선】수액연결선의 연장을 위한 선(05)		○ 119구급대 필수(2개) ○ 119항공대 필수(2개)	119구급과
	【정맥주사바늘 고정테이프】정맥로 확보가 완료된 카테터의 고정을 위한 테이프(06)		○ 119구급대 필수(10개 이상) ○ 119항공대 필수(10개 이상)	119구급과
	【혈관검출기】말초혈관의 위치와 크기를 표시하는 기구(07)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【자동식 수액펌핑기】수액에 압력을 가하여 주입을 돕는 기구(08)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【자동주사공급기】주사기에 담긴 약물을 전동식으로 주입하는 기구(09)		○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【자동수액공급기】일정량의 수액을 주입할 때 사용하는 전동식 기구(10)		○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
【외상처치기구】외상응급처치에 관련된 기구(05)
	【경추보호대】경추의 움직임을 최소화하여 고정하는 기구(01)	성인용	○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2세트 이상 - 환자실무: 1세트	119구급과
		소아용
	【영아용 경추보호대(척추고정장비)】영아의 머리부터 척추 전체를 고정하는 기구(02)		○ 119구급대 필수(1세트 이상) ○ 119항공대 필수(1세트 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트 이상 - 환자실무: 1세트	119구급과
	【척추보호대(일체형)】단순 허리통증 환자의 척추를 보호하는 기구(03)		○ 119구급대 필수(1세트 이상) ○ 119항공대 필수(1세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2세트 이상	119구급과
	【긴척추고정판】척추 전체를 고정하는 기구(04)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【머리고정대】들것 또는 긴척추고정판 등에 부착하여 머리를 고정하는 기구(05)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【구출고정장치】좁은 장소에서 머리와 척추를 고정하는 기구(06)		○ 119구급대 필수(1세트) ○ 119항공대 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트	119구급과
	【부목(연성)】공기, 진공, 패드 등 부드러운 재질로 신체 일부분을 고정하는 기구(07)		○ 119구급대 필수(1세트 이상) ○ 119항공대 필수(1세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트	119구급과
	【부목(경성)】알루미늄, 철사 등 단단한 재질로 신체 일부분을 고정하는 기구(08)		○ 119구급대 필수(1세트) ○ 119항공대 필수(1세트) ○ 펌뷸런스 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트 이상 - 환자실무: 1세트	119구급과
	【골반고정밴드】골반의 움직임을 최소화하여 고정하는 기구(09)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
	【골반고정밴드(1회용)】골반의 움직임을 최소화하여 고정하는 기구(1회용)(10)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
	【거즈】상처의 세척, 지혈 등을 위한 가볍고 부드러운 천(11)		○ 119구급대 필수(10개 이상) ○ 119항공대 필수(10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 10개 이상 - 환자실무: 2개 이상	119구급과
	【환자 팔고정대】팔을 걸어 고정하는 기구(12)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
	【지혈처치세트】지혈처치 기구를 모아놓은 세트(13)		○ 119구급대 필수(2세트) ○ 119항공대 필수(2세트) ○ 펌뷸런스 필수(1세트) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1세트	119구급과
	【구급용 가위】옷, 붕대 등을 자르는 데 사용하는 가위(14)		○ 119구급대 필수(2개 이상) ○ 119항공대 필수(2개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 2개 이상	119구급과
	【붕대】상처 등에 감는 면포(15)		○ 119구급대 필수(10개 이상) ○ 119항공대 필수(10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 10개 이상 - 환자실무: 2개 이상	119구급과
	【반창고】피부에 붙이기 위하여 점착성 물질을 발라서 만든 테이프(16)		○ 119구급대 필수(2개 이상) ○ 119항공대 필수(2개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2개 이상	119구급과
	【구급장비 가방】처치기구 등을 넣을 수 있는 가방(17)		○ 119구급대 필수(1개 이상) ○ 119항공대 필수(1개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개 이상 - 환자실무: 1개	119구급과
	【견인부목】손상받은 하지를 견인하여 고정하는 기구(18)	성인용	○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
		소아용
	【화상처치세트】화상환자에 사용하는 처치 기구 세트(19)		○ 119구급대 필수(1세트 이상) ○ 119항공대 필수(1세트 이상)	119구급과
【분만처치기구】응급분만 시 사용하는 기구(06)
	【분만처치용품】응급분만 시 사용하는 기구 세트(01)		○ 119구급대 필수(2세트 이상) ○ 119항공대 필수(2세트 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1세트	119구급과
【체온유지기】체온을 유지하는 데 사용하는 기구(07)
	【의료용 가온기】수액을 가온하여 투여 시 체온을 유지하는 기구(01)		○ 119구급대 선택 - 구급대 또는 센터별 1대 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1대 ○ 소방선박 선택 - 소방정대별 1대	119구급과
	【보온용모포】보온을 위해 사용하는 덮는 형태의 것(02)		○ 119구급대 필수(2개 이상) ○ 119항공대 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 2개 이상	119구급과

다. 환자이송장비(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【환자운반기】환자를 이동시키는 기구(01)
	【주들것】기동장비에서 환자를 옮겨 싣고 내리는 장비(01)	차량용	○ 119구급대 필수(1개 이상) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
		헬기용
		선박용
	【전동식 주들것】전동식으로 구동이 가능한 주들것(02)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【분리형들것】들것이 부분적으로 분리되어 환자를 싣고 내리는 기구(03)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【가변형들것】부드러운 재질로 형태가 유연하게 변하는 들것(04)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 펌뷸런스 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실무: 1개	119구급과
	【계단이송용 들것】레일이 달려 있어 계단 이송 시 사용 가능한 들것(05)		○ 119구급대 선택(1개)	119구급과
	【의자식 들것】단순 수평 이동이 가능한 의자형태의 들것(06)		○ 119구급대 선택(1개)	119구급과
	【영아이송장치】들것 등에 고정하여 영아를 이송하기 위한 장비(07)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1개 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1개	119구급과

라. 구급의약품(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【의약품】질병의 치료 또는 예방의 목적으로 사용되는 것(01)
	【니트로글리세린(구강용)】(01)		○ 119구급대 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 119항공대 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 펌뷸런스 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1병 또는 앰플 10개	119구급과
	【흡입용 기관지 확장제】(02)		○ 119구급대 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 119항공대 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 펌뷸런스 필수(1병 또는 앰플 10개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1병 또는 앰플 5개	119구급과
	【포도당(수액용)】(03)	5%	○ 119구급대 필수(2팩 이상) ○ 119항공대 필수(각 2팩 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2팩 이상	119구급과
		10%
		50%
	【생리식염수(수액용)】(04)	20ml	○ 119구급대 필수(2팩 이상) ○ 119항공대 필수(각 2팩 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2팩 이상	119구급과
		500ml
		1000ml
	【플라스마솔루션】(05)	500ml	○ 119구급대 필수(2팩 이상) ○ 119항공대 필수(각 2팩 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2팩 이상	119구급과
		1000ml
	【하트만용액】(06)	500ml	○ 119구급대 필수(2팩 이상) ○ 119항공대 필수(각 2팩 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2팩 이상	119구급과
		1000ml
	【비마약성진통제(진통용)】(07)		○ 119구급대 필수(2앰플 또는 백/팩 이상) ○ 119항공대 필수(2앰플 또는 백/팩 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2앰플 또는 백/팩 이상	119구급과
	【항히스타민제(항알레르기용)】(08)		○ 119구급대 필수(2앰플 이상) ○ 119항공대 필수(2앰플 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 2앰플 이상	119구급과
	【에피네프린(부신호르몬제)】(09)		○ 119구급대 필수(20앰플 이상) ○ 119항공대 필수(20앰플 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 20앰플 이상	119구급과
	【아미오다론(부정맥치료제)】(10)		○ 119구급대 필수(6앰플 이상) ○ 119항공대 필수(6앰플 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 6앰플 이상	119구급과
	【기관지확장제(의료용분무기용)】(11)			119구급과
【소독제】감염원이나 오염물질을 세척하는 약품(02)
	【포비돈(살균용)】(01)		○ 119구급대 필수 - 1병 이상, 스틱: 10개 이상 ○ 119항공대 필수 - 1병 이상, 스틱: 10개 이상 ○ 펌뷸런스 필수 - 1병 이상, 스틱: 10개 이상 ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1병 이상, 스틱: 10개 이상	119구급과
	【클로로헥시딘(살균용)】(02)		○ 119구급대 필수(1병 이상) ○ 119항공대 필수(1병 이상)	119구급과
	【에탄올(살균용)】(03)		○ 119구급대 필수 - 1병 이상(알코올솜: 10개 이상) ○ 119항공대 필수 - 1병 이상(알코올솜: 10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(1병) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)	119구급과
	【생리식염수(상처세척용)】(04)		○ 119구급대 필수(3병) ○ 119항공대 필수(3병) ○ 펌뷸런스 필수(3병) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 3병	119구급과
	【증류수(멸균)】(05)		○ 119구급대 필수(1병 이상) ○ 119항공대 필수(1병 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1병 이상	119구급과
	【과산화수소】(06)		○ 119구급대 필수(1병 이상) ○ 119항공대 필수(1병 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1병 이상	119구급과
	【차아염소산나트륨】(07)		○ 119구급대 필수(1병 이상) ○ 119항공대 필수(1병 이상)	119구급과

마. 감염방지장비(중분류05)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【감염방지기구】감염원으로부터 보호하는 기구(01)
	【폐기물보관통】폐기물 처리를 위한 보관통(01)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【주사바늘폐기용기】사용, 파손된 주사바늘 등의 폐기를 위한 용기(02)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	119구급과
	【구토용백】구토물을 담을 수 있는 주머니(03)		○ 119구급대 필수(10개 이상) ○ 119항공대 필수(10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 10개 이상	119구급과
	【감염보호복세트】감염원으로부터 보호하기 위한 D급 이상의 보호복 세트(04)		○ 119구급대 필수 - 10세트 이상(Level D 이상) ○ 119항공대 필수 - 10세트 이상(Level D 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 5세트 이상 (Level D 이상)	119구급과
	【1회용 덴탈마스크】비말 차단을 위한 1회용 마스크(05)		○ 119구급대 필수(대원별 10개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(대원별 2개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 10개 이상 - 환자실무: 대원별 2개 이상	119구급과
	【N95마스크】공기 중에 있는 미세입자를 일정 농도 이상 걸러주는 마스크(06)		○ 119구급대 필수(대원별 10개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 10개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 10개 이상 - 환자실무: 대원별 2개 이상	119구급과
	【오염방지 1회용 가운】몸통 등을 오염원으로부터 보호하기 위한 가운(07)		○ 119구급대 필수(대원별 5개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 5개 이상)	119구급과
	【감염방지1회용기도관리세트】1회용 백밸브마스크, 수액연장선, 후두경, 구인두기도기, 고정밴드, 헤파 필터 등을 포함한 기도관리세트(08)		○ 119구급대 선택(1세트) ○ 119항공대 선택(1세트)	119구급과
	【음압형 환자이송장비】밀폐된 기기 내 음압을 형성하여 환자를 격리하는 장비(09)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상	119구급과
	【환자시트】주들것 등에 씌워 장비의 오염 및 환자 감염방지를 위한 시트(10)		○ 119구급대 필수(5개 이상) ○ 119항공대 필수(5개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 5개 이상	119구급과
	【멸균장갑】멸균과정을 거친 장갑(11)		○ 119구급대 필수(대원별 10개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(대원별 2개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 10개 이상 - 환자실무: 대원별 2개 이상	119구급과
	【비멸균장갑】멸균과정을 거치지 않은 일반 장갑(12)		○ 119구급대 필수(대원별 10개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 10개 이상) ○ 펌뷸런스 필수(대원별 2개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 10개 이상 - 환자실무: 대원별 2개	119구급과
	【비닐장갑】비닐 재질로 만든 장갑(13)		○ 119구급대 필수(대원별 10개 이상) ○ 119항공대 필수(대원별 10개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 대원별 10개 이상	119구급과
【장비소독기구】감염원에 노출된 장비를 소독 또는 세척하기 위한 기구(02)
	【소독기】기동장비에 설치하여 환자실을 소독할 수 있는 기구(01)	차량용	○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유, 환자실무: 1개	119구급과
		헬기용
		선박용
	【플라즈마 멸균기】과산화수소를 사용하여 장비를 소독하는 기구(02)		○ 119구급대 선택 - 구급대별 또는 센터별 1대 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1대	119구급과
	【자외선살균소독기】자외선을 사용하여 장비를 소독하는 기구(03)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과
	【헬멧소독기】헬멧, 장갑 등을 소독할 수 있는 다목적 소독기(04)		○ 119구급대 선택(1개) ○ 119항공대 선택(1개)	119구급과

바. 활동보조장비(중분류06)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【기록장비】활동이나 운행을 기록, 저장하는 장비(01)
	【영상정보처리기기(내부용)】내부에 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하는 기기(01)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 소방선박 필수(1개)	119구급과
	【웨어러블 카메라】현장상황 녹화, 녹음 등을 위해 사용하는 무선 카메라(02)		○ 119구급대 필수(1개 이상) ○ 119항공대 필수(1개 이상) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개 이상	119구급과
【대원보호장비】대원 활동을 보호 또는 보조할 수 있는 장비(02)
	【다기능 조끼(방검성능 포함)】장비 휴대, 방검 등 다양한 기능이 포함된 조끼(01)		○ 119구급대 선택 - 대원별 1개 ○ 119항공대 선택 - 대원별 1개	119구급과
	【구급화】구급활동에 적합한 활동화(02)		○ 119구급대 선택 - 대원별 1개 ○ 119항공대 선택 - 대원별 1개	119구급과
	【호신기】대원을 보호할 수 있는 다기능 호신장구(03)		○ 119구급대 선택 - 대원별 1개	119구급과
【일반보조장비】장비 사용 등에 보조가 되는 장비(03)
	【이동식 전원공급장치(AC)】전기공급이 필요한 장비에 전원공급이 가능한 이동식 장치(01)		○ 119구급대 필수(1개) ○ 119항공대 필수(1개)	119구급과
	【의약품 냉온장고】의약품 보관이 용이한 냉,온장 기능이 있는 장비(02)		○ 119구급대 선택 - 구급대별 또는 센터별 1대 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1대 ○ 소방선박 선택 - 소방정대별 1대	119구급과

사. 재난대응장비(중분류07)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【환자분류 장비】다수사상자 발생 시 환자분류에 필요한 장비(01)
	【중증도 분류표】다수사상자 발생 시 환자를 분류할 수 있는 종이표(01)		○ 119구급대 선택(50개)	119구급과
	【다수사상자 현장대응키트】다수사상자 현장에서 응급의료소 운영 시 사용하는 세트(02)		○ 119구급대 선택(1세트)	119구급과
	【사체낭】사체를 넣어 보관 또는 이동하는 주머니(03)		○ 119구급대 선택(1개 이상)	119구급과

아. 교육실습장비(중분류08)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【구급대원 교육실습 장비】구급대원 전문교육 및 실습, 평가를 위한 장비(01)
	【기도삽관평가용 마네킨】기도삽관 등의 실습이 가능하며 가슴의 팽창 등으로 적절성을 확인할 수 있는 마네킨(01)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【혈압맥박평가용 마네킨】청진, 촉진을 이용하여 혈압, 맥박 평가가 가능한 마네킨(02)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【CPR 성인기본 마네킨】기도유지, 인공호흡, 흉부압박 등의 실습훈련이 가능한 마네킨(03)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【전문실습 마네킨】기도 등의 구조가 인체와 유사하여 현실감 있는 훈련이 가능한 마네킨(04)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【정맥주사 마네킨】혈류를 구연하여 정맥로 확보를 실습하는 마네킨(05)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【기도확보 마네킨】인체와 해부학적인 구조가 동일하여 기도의 확보가 가능한 마네킨(06)	성인	○ 119구급대 선택 - 소방서별 각 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 각 1세트 이상	119구급과
		소아
		영아
	【상처표시 마네킨】상처표시를 부착, 교체하여 외상처치를 실습할 수 있는 마네킨(07)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【분만 마네킨】분만 시뮬레이션이 가능한 마네킨(08)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1세트 이상	119구급과
	【견인부목 마네킨】대퇴부 골절환자에 대하여 견인부목 적용이 가능한 마네킨(09)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상	119구급과
	【고급형 연습용 심장충격기】전기충격 인가되지 않으며 고급형 심장충격기 기능을 갖춘 장비(10)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1대 ○ 119항공대 선택 - 항공대별 1대	119구급과
	【재난대응 응급의료소 운영 도상훈련 키트】응급의료소 운영과 관련된 사항에 대하여 도상훈련을 할 수 있는 세트(11)		○ 119구급대 선택 - 소방서별 1세트 이상	119구급과

5. 정보통신장비(대분류05)
가. 기반 보호 장비(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【항온항습장비】 전산실 환경유지 장비(01)
	【냉난방기】 온도조절(01)		○소방본부 기본장비(1대)이상	항공통신과
	【항온항습기】 온습도 항상성 보장(02)
【전원공급장비】 전산장비에 안정된 전력 공급(02)
	【무정전전원장치】 정전시 전산장비에 안정된 교류전력 공급(01)		○ 소방본부, 소방서 기본장비 (1대)이상	항공통신과
	【비상발전기】 정전시 전원공급장치(02)	청사용
		이동형
	【회로보호장치】 정격 이상의 전류 차단(03)		○ 소방본부 전문선택장비(
	【정류기】 교류를 직류로 변환(04)

나. 정보처리장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【네트워크장비】 유무선통신망을 제어하는 물리적 장치(01)
	【WAN가속기】 네트워크 전송 품질 향상(01)		○ 소방본부 기본장비 (1대) 이상	항공통신과
	【SAN스위치】 광채널 스위치(02)
	【L2스위치】 MAC정보 스위칭(03)
	【L3POE스위치】 IP정보 스위칭(04)
	【L3스위치】 데이터를 IP주소를 이용해 다른 네트워크 전달(05)
	【L3스위칭허브】 (06)
	【L4스위치】 프로번호 스위칭(07)
	【백본스위치】 대용량 트래픽처리(08)
	【라우터】 독립네트워크 연결(09)
	【패치패널】 케이블 연결 수용장치(10)
	【VPN장비】 가상 사설네트워크 장치(11)
	【방화벽장치】 트래픽 모니터링 제어(12)
	【망연계장치】 랜케이블락과 결합한 물리보안장치(13)
【전산장비】 데이터를 수집하거나 저장하는 장치(02)
	【중대형 컴퓨터】 (01)	서버	○소방본부 기본장비(1대) 이상	항공통신과
	【데스크탑】 (02)
	【노트북】 (03)
	【대용량 저장장비】 (04)
	【하드디스크어레이】 대용량저장장치(05)
	【백업장치】 (06)
	【시스템 및 운영체제】 (07)
	【DB관리】 (08)
	【미들웨어】 (09)
	【정보보호】 (10)
	【운영관제】 (11)
	【백업관리】 (12)
	【응용 및 개발】 (13)
	【OA 및 그래픽】 (14)
	【기타 유틸리티】 (15)
【주변 입출력장치】 정보출력 장치(04)
	【스캐너】 (01)		○ 소방본부 기본장비 (1대) 이상	항공통신과
	【출동지령프린터】 (02)
	【다기능복사기】 (03)
	【복사기】 (04)
	【프로젝터】 (05)

다. 위성통신장비(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【위성장비류】 통신위성과의 전파 송수신 장치(01)
	【위성송수신기】 저잡음 증폭기(01)		○ 소방본부 기본장비 (1대) 이상	항공통신과
	【BUC】 고출력 증폭기(02)
	【위성제어】 위성안테나 자동조절장치(03)
	【위성안테나】 (04)
	【위성모뎀】 (05)
	【DVB-S2변조기】 위성송신 데이터 변환장치(06)
	【위성전화】 (07)
	【안테나】 (08)

라. 무선통신장비(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【무선국】 전선을 사용하지 않고 전파를 이용하여 정보를 송수신 장치(01)
	【기지국】 네트워크와 단말기를 연결하는 무선통신설비(01)	AM	○ 소방청사 기본장비 (1대) 이상	항공통신과
		UHF
		VHF
		TRS
		LTE
	【중계국】 전파 음영지역에서 기지국과 이동국 연결(02)	UHF	○ 소방본부 전문선택장비	항공통신과
		VHF
		TRS
		LTE
	【차량국】 소방차에 고정되어 운영되는 무선통신 단말기(03)	UHF	○ 소방차량 기본장비 1대 이상	항공통신과
		VHF
		TRS
		LTE
	【선박국】 선박에 고정되어 운영되는 무선통신 단말기(04)	UHF	○ 소방선박 기본장비(1대) 이상	항공통신과
		VHF
		TRS
		LTE
	【항공국】 항공기에 고정되어 운영되는 무선통신 단말기(05)	UHF	○ 항공공기 기본장비(1대) 이상	항공통신과
		VHF
		TRS
		LTE
	【휴대국】 개인이 휴대하여 운영하는 무선통신 단말기(06)	AM	○ 소방대원 필수 1대 이상	항공통신과
		UHF
		VHF
		TRS
		LTE
【이동통신 단말기】 이동통신망을 이용하기 위한 장치(02)
	【휴대전화기】 이동통신 서비스를 이용하기 위한 무선전화기(01)		○ 소방력 기준에 관한규칙에 따른 소방기관 중 현장대응기관별 1대이상	항공통신과
	【이동통신 라우터】 이동통신 서비스를 이용하기 위한 라우터(02)		○ 소방본부 전문선택장비
	【차량정보단말(MDT)】 (03)		○ 기동장비 기본장비 1대 이상
	【태블릿 PC】 (04)		○ 소방본부, 소방서, 지휘차량별 1대 이상

마. 유선통신장비(중분류05)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【통신제어장비】 유선통신시설의 원격제어 장비 총칭(01)
	【VOIP게이트웨어】 음성을 데이터로 변환(01)		○ 소방본부 기본장비 1대 이상	항공통신과
	【통합무선주장치】 (02)
	【무선제어단말】 원격기지국용(고정용, 차량용)(03)
	【통합방송주장치】 (04)
	【방송단말】 출동지령방송용(05)
	【119종합접수대】 (06)
	【기타 통신제어장치】 (07)
	【유선통신모뎀】 (08)
	【일제동보시스템】 음성 동시통보 시스템(09)
【전화장비】 음성 송수신 장비(02)
	【일반전화기】 (01)		○ 소방청사 기본장비 1대 이상	항공통신과
	【IP전화기】 광대역 통신망을 이용한 전화기(02)
	【디지털 교환기】 송수신 전화 분배연결(03)		○ 소방본부, 소방서 기본장비 1대 이상
	【IPT교환기】 (04)
【영상음향장비】 영상 음향 입출력 장치(03)
	【HD엔코더】 HD급 영상전송장치(01)		○ 소방본부 기본장비 1대 이상	항공통신과
	【HD셋톱박스】 HD급 영상수신장치(02)
	【A/V매트릭스스위치】 영상, 음향 선택장치(03)
	【HD코덱】 회의용 비디오 및 전화장비(04)
	【디지털비디오레코더】 NVR, DVR(05)
	【LEDTV】 (06)
	【DID 모니터】 상황실 대형 모니터(07)
	【일반모니터】 (08)
	【차량 현장활동 카메라】 (09)
	【고정형 카메라】 (10)
	【영상촬영 전문카메라】 (11)
【주변장치】 혼잡한 현장활동을 원할한 음성 청취장치(04)
	【블루투스 이어폰】 (01)		○ 소방대원 전문선택장비	항공통신과
	【항공용 헤드셋】 (02)		○ 119항공대 기본장비 팀별 1개 이상

6. 측정장비(대분류06)
가. 소방시설점검장비(중분류01)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【공통 점검장비】 소방시설 점검시 공통으로 사용하는 장비(01)
	【방수압력측정기】 옥내,외 소화전 방수압, 유량 측정하는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과
	【절연저항계】 소방전기 시설물의 절연저항 상태를 점검하는 기기(02)
	【전류전압측정계】 교류 및 직류의 전류, 전압, 저항등을 측정하는 장비(03)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다. ○ 일반, 직할 및 테러대응구조, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【소화기구 점검장비】 소화기구 점검시 사용하는 장비(02)
	【지시저울】 소화기 내부의 소화약제의 무게를 재는 용도(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과
	【가압용기 스패너】 가압용기 점검기구(02)
	【캡 스패너】 소화전 방수구 캡 개방장비(03)
【소화설비 점검장비】 소화설비 점검시 사용하는 장비03)
	【소화전밸브압력계】 소화전 등 소화용수 공급배관에 부착하여 사용하는 압렵 조절용 밸브(01)	40mm	○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
		60mm
	【헤드결합렌치】 소화설비의 헤드 결합시 사용하는 장비(02)
	【검량계】 할로겐 및 이산화탄소 약제무게 검량 장비(03)
	【검류계】 매우 약한 전류의 흐름 여부를 측정하는 장비(04)
	【기동관누설시험기】 할로겐 설비나 이산화탄소 설비에 부착된 기동관의 누설을 검사하는 장비(05)
	【워터테스터기】 옥내.외소화전에 연결하여 방수압과 유량을 측정하는 장비(06)
【화재경보설비 점검장비】 화재경보설비 점검시 사용하는 장비(04)
	【열감지기시험기】 열감지기의 동작 상태 판별을 위한 시험장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
	【연기감지기시험기】 연기감지기의 동작 상태 판별을 위한 시험장비(02)
	【공기주입시험기】 공기의 누설과 작동을 시험하는 장비(03)
	【감지기시험기 연결폴대】 감지기의 높이에 따라 시험기를 연장할 수 있는 연결폴대(04)
	【음향계】 경보설비 및 방송설비의 데시벨을 측정하는 장비(05)
【누전 점검장비】 소방시설의 누전을 점검하는 장비(05)
	【누전계】 소방시설의 누전전류 측정용(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
【무선통신보조설비 점검장비】 무선통신 보조설비의 작동여부를 확인한는 장비(06)
	【무전기(통화시험용)】 무선통신보조설비를 점검하기 위한 무전기(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
【제연설비 점검장비】 제연설비를 점검하는 장비(07)
	【풍속 풍압계】 제연설비의 성능을 점검하기 위한 풍속 및 풍압을 측정하는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
	【폐쇄력측정기】 계단실의 방화문 폐쇄력을 측정하는 장비(02)
	【차압계】제연설비의 성능점검을 위해 구획공간의 압력차이를 측정하는 장비(03)
【유도등 및 조명등 점검장비】 조명기구를 점검하는 장비(08)
	【조도계 (최소눈금이0.2럭스 이하)】 유도등 및 조명등의 조명도를 측정하는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재애방과

나. 화재조사 및 감식장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【발굴용 장비】 화재감식장비 중 발굴작업을 위한 장비(01)
	【니퍼】 발굴시 간단한 물체를 조이거나 절단하는 공구(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재대응조사과
	【펜치】 발굴시 간단한 물체를 조이거나 절단하는 공구(02)
	【와이어커터】 발굴시 와이어를 절단하는 공구(03)
	【드라이버세트】 발굴시 사용하는 드라이버 공구(04)
	【스패너세트】 발굴시 너트나 볼트를 풀거나 조이는 공구(05)
	【망치】 발굴에 사용되는 공구(06)
	【토크렌치】 발굴시 토크조절이 가능한 공구(07)
	【나무톱】 발굴시 나무를 자를때 사용하는 공구(08)
	【전동드릴】 발굴시 나사를 풀거나 조이는 공구(09)
	【전동그라인더】 발굴시 물체를 절단하는 공구(10)
	【다용도칼】 발굴시 다용도로 사용되는 공구(11)
	【버니어캘리퍼스】 발굴시 길이를 정밀하게 측정하는 공구(12)
	【U형 자석】 발굴시 철을 분류할수 있는 장비(13)
	【뜰채】 발굴시 접근이 곤란한 장소 있는 물체를 수집하는 도구(14)
	【붓】 물품을 보존하며 발굴하기 위한 도구(15)
	【양동이】 발굴물품 등을 담기위한 도구(16)
	【삽】 발굴작업에 사용되는 도구(17)
	【긁개】발굴작업에 사용되는 도구(18)
【기록용 장비】 화재조사 및 감식시 측정후 기록하는 장비(02)
	【기록계】 측정량을 종이 등에 기록하는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다. ○ 소방서 화재조사관 기본장비	화재대응조사과
	【온도기록계】 온도센서로 실시간 측정되는 온도를 기록하는 장치(02)
【증거수집장비】 화재조사시 증거수집을 위한 장비 일체(03)
	【증거물 수집기세트】 증거물을 수집하는 도구 일체(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재대응조사과
	【증거물 보관세트】 증거물품을 보관하기위한 도구 일체(02)
	【증거물표지】 증거물을 표시하기 위한 표지(03)
	【증거물태그】 증거물을 분류하기 위한 태그(04)
	【접자】 증거물의 길이를 재기위해 접을수 있는자(05)
	【라텍스장갑】 증거물 수집시 신체를 보호하기 위한 장갑(06)
【감식 감정 장비】 화재 원인, 과정, 피해 따위를 과학적으로 감정하는 장비(04)
	【멀티테스터기】 전압,전류,저항,도통,온도측정이 가능한 휴대용 테스터기(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재대응조사과
	【클램프(후크)메타】 화재조사시 전류 및 전압측정이 가능한 장비(02)
	【정전기측정장치】 화재조사시 정전기측정이 가능한 장비(03)
	【검전기】 화재조사시 물체의 전류여부를 확인하는 장비(04)
	【가스(유증)검지기】 화재조사시 가스 및 유증기를 검지할 수 있는 장비(05)
	【접지저항계】 화재조사시 물체에 접지하여 저항을 측정하는 장비(06)
	【확대경】 화재감정시 물체를 확대하여 보는 장비(07)
	【실체현미경】 화재감정시 낮은 배율로 물체를 화대하여 보는 장비(08)
	【휴대용 디지털현미경】 화재감정시 휴대하여 디지털형식으로 확대하여 보는 장비(09)
	【비교현미경】 화재감정시 두개의 시료를 동시에 관찰할 수 있는 장비(10)
	【마이크로메타(내외경)】 화재감정시 물체의 내외경 측정장비(11)
【특수감식감정장비】 특수하거나 세밀한 측정을 하기위한 장비일체(05)
	【가스크로마토그래피】 가스 시료분석에 사용하는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재대응조사과
	【화재시뮬레이션시스템】 발화점 등을 입력하여 연소방향 등을 예측하는 프로그램(02)
	【X선촬영기】 방사선중 X선을 이용하여 촬영하는 장비(03)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	【금속현미경】 성분 및 형태 따라 감식감정을 위한 관찰하는 장비(04)
	【주사형전자현미경】 성분 및 형태 따라 감식감정을 위한 관찰하는 장비(05)
	【시편절단기】 감식을 위해 시편을 규격에 맞게 절단하는 장비(06)			화재대응조사과
	【시편성형기】 감식을 위해 시편을 규격에 맞게 성형하는 장비(07)
	【시편연마기】 감식을 위해 시편을 규격에 맞게 연마하는 장비(08)
	【접점저항계】 표면의 저항을 측정하는 장비(09)
	【전압전류계】 전압 및 전류를 교류와 직류로 나누어 측정하는 장비(10)
	【오실로스코프】 시간에 따른 입력전압의 변화를 출력하는 장치(11)
	【인화점측정기】 물질의 인화점을 측정하는 장치(12)
	【발화점측정기】 물질의 발화점을 측정하는 장치(13)
	【미량융점측정기】 융점을 측정하는 장치(14)
	【발광분광분석기】 방사선 방출에너지를 측정하여 원소를 분석하는 장비(15)
【화재조사분석실 장비】 화재현장에서 채취한 증거를 실내에서 분석하기 위한 장비 일체(06)
	【증거물보관함】 분석실에서 증거물을 보관하는 함(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재대응조사과
	【시료보관료함】 현장에서 수집한 시료를 보관하는 함(02)
	【실험작업대】 분석실 내에서 실험을 위한 작업대(03)
	【바이스】 증거물분석을 위해 고정하는 장치(04)
	【개수대】 증거물을 세척하는 장치(05)
	【초음파세척기】 증거물을 초음파로 세척하는 장치(06)
	【스포이드】 시료를 채취하기위한 기구(07)
	【반사경】 증거물의 내부를 보기위한 기구(08)
	【메스실린더】 증거물중 액체형태 시료의 부피를 측정하는 기구(09)
	【비커】 증거물중 액체형태의 시료를 담는 용기(10)
	【드라이어】 증거물을 건조시키기 위한 장비(11)

다. 공통측정장비(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【전기측정장비】 현장에서 전류를 측정하는 장비(01)
	【잔류전류감지기】감전 등 사고에 대비하여 교류전류의 흐름여부를 검지할 수 있는 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【화학물질 탐지/측정장비】액체나 고체 상태의 물질등 화학물질 전반에 관한 탐지 및 측정장비(02)
	【가스채취기】화재현장에서 유증기를 채취하여 성분분석을 위해 사용하는 장비(01)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개	화재예방과
	【복합가스측정기】유독물질 누출사고 현장에서 산소, 유독가스, 폭발성 가스 등 복합측정용 장비(02)		○ 소방서 1개, 119안전센터 1개, 119지역대 1개
	【가스(LPG/LNG)탐지장비】가연성가스의 농도를 측정하는 장비(03)
	【유독가스검지기】화학물질(기체, 증기)의 검지장비(04)
	【원거리 기체 측정장비】원거리에 있는 유독기체를 측정하는 장비(05)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대
	【적외선 기체누출 탐지장비】적외선 파장을 이용하여 메탄 및 휘발성, 암모니아가스 등의 누출여부를 영상으로 탐지하는 장비(06)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【정밀가스분석기】대기나 건물내부에 발생한 가스 등의 성분을 정밀하게 분석하는 장비(07)
【공기성분분석기】 공기의 성분을 분석하는 장비(03)
	【공기성분분석기】CO2, O2센서로 공기호흡기내 공기를 각각 수치를 나타내는 장비(01)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.	화재예방과 화재대응조사과
【측정기】전기 및 가스측정 외 기타 등을 측정하는 장비 일체(04)
	【거리측정기】 현장활동시 목표지점까지의 거리, 높이, 각도 등을 측정하는 장비(01)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1개	화재예방과 화재대응조사과
	【높이측정자】 현장활동시 안전확보를 위해 높이를 측정하는 기구(02)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	【내부조명기】 화재감식 등 건물내부에서 현장활동시 시인성 확보를 위한 조명장비(03)
	【경도시험기】 물체의 단단한 정도를 재는 기구(04)
	【방출포량측정기】 채집된 거품을 수집하여 거품이 물로 환원되는 시간을 측정하는 장비(05)
	【포채집기】 포 소화설비 작동 및 성능 시험시 발포되어 나오는 기포를 채집하는 장비(06)			화재예방과 화재대응조사과
	【투영기(분광사진】 물체를 스크린상에 확대 투영하고 그 물체의 형상이나 치수를 측정하는 장비(07)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	【회전계】 엔진, 펌프, 기계 등의 회전속도를 측정하는 장비(08)
	【입도계】 분말형태의 시료를 체질하여 각각의 미립자가 차지하는 비율을 분석하는 장비(09)
	【진동계】 물체의 진동을 측정하는 장비(10)
	【비중계】 액체의 비중 측정 및 차량 배터리의 상태를 점검할 때 사용하는 장비(11)
	【원심분리기】 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질들을 분리하는 장비(12)
	【전기저항측정기(휘스톤브릿지)】 브릿지 방식으로 전기저항을 정밀측정하는 장비(13)
	【pH 측정기】 유독물질 누출사고 현장에서 누출물질에 대한 산, 염기 농도를 측정하는 장비(14)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1대
	【디지털 온.습도계】 온도나 습도를 측정하는 장비(15)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	【자기온습도계】 온도나 습도를 측정하는 장비(16)
	【풍향풍속계】 현장에서 풍향, 풍속 등을 측정하기 위한 장비(17)		○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대별 1개
	【정밀저울】 물체의 무게를 정밀하게 측정하는 장비(18)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	【줄자】 물체의 길이를 재는 줄 형태의 자(19)
	【여진탐지기】 지진현장에서 P파를 먼저 검지하여 S파가 도달하기 전에 위험인지(20)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
【열화상 카메라】 소방활동 현장에서 화재 및 인명피해 여부를 확인하는 열화상 카메라(05)
	【적외선 열화상 카메라】 적외선센서로 열을 감지하여 화재 및 인명피해여부를 확인하는 장비(01)		○ 소방펌프차 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 2개 ○ 화확, 산악, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개	화재예방과
【엑스레이(X-ray)투시기】 X선을 사용하여 물체내용물을 식별하기 위한 장비(06)
	【X-ray투시기】 미확인 물체를 개봉하지 않고 외부에서 내용물을 식별하기 위한 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개	화재예방과 화재대응조사과
	【휴대용 X-Ray투시기】 미확인 물체를 개봉하지 않고 내용물을 식별하기 위한 휴대용 장비(02)		○ 「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.

라. 화생방 등 측정장비(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【방사능측정장비】 방사능의 오염량과 강도를 측정하는 장비(01)
	【개인선량계】 개인이 휴대하여 실시간으로 방사선 피폭 선량률을 측정할 수 있는 장비(02)		○ 소방서 3개, 119안전센터 2개, ○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 개인별 1개 ○ 일반, 생활안전대, 119항공대 전문선택장비 개인별 1개 ○ 119구급대 전문선택장비(대원별1)	화재예방과
	【방사선 측정기】 일반적인 감마선의 선량율, 선량이 측정가능한 측정장비를 의미함(03)		○ 소방서 1개 ○ 화학구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【방사성표면오염측정기】 주로 알파선에 대한 측정도 가능한 방사선 측정기(04)
	【방사성오염감시기】 방사성 에너지를 탐지하여 피폭여부를 검사하는 장비(05)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【방사성핵종분석기】 방사선량 측정 및 핵종을 분석하는 장비(06)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
【화학생물학측정장비】 생명체나 생물학적 현상에 대하여 화학적으로 측정하는 장비(02)
	【생물학작용제 진단장비】 생물화학작용제에 대한 초동진단용으로 판독 기능이 있는 장비(01)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1대	화재예방과
	【생물학작용제 분석기】 초동분석용 장비로 미생물류와 독소물질 등의 오염 측정 시 사용하는 장비(02)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1개
	【화학작용제 탐지기】 화학사고현장에서 화학작용제를 실시간으로 탐지 및 분석하는 장비(03)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1대
	【유해물질 분석기】 유해물질을 탐지 및 분석하는 장비(04)		○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 기본장비 대별 1개 ○ 일반구조대 전문선택장비 대별 1대
	【휴대용 용기투과탐지장비】 분광법으로 용기를 투과하여 용기내부의 물체를 식별하는 장비(05)
	【CBRNE 정찰로봇】 CBRNE 사고현장에서 누출된 화학물질 및 방사능을 측정하는 원격 조종 장비(06)		○ 직할 및 테러대응구조 전문선택장비 대별 1대
	【개인 유해가스경보기】 유해가스 검지해 대원에게 경보해주는 장비(07)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 개인별 1개

7. 보호장비(대분류07)
가. 호흡장비(중분류01)
소분류	세분류	세세 분류	보유기준	소관부서
【공기호흡기】 공기를 흡입할 수 있게 해주는 장비(01)
	【공기호흡기 용기】 압축된 공기를 저장할 수 있는 용기(01)	60분용	○ 소방대원 : 공기호흡기 1세트(구조대원 60분용) ￭ 구성: 용기, 등지게, 면체(얼굴 형상의 마스크), 보조마스크 ￭ 예비 용기 및 면체 각 1개 포함	장비기획과
		45분용
		15분용
	【공기호흡기 등지게 】 용기, 면체, 보조마스크를 결합하여 몸에 착용할 수 있는 장비(02)	일반용
		15분용
	【공기호흡기 면체】 안면부에 밀착시켜 용기의 공기를 흡입할 수 있는 장비(03)
	【공기호흡기 보조마스크】 코와 입에 밀착시켜 용기의 공기를 흡입할 수 있는 장비(04)
	【공기호흡기 보조필터】 면체에 장착시켜 유해물질을 걸러주는 장비(05)
	【호스릴형 공기호흡기】 호스릴로 공기를 공급해 흡입할 수 있게 해주는 장비(06)		○ 소방서 선택 장비
【공기공급기】 공기호흡기에 공기를 공급해 주는 장비(02)
	【공기충전기】 용기에 공기를 압축하여 충전해 주는 장비(01)		○ 소방서 1대 ○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1대	장비기획과
	【공기호흡기용 용기 안전충전함】 용기 충전 중 파열 시 충격 전파를 막아주는 장비(02)		○ 소방서 1대
	【휴대용 공기공급기】 완충된 용기로 공기가 부족한 용기에 충전해 주는 장비(03)		○ 소방서 2대 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 1개
【마스크 류】 안면부 또는 코와 입에 밀착시켜 유해물질을 걸러주는 장비(03)
	【방독면】 안면부에 밀착시켜 유해가스를 화학반응으로 걸러주는 장비(01)		○ 소방서 1대	장비기획과
	【방독마스크】 코와 입에 밀착시켜 필터로 유해가스를 걸러주는 장비(02)		○ 화학 구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
	【방진마스크】 코와 입에 밀착시켜 필터로 먼지 등을 걸러주는 장비(03)

나. 보호장구(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【방호복】 재난현장에서 대원의 신체를 보호하기 위해 입는 장비(01)
	【방화복】 화염과 열로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(01)		○ 소방대원 2벌	장비기획과
	【방열복】 고온의 복사열로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(02)		○ 화학차 1대당 3세트 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 4개
	【내전복】 감전으로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(03)		○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 2개
	【화학보호복】 유해화학물질로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(04)	A급	○ 소방서 2벌 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대별 10개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 10개
		B급	○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 10개
		C급	○ 소방서 10벌, 119안전센터 5벌, 119지역대 5벌 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 기본장비 대별 10개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개 이상) ○ 119항공대 선택(대원별 1개 이상)
	【방사선보호복】 방사선으로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(05)		○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 전문선택장비 대별 5개
	【폭발물보호복】 폭발로 인한 충격, 파편 등으로부터 신체를 보호하기 위해 입는 장비(06)		○ 직할 및 테러대응 구조대 전문선택장비 대별 3개
【방화두건】 화염과 열로부터 머리와 목을 보호하기 위해 착용하는 장비(02)
	【방화두건】 화염과 열로부터 머리와 목을 보호하기 위해 착용하는 장비(01)		○ 소방대원 2개	장비기획과
【보호장갑】 손을 보호하기 위해 착용하는 장비(03)
	【방화장갑】 화염과 열로부터 손을 보호하기 위해 착용하는 장비(01)		○ 소방대원 2개	장비기획과
	【구조장갑】 화재 이외의 재난현장에서 손을 보호하기 위해 착용하는 장비(02)		○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 기본장비 대원별 2개
	【안전장갑】 재난현장 이외의 작업현장에서 손을 보호하기 위해 착용하는 장비(03)		○ 소방대원 2개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)
【안전화】 발을 보호하기 위해 착용하는 장비(04)
	【방화신발】 화염과 열로부터 발을 보호하기 위해 착용하는 장비(01)		○ 소방대원 2개	장비기획과
	【구조신발】 화재 이외의 재난현장에서 발을 보호하기 위해 착용하는 장비(02)		○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 기본장비 대원별 2개
	【산악용구조신발】 발목보호, 미끄럼 방지 등 산악현장 활동 시 착용하는 신발(03)		○ 산악구조대 기본장비 대원별 2개 ○ 일반, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 2개
【안전모】 머리를 보호하기 위해 착용하는 장비(05)
	【방화헬멧】 화염과 열로부터 머리를 보호하기 위해 착용하는 장비(01)		○ 소방대원 1개	장비기획과
	【안전헬멧】 화재 이외의 재난현장에서 머리를 보호하기 위해 착용하는 장비(02)	구조용	○ 소방대원 1개 ○ 일반, 화학, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 기본장비 대원별 1개 ○ 수난, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개
		구급용	○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)
		특수구조용	○ 일반, 특수, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 전문선택장비 대원별 1개
	【수난구조헬멧】 물 빠짐 기능이 있어 수난구조 현장에 적합한 헬멧(03)		○ 수난구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대전문선택장비 대원별 1개	장비기획과

다. 안전장구(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【인명구조경보기】 일정 시간 대원의 움직임이 없을 때 경보를 울려주는 장비(01)
	【인명구조경보기】 일정 시간 대원의 움직임이 없을 때 경보를 울려주는 장비(01)		○ 당일 근무자별 2개 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 기본장비 대원별 1개 ○ 수난, 산악 전문선택장비 대원별 1개	장비기획과
【대원위치추적장치】 경보음의 크기로 대원과의 거리를 알려주는 장비(02)
	【대원위치추적장치】 경보음의 크기로 대원과의 거리를 알려주는 장비(01)		○ 당일 근무자별 1개(송신기) ○ 소방서 2개, 119안전센터 1개(수신기) ○ 수난, 산악 구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 일반, 화학, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	장비기획과
【대원탈출장비】 긴급히 탈출할 수 있도록 로프, 하강기 등이 세트로 구성된 장비(03)
	【대원탈출장비】 긴급히 탈출할 수 있도록 로프, 하강기 등이 세트로 구성된 장비(01)		○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대 기본장비 대원별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	장비기획과
【보호대】 부상 방지를 위해 신체 일부를 감싸 보호해주는 장비(04)
	【신체보호대 세트】 2개 이상 보호대가 세트로 구성된 장비(01)		○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)	장비기획과
	【관절보호대】 관절을 감싸 보호해주는 장비(02)		○ 소방서 5세트, 119안전센터 3세트 ○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)
	【허리보호대】 허리 감싸 보호해주는 장비(03)		○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)
【안전안경】 눈을 보호하고 시야를 확보하기 위해 착용하는 장비(05)
	【안전안경】 눈을 보호하고 시야를 확보하기 위해 착용하는 장비(01)		○ 소방대원 1개 ○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응구조대, 119항공대 기본장비 대원별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개 ○ 119구급대 선택(대원별 1개) ○ 119항공대 선택(대원별 1개)	장비기획과
【청력보호장비】 소음으로부터 청력을 보호하기 위한 기구(06)
	【귀마개형】 귀 전체를 덮어 청력을 보호해주는 기구(01)		○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 생활안전대 전문선택장비 대원별 1개	장비기획과
	【삽입형】 귀에 삽입하여 청력을 보호해주는 기구(02)
【정전기방지접지선】 정전기 발생을 방지하기 위해 땅에 연결하는 선(07)
	【정전기방지접지선】 정전기 발생을 방지하기 위해 땅에 연결하는 선(01)		○ 화학구조대 전문선택장비 대별 1개	장비기획과
【덮개】 신체를 덮어 온도를 유지하기 위한 장비(08)
	【방열덮개】 열을 차단하여 신체를 보호하기 위한 장비(01)		○ 소방서 1대	장비기획과
	【방한덮개】 냉기를 차단하여 신체를 보호하기 위한 장비(02)

8. 보조장비(대분류08)
가. 기록보존장비(중분류01)
소분류	세분류	세세 분류	보유기준	소관부서
【촬영 및 녹음장비】 사진, 영상 및 음성을 기록하기 위한 장비(01)
	【고속카메라】 고속으로 촬영할 수 있는 카메라(01)			장비기획과
	【디지털카메라】 전자적인 형태로 사진을 촬영하는 카메라(02)		○ 소방서 2개
	【디지털 방수카메라】 방수기능이 있는 디지털카메라(03)
	【디지털캠코더】 전자적인 형태로 영상을 촬영하는 장비(04)		○ 소방서 1개, 119안전센터 1개
	【녹음기】 소리를 기록하고 다시 듣게 해주는 장비(05)
	【영상촬영장비】 방수기능을 가진 영상촬영장비(06)		○ 일반, 화학, 수난, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대, 기본장비 대별 1개 ○ 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【운행기록장비】 차량 및 선박의 운행정보를 기록하는 장비(02)
	【차량 블랙박스】 차량의 운행 영상을 자동으로 기록하는 장비(01)		○ 소방자동차 1대 ○ 119구급대 필수(1개) ○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개	장비기획과
	【운행기록계】 차량의 속도, 주행거리 등을 자동으로 기록하는 장비(02)		○ 119구급대 필수(1개)
	【항해자료기록장치】 선박의 속도, 통신내용 등을 자동으로 기록하는 장비(03)		○ 소방선박 필수 - 환자실유: 1개
【디지털이미지프린터】 고해상도의 디지털이미지를 출력하는 장비(03)
	【디지털이미지프린터】 고해상도의 디지털이미지를 출력하는 장비(01)		○ 소방서 1대

나. 영상장비(중분류02)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【영상장비】 영상을 보여주기 위한 장비(01)
	【빔프로젝터】 빛으로 영상을 확대하여 비추어 주는 장비(01)		○ 소방서 1대	장비기획과
	【액정모니터】 다른 기기와 연결하여 영상을 볼 수 있게 해주는 장비(02)
	【텔레비전】 방송국에서 송출한 영상과 음성을 수신하여 보는 장비(03)

다. 정비기구(중분류03)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【일반정비기구】 기계장치 등을 정비하기 위한 기구(01)
	【소방자동차 정비공구】 소방차량을 정비하기 위해 별도로 구매한 공구(01)		○ 소방자동차 1대	장비기획과
	【자동차 정비공구】 차량 출고 시 탑재된 비상 공구(02)
	【공기압축기(컴프레서)】 공기를 압축시켜 압력을 높이는 장비(03)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개
	【공기호흡기 검사장비】 공기호흡기의 오염, 파손 등을 검사하기 위한 장비(04)
【세탁건조장비】 소방장비를 세탁 및 건조하기 위한 장비(02)
	【면체세척기】 오염된 면체를 세척하기 위한 장비(01)		○ 소방서 1대, 119구조대, 119안전센터 1개, 119지역대	장비기획과
	【용기세척기】 오염된 용기 내부를 세척하기 위한 장비(02)
	【방화복세탁기】 방화복을 전용으로 세탁하기 위한 장비(03)
	【방화복건조기】 방화복을 옷걸이에 걸어 열풍으로 건조하기 위한 장비(04)
	【소방호스세척기】 소방호스를 전용으로 세탁하기 위한 장비(05)
	【소방호스건조기】 소방호스를 선반에 얹어 열풍으로 건조하기 위한 장비(06)
	【장갑건조기】 장갑을 걸이에 걸어 열풍으로 건조하기 위한 장비(07)
	【신발건조기】 신발을 선반에 얹어 열풍으로 건조하기 위한 장비(08)
	【복합세척기】 여러 장비를 한꺼번에 세척하기 위한 장비(09)
	【복합건조기】 여러 장비를 한꺼번에 건조하기 위한 장비(10)
	【다목적고압세척기】 높은 수압으로 장비를 세척하기 위한 장비(11)

라. 현장지휘소 운영장비(중분류04)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【지휘텐트】 현장지휘소로 사용하기 위해 설치하는 텐트(01)
	【대형지휘텐트】 공기주입으로 골조를 형성시키는 대형 텐트(01)		○ 소방서 1대 이상	장비기획과
	【간이지휘텐트】 지주식 캐노피 형태 또는 접이식 텐트를 통칭함(02)
【발전기】 동력을 이용해 전기를 발생시키는 장비(02)
	【고정식발전기】 차량에 고정된 발전기(01)		○ 소방펌프차 1대 이상	장비기획과
	【이동식발전기】 경량화되어 이동이 용이한 발전기(02)
【출입통제선】 재난현장 출입을 통제하기 위해 설치하는 선(03)
	【출입통제선】 재난현장 출입을 통제하기 위해 설치하는 선(01)		○ 소방서 1대, 119구조대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과
【휴대용확성기】 소리를 크게 하여 멀리까지 들리게 하는 기구(04)
	【휴대용확성기】 소리를 크게 하여 멀리까지 들리게 하는 기구(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과

마. 그 밖의 보조장비(중분류05)
소분류	세분류	세세분류	보유기준	소관부서
【차량이동기】 동력 없이 차량을 들어 올려 밀어서 이동하기 위한 장비(01)
	【차량이동기】 동력 없이 차량을 들어 올려 밀어서 이동하기 위한 장비(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개	장비기획과
【안전매트】 낙하 시 충격을 흡수하여 안전을 확보하기 위한 매트(02)
	【패드형 인명구조매트】 내부에 섬유질을 채워 충격을 흡수시키는 매트(01)		○ 소방서 1세트 ○ 일반, 산악, 직할 및 테러대응 구조대, 119항공대 기본장비 대별 5개 ○ 화학, 수난 구조대, 생활안전대전문선택장비 대별 5개	장비기획과
	【공기주입형 인명구조매트】 내부에 공기를 채워 충격을 흡수시키는 매트(02)		○ 소방서 1세트 ○ 일반, 직할 및 테러대응 구조대, 생활안전대 전문선택장비 대별 1개
【전선릴】 전선을 원거리까지 연결하게 해주는 장비(03)
	【전선릴】 전선을 원거리까지 연결하게 해주는 장비(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과
【수중펌프】 수중에서 작동하는 펌프(04)
	【수중펌프】 수중에서 작동하는 펌프(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과
	【내화학용 수중펌프】 내화학 성능이 있는 수중펌프(02)		○ 소방서 5대, 119안전센터 3개, 119지역대 1대 ○ 화학, 직할 및 테러대응구조대 전문선택장비 대별 1대
【드럼펌프】 드럼통에 저장된 액체를 이동시킬 수 있는 펌프(05)
	【드럼펌프】 드럼통에 저장된 액체를 이동시킬 수 있는 펌프(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과
【양수기】 낮은 곳의 물을 높은 곳으로 이동시키는 장비(06)
	【양수기】 낮은 곳의 물을 높은 곳으로 이동시키는 장비(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과
【수손(水損)방지막】 방수한 물로 인한 피해를 방지하기 위한 막(07)
	【수손(水損)방지막】 방수한 물로 인한 피해를 방지하기 위한 막(01)		○ 소방서 1대, 119안전센터 1개, 119지역대 1대	장비기획과