[별표1] (신설 2014.1.9)

필수 주민공동시설 세부면적기준

필수시설	세대규모별 면적기준
경로당	- 150 ~ 300세대 미만 - 300 ~ 500세대 미만 - 500 ~ 1,000세대 미만 - 1,000 ~ 1,500세대 미만 - 1,500세대 이상	: 50㎡에 세대당 0.1㎡를 더한 면적 : 155㎡이상 : 225㎡이상 : 375㎡이상 : 500㎡이상
어린이집	- 300 ~ 500세대 미만 - 500 ~ 1,000세대 미만 - 1,000 ~ 1,500세대 미만 - 1,500세대 이상	: 198㎡이상 : 330㎡이상 : 580㎡이상 : 725㎡이상
작은도서관	- 300 ~ 500세대 미만 - 500 ~ 1,000세대 미만 - 1,000 ~ 1,500세대 미만 - 1,500세대 이상	: 108㎡이상 : 158㎡이상 : 203㎡이상 : 298㎡이상
	비고 : 도서관법 시행령 [별표 1]에 따라 면적에 현관ㆍ휴게실ㆍ복도ㆍ화장실 및 식당 등의 면적은 포함되지 아니한다.