양 식		안전점검 체크리스트

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검 사항

구 분	안전 점검사항	지적사항	조치사항
화재 예방기준	ㅇ야영용 천막내 화기용품 사용금지 및 600와트 이하 전기만 사용
	ㅇ야영용 천막 2개소 또는 100제곱미터당 1개 이상의 소화기 비치
	ㅇ글램핌 및 카라반의 경우 안전설비(소화기, 단독경보형 연기감지기, 전용 누전차단기, 비상 손전등)구비
	ㅇ글램핑의 천막은 방염처리 또는 외부 탈출이 용이한 구조(벨크로 등) 여부
	ㅇ숯 및 잔불처리시설 구비하고 소화기와 방화사(또는 방화수) 비치
	ㅇ폭죽, 풍등 사용 및 판매 금지
전기 사용기준	ㅇ안전인증을 받은 전기용품 사용
	ㅇ야외에 설치하는 누전차단기는 방수형 단자함에 설치
	ㅇ옥외용 전선의 적정설치(적정 깊이 매설, 적정 높이 설치, 피복 손상 여부 등)
가스 사용기준	ㅇ검사에 합격한 가스용품 사용
	ㅇ13kg 이하 LPG 가스용기만 반입
대피 관련기준	ㅇ긴급방송장비 또는 메가폰(최대출력 10와트 이상) 구비
	ㅇ야영장 진입로에 적치물, 방해물 설치 금지
	ㅇ안전정보 게시판(시설배치도, 대피소·대피로 및 소화기, 구급상자 위치도, 이용객 안전수칙 등)설치
	ㅇ구급약품, 구호설비 및 환자 긴급 후송대책 수립
	ㅇ비상용 발전기 또는 배터리 비치, 비상손전등 구비
질서유지 및 안전사고 예방기준	ㅇ재해위험이 있는 경우 위험구역 안내표지 설치 및 접근제한 조치
	ㅇ낙석, 붕괴, 추락, 낙상 방지시설 및 위험 안내표지 설치
	ㅇ야영용 천막 간 이격거리 확보
	ㅇ야영장 입구 등 주요 지점에 조명시설 및 CCTV 설치
	ㅇ매월 1회 이상 안전점검 실시
	ㅇ지자체에서 실시한 안전교육 이수
	ㅇ관리요원 상주
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 안전기준 준수
위생 기준	ㅇ지하수를 식수로 사용시 먹는 물 수질기준 준수
	ㅇ취사장, 화장실 청소·소독 등 위생관리 상태
	ㅇ화장실 설치기준 준수
	ㅇ체육시설, 놀이터 등 부대시설 위생기준 준수

참 고		안전점검 실명제 운영방안

□ 적용대상 : 모든 분야

* 단, 실명제에 관한 규정이 있는 경우 개별법령에 따르되,
기존 서식에 점검자와 확인자의 실명을 기재할 수 있는 별도 항목을 추가하여 사용

□ 용어설명

○ 점검구분 : 자체점검인지 또는 외부점검*인지 점검 종류 기재

* 외부점검이란 공무원 점검, 민관합동점검, 소유자와 공무원이 합동점검 한 경우 등 시설 관리주체의 입장에서 외부인이 포함되는 경우의 점검을 말함

○ 점 검 자 : 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명 기재

○ 확 인 자 : 점검대상 시설의 안전관리 책임자

* (예시) 공무원이 민간시설인 ㅇㅇ병원을 점검한 경우, 확인자는 ㅇㅇ병원의 안전관리 책임자가 되며, ㅇㅇ병원의 책임자가 직접 점검한 경우 점검자와 확인자는 동일인으로 기재

○ 점검자 의견 : 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도개선사항, 점검자 의견 등 기재

□ 현장 적용

< 현장적용 시 점검 절차 >

① 체크리스트 활용 점검	⇨	② 점검자 실명, 점검항목 등 기재	⇨	③ 시설물 안전관리 책임자의 확인	⇨	④ 체크리스트는 현장 1부, 점검자 1부 보관	⇨	⑤ 점검자, 점검내용 관리시스템에 입력
		<점검자 실명제>		<확인자실명제>

○ 자체점검

- (민간시설) 체크리스트 활용 점검 후, 시설물 안전관리 책임자(확인자)의 확인을 받고 현장 보관 및 소속기관에 점검내용 제출*

* (예시) ㅇㅇ군 소재 장례식장의 경우, 점검 내용을 ㅇㅇ군 사회복지과에 제출

- (공공시설) 체크리스트 활용 점검 후 소속기관의 안전관리책임자(확인자)의 확인을 받아 보관.
점검내용은 국가안전대진단 관리시스템에 입력

○ 공무원 점검

- (민간시설, 공공시설) 체크리스트 활용 점검 후 시설물 안전관리책임자(확인자)의 확인을 받아 현장에 1부, 점검한 기관에서 1부(원본) 보관.
점검내용은 국가안전대진단 관리시스템에 입력

□ 점검 체크리스트(활용방법)

1. 점검자 및 확인자    * 점검 분야별로 “1번 점검자 및 확인자” 항목을 붙여서 사용

점검일시	2018. . .	점검구분1)	자체점검 / 외부점검
점검장소
점 검 자2)	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ (소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦ 점검자가 다수일 경우 점검자 항목을 추가하여 활용
확 인 자3)	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견4)

1) 자체점검인지 또는 외부점검인지 점검 종류 기재

2) 실제 현장에서 점검을 수행한 자의 실명을 기재

3) 확인자는 점검대상시설의 안전관리 책임자

* (예시) 공무원이 민간시설인 ㅇㅇ병원을 점검한 경우, 확인자는 ㅇㅇ병원의 안전관리 책임자가 됨

4) 점검사항에 기술하기 어려운 기타 특이사항, 제도 개선사항, 점검자 의견 등 기재

2 점검 사항(소방 분야)

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, X	내용(위치, 상태)
ㅇ 소화기 또는 자동 확산소화기 1. 구획된 실마다 소화기 설치 여부 2. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부 3. 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인