붙임2		주요 재해유형별 비상대피훈련 시나리오 (예시)

□ 추락사고 훈련시나리오

상황구분	역 활	훈 련 내 용
상황설명	지휘본부	사업장 내 고소 작업 중 근로자가 사다리에서 떨어져 부상을 입은 상황
119신고	최초발견자	□ 119 신고 “여기는 ㅇㅇ 센터 ㅇㅇㅇ 입니다. 근로자가 작업중 사다리에서 떨어져 거동이 어렵습니다. 위치는 oo센터 000-00번길 00 입니다. 출동해주세요” ※ 2차 손상 방지를 위해 현장 주변이 위험한 상황이 아니라면 환자 움직임 금지, 특히 목과 머리를 움직이지 않도록 주의
상황 최초보고	최초발견자	□ 상황통제반 보고 “ㅇㅇ 센터 ㅇㅇㅇ작업장에서 근로자가 작업중 사다리에서 추락해 부상을 입었으며, 거동이 어렵습니다.”
	상황통제반	“ 네 알겠습니다. 응급구호반은 신속히 사고지점으로 이동해 주세요.”
작업중지	상황통제반	“사업장내 모든 사다리 작업을 중지하여 주시기 바랍니다”
출입통제	상황통제반	□현장 출동 - 상황실 근무자는 공공안전관에게 연락하여 사고지점 시설물 접근 통제 지시 “ ㅇㅇ센터에서 추락사고가 발생하였으니 접근금지 바리케이트를 챙겨서 주변 통제해 주시고 사고지점 구급차가 들어올 수 있도록 동선 확보해 주세요.”
		□119에 연락하여 진입로 설명(부서장 및 안전관리자) “추락사고 신고된 oo센터입니다. 사고지점 가장 빠른 진입로는 ~입니다.
응급구호	응급구호반	□근로자 상태 체크 “구급약품, 의료물품을 들고 추락환자에게 이동 후 발견자에게 근로자 상태 체크[의식, 맥박, 호흡 확인 등] ※ 의식 및 호흡이 없다면 심폐소생술 실시(AED 이용)“ □구조자 응급조치 실시 : 장비해체⇒기도확보⇒제세동기 사용 및 심폐소생술 실시⇒의식확보⇒ 산소호흡기 착용 ※ 산소호흡기 사용을 할 때는 원활한 호흡을 할 수 있도록 유도
병원후송	응급구호반	□ 구급차 도착 (구급대원에게 상황 설명) “현재 제세동기로 의식 활보 후 산소호흡기를 사용하였으나 아직 정신을 못차리는 상태입니다. 다리가 골절된 것으로 보이며, 비상연락체계 병원 가운데 oo병원과 연락되었으니 그쪽으로 바로 이송해 주시면 됩니다.“ ※ 보건관리자와 함께 작업자 상태 확인하면서 환자 응급차로 이송완료
상황전파	상황통제반	□ 사고동향보고(sns 재난대응방 상황보고) “ oo센터 고소 작업 근로자가 사다리에서 추락하여 oo병원으로 후송하였습니다. 작업장은 안전점검 후 작업재개 여부 판단할 예정이며, 자세한 사항은 별도보고 하겠습니다.
위험상황 개선조치	상황통제반 상황복구반	□사고현장 정리 및 사고원인 파악 실행
훈련종료	지휘본부	□훈련종료 및 강평

□ 질식사고 훈련시나리오

상황구분	역 활	훈 련 내 용
상황설명	지휘본부	집수정 채수 작업 중 발생되는 가스로 인하여 순간적인 질식사고가 발생하여 작업자가 의식을 잃고 쓰러진 상황
119신고	최초발견자	□ 119 신고 “여기는 ㅇㅇ 집수정 입니다. 작업자 1명이 지급 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 질식으로 추정되고 위치는 oo기관 000-00번길 지하2층 입니다. 출동해주세요”
상황 최초보고	최초발견자	□ 상황통제반 보고 “ㅇㅇ 공원 집수정에서 근로자가 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 질식으로 추정되고 위치는 oo기관 000-00번길 지하2층 입니다.
	상황통제반	□상황실 또는 담당자, 관리감독자 연락 “ 네 알겠습니다. 응급구호반은 신속히 사고지점으로 이동해 주세요.”
작업중지 근로자대피	상황통제반	□작업중지 , 대피명령 “사업장내 모든 집수 작업을 중지하여 주시기 바랍니다” “사업장 내 모든 근로자들은 작업을 멈추고 안전한 곳으로 대피하여 주시기 바랍니다.”
출입통제	상황통제반	□현장 출동 - 상황실 근무자는 공공안전관에게 연락하여 사고지점 시설물 접근 통제 지시 “ ㅇㅇ공원 집수정에서 사고가 발생하였으니 접근금지 바리케이트를 챙겨서 주변 통제해 주시고 사고지점 구급차가 들어올 수 있도록 동선 확보해 주세요.”
		□119에 연락하여 진입로 설명(부서장 및 안전담당자) “질식사고 신고된 oo기관 000-00번길 지하2층 입니다.사고지점 가장 빠른 진입로는 ~입니다.
응급구호	응급구호반	□안전조치(안전담당자 등) “구조자는 안전장비 확인 후 구조자를 시설물에서 이격시켜 주세요. □응급조치(응급구호반) “일단 착용하고 있는 장비를 풀어주시고 의식이 있는지 확인 후 기도 확인하시고 산소호흡기를 이용하여 맑은공기를 주입해 주세요. 의식이 없고 심장이 뛰지 않는다면 AED(제세동기)를 사용해 주세요“ □구조자 응급조치 실시 : 장비해체⇒기도확보⇒제세동기 사용 및 심폐소생술 실시⇒의식확보⇒ 산소호흡기 착용 ※ 산소호흡기 사용을 할 때는 원활한 호흡을 할 수 있도록 유도
병원후송	응급구호반	□ 구급차 도착 (구급대원에게 상황 설명) “현재 제세동기로 의식 활보 후 산소호흡기를 사용하였으나 아직 정신을 못차리는 상태입니다. 비상연락체계 병원 가운데 oo병원과 연락되었으니 그쪽으로 바로 이송해 주시면 됩니다.“ - 보건관리자와 함께 작업자 상태 확인하면서 환자 응급차로 이송완료
상황전파	상황통제반	□ 사고동향보고(sns 재난대응방 상황보고 등) “ 집수정 작업자 질식사고 발생으로 oo병원으로 후송하였습니다. 작업장은 안전점검 후 작업재개 여부 판단할 예정이며, 자세한 사항은 별도보고 하겠습니다.
위험상황 개선조치	상황통제반 상황복구반	□사고현장 정리 및 사고원인 파악 실행
훈련종료	지휘본부	□훈련종료 및 강평

.