공기충전시설 충전원 교육 내용

1. 공기충전기 및 안전충전함 사용방법 및 특이사항 발생시 안전조치 방법 등

- 공기충전기 작동, 응급조치 및 주의사항

- 공기충전기 점검부(일지) 작성방법

- 안전관리규정과 고압가스법 관련 사항 교육

- 공기충전함 사용법

- 금연 및 인화성 물질의 제거

- 전기 설비 점검 및 누전방지조치 상태의 확인

- 소화기 상태 및 작동법 확인

- 설비, 기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항

- 가스의 성질 및 취급방법

- 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령

- 작업절차 및 수칙

- 시설기준 및 점검요령

- 위해예방 조치사항

- 응급조치 및 복구에 관한 사항

- 기타 가스안전에 관한 사항 등

2. 화재 발생 시 긴급 대처 요령

- 화재 발생 시 최초 발견자는 신속히 상황을 전파하고 소화기 및 소화전을 사용하여 초기 진압을 실시한다.

- 안전관리자는 경찰서 및 구청에 신속히 통보하며, 직원들을 안전한 장소로 대피시킨다.

- 비상연락망 및 유관기관 신고체제, 위해발생시 유관기관(동작구청, 한국가스안전공사 남부지사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용 등 교육

3. 안전관리자의 근무방법

- 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 지시하며

그 내용이 기록, 유지 되도록 한다

- 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대시 안전점검 실시내용을 인수인계한다.