시설물별 안전점검 및 정비현황

□ 시설물명 : 금화터널

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김지환 외1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김지환 외1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	13,300	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1.~12.31	18,482	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2010년	차량방호울타리설치 444m 옹벽부 배수공(수발보링공) 유도배수판16m	154,784	2010.3~12	연간단가
2011년	그루빙설치 300㎡ 방음벽측면접합유리보수 1개소 갈매기표지판 설치 20개 콘크리트배수로정비 12.3m 단면보수 3.36㎡ 유도배수판 설치 10m 타일보수 1.1㎡	13,141	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	돌출차선바둑판식 96㎡ 돌출차선바둑판식(돌출제외) 96㎡ 차음접합유리보수 5개소 난간파이프 교체 2.0m 난간단부설치(AL) 1개소 단면보수 1.04㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	24,552	2012.4~ 2013.2.	연간단가
2013년	차음접합유리교체 1ea	1,356	2013.6~ 2013.8	연간단가
2014년	돌출차선바둑판식 144㎡ 난간파이프 교체 18m 관리사무소 옥상방수 395㎡	78,773	2014.3~ 2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 성산2교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김지환 외1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김지환 외1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.01~11.30	4,602	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교좌장치교체 54개소 PC빔 단부보강 54개소	340,589	2009.3 ~ 2009.9	연간단가
2010년	표면처리 970㎡	95,651	2010.3 ~2010.12	연간단가
2011년	상판보수공 0.01㎡	2	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	경계석재설치 5.0m 보도아스콘포장및도색 92.88㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	10,021	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	후타재보수 4m 가드레일 1ea	1,480	2013.6~ ~2013.8	연간단가
2014년	신축이음 설치 10.8m	10,785	2014.7~ ~2014.8	연간단가

□ 시설물명 : 염천교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김지환 외1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김지환 외1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.5.28.~2014.2.14	14,782	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	23,983	용역
정밀안전진단		2014.5.15~2015.1.9	67,368	한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소 비둘기접근금지시설 51.6㎡	1,999	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	후타재보수 10m 차선도색 1,821m 시선유도봉설치 27개소 용접(철도구간) 13.9m 철재면녹제거 169.3㎡ 중방식도장(외부철도) 16.2㎡ 중방식도장(내부,철도) 153.1㎡ 신축이음장치 10.8m 점검구인상설치 2개소 플래이트보강 9개소 Doubling플래이트 10개소	36,144	2011.3 ~ 2012.2
2012년	신축이음장치보수 18.0m 관절형중앙분리대 레일설치1본 교량현황판 반사지교체 1개소	23,363	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013~ 2014년	강박스구간 재설치(프리캐스트) 도로부 아스콘재포장11.2@ 신축이음장치보수 60m 균열보수 268m 단면보수 257.4㎡ 표면처리 903.6㎡	1,311,750	2013.8.13 ~2014.8.31	단일공사

□ 시설물명 : 성산고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김지환 외1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김지환 외1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.8.1~12.30	5,037	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.6	연간단가
2010년	차도용난간재설치 284m 볼라드설치(하부) 14개	23,236	2010.3~ 2010.12	연간단가
2011년	단면보수 6.3㎡ 단면보수 135㎡ 차수조인트 2m 슈청소공 8개소	6,362	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	단면보수 2.0㎡ 표면처리 8.8㎡	1,057	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	단면보수 3.15㎡ 높이제한표지 1ea	1,773	2013.6 ~2014.1	연간단가
2014년	단면보수 6.6㎡ 표면처리 77㎡ 방호울타리정비 3m	12,249	2014.7~ 2014.8	연간단가

□ 시설물명 : 수색교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김지환 외1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김지환 외1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15 ~2015.1.9	11,613
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2011년	슬라브하면 표면처리 2557.5㎡ 슈청소공 21개 실란트충진 160m	253,256	2011.3 ~ 2012.2	연간단가
2012년	충격흡수시설보수 1개소 신축이음설치 14.4m 절삭후 아스팔트 덧씌우기 1.8a 배수관철거 및 설치 1개소	15,121	2012.4. ~ 2013.2	연간단가
2013년	포장보수 17.92a 충격흡수시설 1식 신축이음교체 12.7m	157,971	2013.8 ~ 2013.12	연간단가
2014년	보도부 포장 4.37@ 보차도 배수시설 9개소 차도부 슬래브상면치환 877㎡ 보도부 슬래브상면지환 136㎡ 단면보수 26.58㎡ 표면보수 602㎡ 충격흡수시설보수 1개소	358,093	2014.6 ~ 2014.11	연간단가
2015년	바닥판보수 1,416㎡ 신축이음정비 37m 교면포장 29.6@ 등	959,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 청계천 복개(우안)

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.3.1 ~10.30	97,820	북부도로사업소 시행
정밀안전진단					2015.3.1.~12.31	315,636	용역

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	받침부 교체	8,500	2009.9 ～ 2009.10	연간단가
2010년	바닥판 균열보수(표면처리 등)	12,877	2010.4 ～ 2010.5	연간단가
2013년	단면보수 1.25㎡ 준설작업구 정비 미끄럼방지시설설치10개소 사괴석포장 보수 26.2㎡	26,832	2013.5 ～ 2013.11	연간단가
2014년	신축이음보수 283m 단면보수 10㎡ 사각맨홀소음보수 2개소	224,817	2014.3 ~ 2015.2	연간단가
2015년	단면보수 561㎡ 균열보수 293m 누수보수 121㎡ 등	340,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 남산2호터널

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	24,624	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1.~12.31	7,729	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단		2011.5 ～2012.2	161,474	한국건설 품질연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	보도부 칸막이 보수	1,243	2009.9 ~2009.11	연간단가
2010년	배수로 정비, 터널타일 청소 보도 칸막이 보수 등	6,126	2010.3~ 2010.11	하자보수
2011년	난간교체 3경간, 벽체 단면복구 기계실 옹벽보수	153,764	2011.1 ~2011.10	연간단가
2012년	균열보수 등	30,755	2012.4 ~2012.10	연간단가
2013년	단면보수 0.36㎡, 난간교체20경간 도로표지병 철거 405개 단면보수 0.25㎡, 수목전지 126주	8,093	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	교통안내시설설치 6개소 제초 및 배수로청소 718㎡ 메쉬,디자인,난간,낙성방지망 설치	18,944	2014.3~ 2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 서대문고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15 ~2015.1.9	16,339	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	난간재도색 279m 교량현황판 설치 2개소	25,446	2009.3. ~2010.2	연간단가
2011년	후타재보수공	154	2011.5 ~2011.6	연간단가
2012년	신축이음장치보수 21.6m 경계석 재설치 38.0m 인력콘크리트타설 673m 교명주받침정비 1개소 교량현황판 반사지교체 1개소	32,896	2012.4. ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 3.29㎡	1,886	2013.5 ~2013.12	연간단가
2014년	높이제한표지판 설치 1개소	336	2014.6 ~ 2014.12	연간단가
2015년	철거예정

□ 시설물명 : 불광천복개2구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	3,147	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1.~12.31	22,335	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	슬라브하면 표면처리 160㎡ 중성화보수 561㎡	36,961	2009.3 ~ 2010.2	연간단가
2010년	단면복구 0.3㎡ 방호벽차수조인트 2.0m	1,100	2010.3 ~2011.2	연간단가
2011년	단면보수(천정) 12㎡ 물끊기홈만들기 374m 경계석보수 364m	20,862	2011.8 ~2011.11	연간단가
2012년	노치설치 230.2m 표면보수 19.81㎡ 단면보수 115.1㎡ 절삭후아스팔트덧씌우기 33.7a 차선도색 1,035m	100,547	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	보도부 포장 12.24a	83,079	2013.12	연간단가
2014년	신축이음 보수 2.4m	295	2014.3~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 의주로지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2,733	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1.~12.31	12,830	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교면포장 33.2a, 신축이음설치 67m 반사페인트칠 519.28㎡, 도로표지병설치 504개, 미끄럼방지시설 1,704㎡ 표면처리 996.42㎡, 교량현황판설치 2개소	312,789	2009.3 ~ 2010.12	연간단가
2011년	연석재설치 12m 교명주받침정비 1개소 배수로덮개교체 1개소	2,344	2011.4 ~2012.2	연간단가
2012년	준설 0.75㎥ 신축이음 유공관설치 6.5m 배수관설치 6.4m 소파포장복구 1.18a 실리콘실링 59.1m 교량현황판 반사지교체 1개소	21,733	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 2.03㎡ 균열보수 5m	3,248	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	단면보수 2.65㎡ 연석빗금도색 505.9㎡ 유도배수동판 설치 0.02ton	19,053	2014.3 ~2015.2	연간단가
2015년	의주로지하차도 평면화사업	4,500,000	2015.3~12	도로계획과시행 (예정)

□ 시설물명 : 상암교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.3.20 ~12.14	14,948	대한민국상이군경회
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	단면보수 0.09㎡ 철재면바탕만들기 25㎡ 중방식도장(외부) 25㎡ 신축이음장치 13m 유도배수로설치 12m 탄성받침설치 10개소 콘크리트 브라켓설치 10개소 빔보강 10개소	82,433	2011.5 ~2012.2	연간단가
2012년	표면처리 2.75㎡ 단면보수 0.25㎡ 우수드레인설치 1.2m 코킹제주입 2.8m 교량현황판 반사지교체 1개소	574	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	단면보수 2.1㎡ 강관배관 1.3m 난간보수 1식, 조합페인트 1.5㎡	1,889	2013.9~ 2013.12	연간단가
2014년	배수관연장 7.6m	450	2014.12~ 2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 중암교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014 실적			2015 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭희외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.3.20 ~12.14	14,948	대한민국상이군경회
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	단면복구 0.5㎡ 후타재보수 2.0m	3,604	2010.2 ~ 2010.12	연간단가
2011년	콘크리트 연석 재설치 10m 콘크리트단면보수공 28㎡	2,434	2011.4 ~ 2011.5	연간단가
2012년	균열보수 3.0m 교량현황판 반사지교체 1개소	868	2012.4~ 2013.2	연간단가
2012년	교면포장 2,000㎡ 균열보수(표면처리) 104㎡	239,000	2012.4~ 2012.7	단일공사
2013년	단면보수 0.28㎡	62	2013.5~ 2013.6	연간단가
2014년	배수관 연장 2m	300	2014.12 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 중동교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.3.20 ~12.14	14,948	대한민국상이군경회
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	교명주 받침정비 1개소	223	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	단면보수 0.15㎡ 교량현황판 설치 1개소	50	2012.4 ~2013.2	연간단가
2014년	보도부 양방향 포장 2.4@ 도막형 바닥재 240.3㎡	26,805	2014.6 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 충정교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15~2015.1.9	7,633	한국시설안전연구원	2015.3.1.~12.31	9,766	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	우수드레인설치 8m	1,848	2010.2 ~ 2010.12	연간단가
2011년	후타재보수공 0.3m	51	2011.5 ~2011.6	연간단가
2012년	교면방수 및 포장 600㎡ 신축이음보수 80m	300,000	2012.3 ~2012.10	단일공사
2013년	해당없음
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 북한천다리

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~10.30	3,603	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 홍제천복개4구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2,733	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1.~12.31	10,510	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2011년	신축이음 설치 7.5m 교명주 받침정비 1개소 신축이음장치 6.0m	11,456	2011.3 ~ 2012.2	연간단가
2012년	표면처리 33.5㎡	2,200	2012.4 ~ 2013.2	연간단가
2013년	표면보수 3.6㎡	500	2013.9 ~ 2013.11	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 향동천복개

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~11.30	2,109	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2011년	단면보수 0.7㎡	109	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	실런트충진 4.0m	116	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 진관천교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~10.30	4,226	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 삼천골다리

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~10.30	4,226	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소 관절형방호책설치 12m	1,577	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	교면방수 및 포장 9.7a	85,000	2010.3 ~2011.2	연간단가
2012년	단면보수 0.9㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	197	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	방호울타리재설치 5경간	1,184	2014.6 ~2014.7	연간단가

□ 시설물명 : 모전교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	1,491	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	사고석깔기 0.06㎡ 교량현황판 설치 1개소	51	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 광교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1 ~11.30	3,356	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	차선도색(백색) 1012.8m 철재면바탕만들기 5㎡ 중방식도장(외부) 5㎡ 슈청소공 8개소 보도부에폭시충진 62㎡	3,808	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	후타재보수 0.7m	19	2014.6 ~2014.7	연간단가

□ 시설물명 : 장통교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	1,492	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	포장접속부 보수 1식	121	2013.11 ~2013.12	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 광통교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	1,492	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2014년	수밀코킹 1.4m	1	2014.5 ~2014.6	연간단가

□ 시설물명 : 남산1호터널

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ～2014.2.18	28,340	비앤티엔지니어링(주)
정밀안전진단		2014.8.4 ~2015.2.19	215,960	한국시설안전공단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2007년	단면복원공법	681,000	2007.3.30. ~11.22
2010년	표면처리6.45㎡,주입보수18.1m 유도배수공2.45m	-	2010.10	연간단가
2011년	표면처리8.3㎡,주입보수60.28㎡ 유도배수공2.45m,지수주입공21.75m 단면보수6.05㎡	-	2011.2.21. ~3.21	연간단가
2012년	단면보수273㎡,점검로뚜껑설치450m 콘크리트균열보수3,653m	-	2012.11	연간단가
2013년	균열보수 2m, 그레이팅설치 216개, 타일보수 2.86㎡, 배수로연석보수 7.2m	17,925	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	그레이팅 교체 148개 측구(트랜스) 청소 1,530m	20,013	2014.3 ~2015.2	연간단가
2015년	균열보수, 단면보수, 옹벽보수 등	535,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 신응교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15 ~2015.1.9	17,485	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	후타재보수공 3m 우수드레인설치 2m 교량현황판 설치 2개소	13,277	2009.3 ~ 2010.2	연간단가
2010년	우수드레인설치 11.2m	1,260	2010.3~ 2011.2	연간단가
2011년	보도부박층포장 342.2㎡ 보도부 면정리 342.2㎡	26,655	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	강관배관 1m 소규모도로포장보수 0.4㎡	222	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 사천교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5.~2014.1.30	20.800	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1 ~12.31	6,718	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	후타재 보수 0.6m 교량현황판 설치 2개소	2,930	2009.3 ~ 2009.9	연간단가
2010년	후타재보수 0.95㎡ 반사페인트 66.9㎡	1,187	2010.3 ~2010.12	연간단가
2011년	후타재보수 3.1m 신축이음장치 보수 43.4m	40,224	2011.4 ~2012.2	연간단가
2012년	신축이음장치보수 3.6m 교량현황판 반사지교체 1개소 교량현황판 설치 1개소	4,875	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면복구 0.96㎡ 조류방지시설물설치 369.51㎡ 후타재보수 1.7m	27,236	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	통행제한시설 1개소 난간덮개설치 2.65m	1,408	2014.6 ~2014.7	연간단가
2015년	사천교 확장공사 (설계용역 진행중)	1,850,000	2015.10월이후 공사발주(예정)	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 홍연2교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5.~2014.1.30	17.100	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1.~12.31	5,707	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	통과높이표지판설치 4개소 교량현황판 설치 2개소	1,116	2009.3 ~ 2009.10	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	방음판보수 1개소	435	2014.10 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 홍제교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5.~2014.1.30	17.100	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	5,505	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	교면방수층 포장 : 1,468㎡ 신축이음장치 교체 : 176.25m 면보수 : 95㎡ 기타거더,가로보,받침장치,난간 설치 등 보수보강 필요	222,000	2012.3 ~2012.12	연간단가
2012년	단면보수 69.83㎡ 표면처리 81.37㎡ 교면방수 및 포장 11.7a 차선도색 462.0m 슈청소 96.0개소 균열보수 26.76m 후타재보수 6.95m 유공관설치 137.6 교량현황판 반사지교체 1개소	136,562	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	단면보수 4㎡	1,190	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 홍연교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5.~2014.1.30	17.100	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	5,707	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교면포장 8.8a 교면방수 880.8㎡ 신축이음보수 53.4m 후타재보수 7.5m	143,803	2009.3 ~ 2009.12	연간단가
2010년	단면보수 0.6㎡ 신축이음장치보수	5,193	2010.2 ~ 2010.12	연간단가
2011년	단면보수 2.8㎡ 단면보수(천정) 0.2㎡ 그레이팅설치	654	2011.5 ~2012.2	연간단가
2012년	중방식도장 47.51㎡ 단면보수 20.3㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	17,745	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면복구 2.2㎡ 포장보수 6.09a	50,659	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	배수관 고정 1개소 보도부 깨기 및 코킹 143㎡	7,849	2014.11 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 삼일교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.8.1~12.30	2,545	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소 차량통행금지표지판 2개	680	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	후타재보수공 0.4m	68	2011.8 ~2011.9	연간단가
2012년	경계석재설치 2.0m 점자블럭설치(피스고정식) 0.36㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	288	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	보차도경계석 들뜸보수	240	2014.12 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 수표교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.8.1 ~12.30	1,110	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	보도용점자블럭보강설치 2.34㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	1,290	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	난간고정	143	2014.11 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 관수교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.8.1~12.30	1,291	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	철재면바탕만들기 5㎡ 중방식도장(외부) 5㎡ 비둘기방지망설치 100㎡	3,190	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 봉원고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검					2015.3.1. ~12.31	32,049	용역
정밀안전진단		2013.6.5.~2014.1.30	92.500	㈜세안안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	신축이음 보수 15m	25,029	2009.3 ~2010.2	연간단가
2011년	슬래브하면표면처리 5㎡ 단면보수 176.1㎡ 반사페인트 3㎡	5,958	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	충격흡수시설보수 1갯소 절삭후아스팔트덧씌우기 27.4a 교면방수 1468.8㎡ 방호벽차수조인트 1.0m 유공관설치 204.0m 차선도색 1232.0m 단면보수 52.25㎡ 균열보수 29.04m 교량현황판 반사지교체 1개소	154,828	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	높이제한 표지판 1개소	430	2013.5~ 2013.7	연간단가
2014년	단면보수 3.4㎡ 후타재보수 0.4m	1,567	2014.5 ~2014.8	연간단가
2015년	교면포장 35@ 신축이음정비 30m 등	362,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 남산육교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15~2015.1.9	28,380	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	교면포장 및 방수 6.16@ 신축이음보수 29.4m	100,147	2014.8 ~2014.10	연간단가

□ 시설물명 : 남산I.C

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15~2015.1.9	13,740	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	방호벽차수조인트 2m 실런트충진 8.7m	1,415	2010.3 ~2010.12	연간단가
2011년	신축이음보수 23.6m 차수조인트 3.6m	22,780	2011.3~ 2011.12	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	고압세척 101㎡ 포장보수 58㎡	12,656	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 홍제천복개1구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2.526	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	9,922	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2010년	신축이음 설치 6m	6,405	2010.2. ~ 2010.12	연간단가
2011년	석축재설치 7.5㎡ 단면보수 10.5㎡	1,844	2011.8 ~2011.9	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 홍제천복개2구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	3.147	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	18,650	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	신축이음장치 후타재보수 5.4m			연간단가
2011년	후타재보수 7.2m 단면보수 24㎡ 노치설치 24m	3,865	2011.8 ~2011.9	연간단가
2012년	신축이음장치보수 7.2m 후타재보수공 17.0m 집수구재설치 3개소	10,791	2012.4. ~ 2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 홍제천복개3구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	6.251	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	21,747	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2010년	표면처리 6,259㎡ 단면보수 1,140㎡	695,000	2010.2 ~2010.12	홍제천복개구조물외1개소 보수공사
2010년	신축이음장치 48m	31,764	2010.3 ~2011.2	연간단가
2013년	누수보수 1식 후타재보수 2.15m	2,132	2013.6 ~2013.11	연간단가
2014년	단면보수 3.8㎡	1,520	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 남산1호터널입구지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2.112	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	9,709	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	실런트충진 9.8m 교량현황판 설치 2개소	975	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	표면처리 12.90m 우수드레인설치 2m	545	2010. 2 ~ 2010. 12	연간단가
2011년	조합페인트 및 녹막이칠 49.32㎡ 배수로덮개교체 2개 단면보수 1.6㎡ 실란트 충진 4m	1,377	2011.4 ~2012.2	연간단가
2012년	절삭후아스팔트덧씌우기 10.4a 차선도색 1134.0m 도로표지병설치 18개 우수드레인설치 5.2m 콘크리트구멍뚫기 1개소 교량현황판 반사지교체 1개소	18,248	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	표면보수 80.72㎡	6,733	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	표면보수 0.18㎡	7	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 퇴계로지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	유진호 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	유진호 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2,733	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	12,242	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	중앙분리대 180m 균열보수 184m 교면재포장 3,600㎡ 신축이음장치 설치 120m	236,000	2010.2 ~ 2010.12	욱천고가외 1개소보수공사
2011년	콘크리트연석재설치 9m	1,375	2011.4 ~2011.5	연간단가
2012년	준설 3.17㎥ 화강석판재철거 및 설치 3.72㎡ 배수관철거및설치 3개소 단면보수 0.8㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	2,880	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	그라인딩 6㎡ 준설 5.6㎥	1,662	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	표면보수 16㎡ 화강판석붙이기 2.54㎡ 충격흡수대 교체 2개 유도배수동판 설치 0.07ton	6,159	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 욱천복개1구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5 ~2014.3.1	89,434	㈜한국구조물안전연구원
정밀안전진단		2014.5.12~2015.1.30	275,560	㈜세안안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2007년	콘크리트 단면보수 9,450㎡ 균열보수 380m 아스콘포장보수 17a		2007.10~ 2008.12	㈜자오건설 도시기반시설본부
2013년	균열보수 3m, 단면보수 5㎡, 소파보수 5개소	2,151	2013.5~ 2013.11
2014년	아스콘 재포장 368@	763,000	2014.5.20. ~2014.12.3	단일공사
2014년	포장 소파보수 0.71a 차선도색 35.5㎡ 사각맨홀 보수 2개소	8,552	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 욱천복개2구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5 ~2014.3.1	60,162	㈜한국구조물안전연구원	2015.3.1. ~12.31	64,186	용역
정밀안전진단		2011.7.13~2012.1.8	141,860	비앤티엔지니어링

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2007년	벽체기둥 보강 157개소 슬래브 치환 568㎡ 단면보수 816㎡ 아스콘 포장보수 35a	-	2007.5~ 2008.10	㈜아이엠유건설 도시기반시설본부
2009년	개축 : 662m(sta 0+582 ∼sta0+770, sta 0+930 ∼sta1+404) 부분개축 : 121m(sta 1+404 ∼sta1+525) 혼용시공(개축+부분개축) : 160m(sta0+770 ∼sta0+930)	22,702,000	2006.12.1~ 2009.8.18	현대건설㈜충우종합건설(주)
			2006.12.7~ 2009.8.18	계룡건설산업(주) 중앙산업(주) 덕영기업 도시기반시설본부
2013년	배수관 설치 12.5m	2,310	2013.5.20~ 2013.6.20	연간단가
2014년	사각맨홀 보수 2개소	2,988	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 남산3호터널

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	41,238	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1. ~12.31	11,772	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2012년	상하행 타일교체 : 12,032㎡ 상하행선 천정도색 : 28,756㎡ 도로부 포장 : 186a	5,903,000	2011.1.3 ~ 2012.11.2	㈜혜영건설 (도시안전실)
2013년	제초 및 풀깍기 1,194.5㎡ 배수관 설치 2m 용산측 관리사무소 옹벽 보수 1식	185,259	2013.5.20 ~ 2013.10.30	연간단가
2014년	제초 및 풀깍기 524㎡ 안전빗금도색 5.4㎡ 표면보수 2㎡ 유도배수 및 누수정비 17개소	11,607	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 홍제2교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검
정밀안전진단		2014.5.19 ~2015.2.17	77,378	한국건설품질연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2012년	슬래브보강 178㎡ 주형보강 32개소	499,800	2012.3 ~2012.12	단일공사
2013년	강관배관 1m	158	2013.5 ~2013.6	연간단가
2013년	받침교체 64개 단면보수 97㎡ 표면보수 83㎡	500,000	2013.5.28 ~2013.11.24	단일공사
2014년	포장보수 0.8@ 단면보수 9.1㎡	7,067	2014.9 ~2014.11	연간단가

□ 시설물명 : 서소문고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	30,646	한국건설품질연구원
정밀안전진단		2012.5.15∼’13.2.23	98,600	(주)한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	비둘기접근금지시설 1,889.4㎡ 교량현황판 설치 2개소	43,103	2009.3. ~2010.2	연간단가
2010년	방호벽차수조인트 40m 합성목재휀스설치 85m	28,889	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	메쉬헨스설치 40.9m 후타재보수 9m 단면보수 24.9㎡ 차수조인트 2m 충격흡수시설 1개소 외장판넬보수 43.3㎡	43,757	2011.5 ~2012.2	연간단가
2012년	메탈휀스보수 1경간 목재휀스 보수 0.5경간 후타재보수 52m 철판접착공 4.0㎡ 외장판넬보수 2.16㎡ 방호벽차수조인트 2.0m 교명주 받침정비 1개소 점검구설치 98개소 1식 실란트 충진 1.0m 콘크리트구멍뚫기 4개소 집수구설치 6개소 단면보수 7.5㎡ 칼라메쉬휀스 9경간 교량현황판 반사지교체 1개소	61,906	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	후타재보수 5m 판넬보수 1식 교량명판설치 20ea 프레임고정용 지그보수 1식	148,571	2013.5 ~2014.2	연간단가
2014년	교면포장 21.75a 교면방수 4,349㎡ 신축이음보수 40.8m 후타재보수 55.35m 표면보수 380㎡ 도장보수 295㎡	847,367	2014.5.20. ~2014.12.15	단일공사
2014년	충격흡수시설보수 1개소 판넬보수 2개소	11,356	2014.6 ~2014.7	연간단가

□ 시설물명 : 현저고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.5.~2014.1.30	62,500	㈜세안안전진단	2015.3.1. ~12.31	49,635	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2010.2	연간단가
2010년	단면보수 16.1㎡	4,436	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	신축이음보수 74.4m 외부도장40㎡ 용접 36m, 볼트체결 12개소 단면보수 17㎡ 중방식도장(내부) 696㎡ 중장식도장(외부) 72㎡	211,506	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	면진받침 교체 66개 PC단부보강 66개소	715,390	2012.3 ~2012.12	단일공사
2012년	상판보수 115.47㎡ 비둘기접근금지시설 재설치 46.0m	94,502	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	단면보수 4.02㎡, 후타재보수 1m 표면보수 30㎡, 포장보수 4.614a	62,600	2013.5~ 2014.1	연간단가
2014년	단면보수 10㎡ 표면보수 439㎡ 강재도장보수 107.18㎡ 충격흡수시설 보수 1개소	58,944	2014.8 ~2014.10	연간단가

□ 시설물명 : 욱천고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	28,232	한국건설품질연구원
정밀안전진단		2012.5.15∼’13.2.23	71,300	(주)한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.2 ~2009.12	연간단가
2010년	단면보수 700㎡ 중방식도장 2,600㎡ 표면처리 1,400㎡	359,000	2010.2 ~2010.12	단일공사 (공사명:욱천고가외 1개소 보수공사)
2011년	신축이음보수 42.2m 교면포장 29.4a 용접 25m 상판철판접착공 8.2㎡ 차선도색(황색) 472m 차선도색(백색) 236m 슈청소공 5개 유공관 설치 236m 도로표지병 재설치 118개 단면보수공 42㎡ 연석재설치 79.7m	330,239	2011.3 ~ 2012.2	연간단가
2012년	표면처리 10.06㎡ 단면보수 0.5㎡ 점검통로보수 1.0m 교량현황판 반사지교체 2개소	1,912	2012.4 ~ 2013.2	연간단가
2013년	단면보수 44㎡ 표면보수 19.2㎡	22,119	2013.5 ~ 2013.12	연간단가
2014년	단면보수 25㎡ 표면보수 235㎡ 도장보수 693㎡ 교면포장 및 방수 25.57@	315,147	2014.10 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 서빙고지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	11,680	한국건설품질연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.2 ~ 2009.12	연간단가
2010년	충격흡수시설설치 1개소 관리명판설치 1개소	4,297	2010.3~ 2010.12	연간단가
2011년	단면보수 6㎡ 충격흡수시설 1개소	4,882	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	준설 0.1㎥ 표면보수 99.6㎡ 소파포장복구 1.65a 실링콘실링 57.1m 교량현황판 반사지교체 1개소	30,008	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 4.31㎡, 준설 24㎥ 조합페인트칠 725.7㎡ 갈매기표지판설치 37ea	22,867	2013.5 ~2013.10	연간단가
2014년	균열보수 52.6m 표면 및 단면보수 1,092.1㎡ 유도배수동판 설치 0.89ton 화강판석붙이기 3.75㎡	95,197	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 남산2호터널입구지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	11,300	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1. ~12.31	11,045	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	난간기초보강 226.3m 난간설치 231m 배수로설치 13m	206,010	2009.3 ~ 2009.12	안전시설보강공사
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	타일보수 10개	1,003	2010.2 ~ 2010.12	연간단가
2011년	타일보수 4.5㎡	419	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	단면보수 0.45㎡ 실란트충진 5.6m 교량현황판 반사지교체 1개소	305	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	수밀코킹 3.5m 조합페인트칠 85.12㎡	1,732	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	신축이음 포장보수 0.11a 조합페인트칠 0.65㎡ 델리네이터 설치 50개	4,068	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 잠수교북단지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	11,110	한국건설품질연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	자전거도로 신설 224m 보행자도로 신설 224m 차로축소 및 난간설치 224m 웨이브타공판설치 15개	-	2009.4.10 ~2009.10.31	도시기반본부 공사시행(공사명:잠수교보행환경개선사업)
2011년	난간파이프교체 4m	278	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	표면처리 16.8㎡ 경계석설치 2.0m 유도배수로설치 1개소 교량현황판 반사지교체 1개소	2,368	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	표면보수 7.1㎡ 초속경콘크리트타설 0.55㎥	3,000	2013.10 ~2013.11	연간단가
2014년	볼라드 설치 3개소 난간보수 및 환경정비 1개소	1,310	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 모래내지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~2014.11.30	2,545	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	신축이음장치 65.6m 단면보수 0.1㎡ 유도배수판 4m 시선유도판 10개 도로표지병 설치 104개 도로표지변 제거 35개	31,731	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	포장보수 27.04a	33,994	2013.10 ~2013.12	연간단가
2014년	준설 31.2㎥	4,163	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 연희지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1 ~2014.11.30	2,980	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	코아천공 17개소 교량현황판 설치 2개소	842	2009.3 ~ 2009.11	연간단가
2011년	신축이음장치 9m	5,382	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	표면보수 10.2㎡ 타일보수 10.0㎡ 신축이음 유공관설치 6.6m 트렌치 철거 및 설치 171.9m 트렌치설치 56.9m 트렌치 철거 및 콘크리트타설 6.0m 유도배수로설치 1개소 교량현황판 반사지교체 1개소	38,921	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	수밀코킹 3.5m	32	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	연석빗금도색 48.3㎥ 수밀코킹 29.5m 표지병 철거 16개	5,623	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 연희I.C

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	36,693	한국건설품질연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	후타재보수 3.5m 우수드레인설치 26m 교량현황판 설치 2개소	20,281	2009.6 ~ 2009.12	연간단가
2011년	배수시설 3개 신축이음장치 42m	41,499	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	측구 철거 및 설치 54.1m 교량현황판 반사지교체 1개소	4,642	2012.4 ~2013.2	연간단가
2014년	표면보수 310㎡	21,327	2014.5 ~2014.6	연간단가

□ 시설물명 : 증산교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	19,500	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	6,516	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	표면처리 1,090㎡	31,479	2010.3 ~2010.12	연간단가
2011년	단면보수 44.0㎡ 난간보수 4m	15,028	2011.10~ 2012.2	연간단가
2012년	신축이음장치보수 11.9m 교량현황판 반사지교체 1개소	10,732	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 13.5㎡	2,503	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	단면보수 0.6㎡ 표면보수 40㎡	3,691	2014.5 ~2014.6	연간단가

□ 시설물명 : 증산2교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	16,500	㈜삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	5,707	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	우수드레인설치 14.2m 교량현황판 설치 2개소	3,365	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	차수조인트 0.4m 단면보수 0.3㎡	225 50	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	후타재보수 3.8m 교량현황판 반사지교체 1개소	1,000	2012.4 ~2013.2	연간단가
2014년	단면보수 1.8㎡	637	2014.6 ~2014.7	연간단가

□ 시설물명 : 백련교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~2014.11.30	3,603	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	배수관정비 6개소 유도블럭보수 30장 우수드레인철거후재설치 5m 교명주받침정비 1개소	2,646	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	표면처리 4.0㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	292	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	높이제한표지 반사지교체 2ea	371	2013.11~ 2013.12	연간단가
2014년	점자블록 설치 27.4m	2,440	2014.6 ~2014.7	연간단가

□ 시설물명 : 성산3교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이종욱 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이종욱 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.19 ~2015.2.17	36,693	한국건설품질연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	우수드레인설치 23m	3,926	2010.3 ~2010.12	연간단가
2011년	단면보수 0.06㎡	1	2011.12 ~2012.2	연간단가
2012년	비둘기접근방지망설치 100.0m 교량현황판 설치 1개소	15,183	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	조류방지시설설치 6.3m	900	2013.8 ~2013.10	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 월드컵터널

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	이동섭 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	이동섭 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	13,380	한국재난연구원
정밀안전진단		2012.4.13~2013.2.6	83,000	하이콘엔지니어링

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2013년	단면보수 0.4㎡ 타일보수 0.36㎡	701	2013.5 ~2013.6.20	연간단가
2014년	디자인 휀스 설치 22m 차선규제봉 철거및설치 13개소	7,189	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 불광천복개1구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2012.9.26 ~12.14	21,094	(주)삼림엔지니어링	2015.3.1. ~12.31	86,670	용역
정밀안전진단		2013.6.11 ~2014.2.05	282,850	㈜한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2010년	신축이음장치 보수 184m 교면포장 79.9㎡ 교면방수 7.65㎡	630,000	2010.3 ~2010.11.	단일공사
2011년	균열보수 98m 단면보수 350㎡ 열화단면제거 10.5㎥	107,000	2011.3 ~2011.11	“
2013년	신축이음장치보수 91.7m 맨홀보수 1개소 소파응급복구 39개소 단면보수 1,988㎡ 물끊기 설치 392m	665,688	2013.4.23 ~2014.2.28	연간단가
2014년	아스콘재포장 42.7a 교면방수 3,360㎡ 신축이음장치보수 114m	4320,000	2014.5.20. ~2014.12.3	단일공사
2014년	차선규제봉설치 10개소 아스콘 재포장 15.75a 차선도색 3,268㎡ 표지판 설치 5개소 반사지 교체 40개소 신축이음 보수 1.2m 사각맨홀소음보수 1개소	109,574	2014.3 ~2015.2	연간단가
2015년	단면복구 667㎡ 신축이음보수 290m 구조물포장 38@ 등	600,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 녹번천복개구조물

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.11 ~2014.2.05	94,671	㈜한국시설안전연구원
정밀안전진단		2014.5.15 ~2015.1.30	278,860	한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2011	단면복구 194㎡	51,200	2011.1.21 ~2.21	연간단가
2011	신축이음장치 보수 101m 신축이음장치 후타재보수 76m	96,000	2011.6.13 ~9.30	연간단가
2013년	상판보수공 5㎡,인력준설 69.15㎥ 단면보수 665.6㎡, 표면보수 94㎡ 균열보수 172m 물끊기 설치 589m 신축이음장치보수 192.4m 절삭후 아스팔트덧씌우기 98.4a 차선도색 594㎡, 맨홀보수 6개소 소파응급복구 8개소	624,427	2013.4.23 ~2014.2.28	연간단가
2014년	아스콘 재포장 : 146.85a 신축이음보수 18m	430,000	2014.5.20. ~2014.12.3	단일공사
2014년	무단횡단금지휀스 설치 54경간 충격흡수시설 설치 1개소 신축이음보수 7.8m	31,145	2014.3 ~2015.2	연간단가
2015년	구조물포장 84@ 단면보수 1,713㎡	1,026,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 잠두봉고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	1,492	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	4,715	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년 ～ 2014년	해당없음.

□ 시설물명 : 성산지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	9,940	한국재난연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	도로경계석 설치 130m 연석보수 45m 절삭후아스팔트덧씌우기 15.34a 차선도색(백색) 411m 차선조색(황색) 137m 신축이음장치 33.6m 바닥슬라브보수 178㎡ 단면보수 20.6㎡ 난간파이프 교체 2m	86,982	2011.3 ~2012.2	연간단가
2012년	준설 0.7㎥ 충격흡수시설보수 1개소 바닥판보수 44.2㎡ 1식 교량현황판 반사지교체 1개소	24,432	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 8.87㎡ 포장보수 14.41a 초속경콘크리트타설 8.91㎥ 신축이음부 유공관설치 11m	42,216	2013.5 ~2013.11	연간단가
2014년	아스콘재포장 13.65a 초속경콘크리트타설 57.21㎥ 차선도색 90.6㎡	156,977	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 증산지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	20,400	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1. ~12.31	22,328	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교면 재포장 61.5a 신축이음장치 보수 251.5m 교량현황판 설치 2개소	176,785	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	배면그라우팅 112공	55,000	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	유도배수로설치,타일보수 단면보수, 표면처리	891,000	2011.3 ~2011.10	홍제천복개3구간외1개소보수공사
2011년	배수로덮개설치 6.0개	146	2011.10~ 2011.11	연간단가
2012년	신축이음장치보수 10.8m 교명주받침정비 1개소 소파포장 3.24a 실리콘실링 162.0m 교량현황판 반사지교체 1개소	44,113	2012.4 ~2013.2	연간단가
2014년	유도배수시설 설치 14개소 단면보수 0.14㎥ 배수로덮개설치 1개	4,715	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 홍제천복개5구간

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	김종범 외 1
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	주2일점검제 병행(자체)
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	11,520	한국재난연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	슬라브하면 표면처리 160㎡ 중성화보수 561㎡	36,961	2009.3 ~ 2010.2	연간단가
2010년	도장보수14.4㎡ 콘크리트 단면복구 21.6㎡		2010.3~ 2010.12	연간단가
2011년	보도면방수포장 1,020㎡ 신축이음장치 26.6m	122,900	2011.3 ~2011.10	홍제천복개5구간외1개소보수공사
2012년	표면처리(그라인딩) 1646.3㎡	32,575	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	균열보수 320m 단면보수 2,200㎡ 신축이음설치 53m	630,234	2013.3월이후	단일공사
2013년	포장보수 5.71a 상판보수 8.91㎡	61,656	2013.10 ~2013.12	연간단가
2014년	호안블럭 보수 8.7㎡ 아스콘재포장 5.15a 도막방수 516.4㎡ 경계석 재설치 280m 차선도색 39.75㎡	61,940	2014.3 ~2015.2	연간단가

□ 시설물명 : 한남2고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	25,235	한국재난연구원
정밀안전진단		2012.5.15∼’13.2.23	75,700	(주)한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	충격흡수시설 보수 1개소 교량현황판 설치 2개소	4,521	2009.3. ~2010.2	연간단가
2009년	표면처리 3,113㎡ 중성화보수 1,550㎡	411,000	2009.2 ~2009.12	회현고가외 1개소 보수공사
2010년	단면보수 4.0㎡ 방호벽차수죠인트 2m	2,923	2010.3 ~ 2010.12	연간단가
2011년	교면포장 및 방수 49a 신축이음설치 59m	447,000	2011.3~ 2011.10	한남2고가 보수공사
2012년	비둘기접근방지망설치 8.4m 충격흡수시설 보수 1개소 교량현황판 설치 1개소	5,358	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	배수관설치 46m 단면보수 10㎡ 표면보수 1.92㎡ 외부강선 피복재 교체 1개소 물끊기 설치 15.7m	16,023	2014.1~ 2014.2	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 삼각지고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2012.4.23.~8.20	43,672	피엠피종합건설(주)
정밀안전진단		2014.5.22 ~2015.2.25	25,235	한국재난연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	단면보수 590㎡ 교면방수 및 포장 55a	888,000	2009.3 ~2010.2	단일공사
2009년	교량현황판 설치 2개소 균열보수 3.5m	954	2009.2 ~2010.2	연간단가
2010년	단면보수 9㎡	1,354	2010.2 ~ 2010.12	연간단가
2011년	단면보수(천정) 3.9㎡ 단면보수 0.2㎡ 리브설치 3m	620 36 387	2011.8 ~2011.9	연간단가
2012년	교명주 받침정비 1개소 충격흡수시설 신설 1개소 교면포장 및 방수 2.2a 상판보수 29.52㎡ 2식 교량현황판 반사지교체 1개소	44,975	2012.4 ~ 2013.2	연간단가
2013년	단면보수 176.31㎡ 표면보수 72.4㎡ 상판보수 36.3㎡ 포장보수 1.72a	121,160	2013.5 ~ 2013.12	연간단가
2014년	교면포장 31a 교면방수 2,850㎡ 상판보수 108㎡ 표면처리 152㎡ 강재도장 1,194㎡	870,552	2014.5.12. ~2014.12.10	단일공사
2015년	단면복구 538㎡, 표면보수 2,400㎡ 계단정비 3개소, 강재도장 등	628,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 소월고가

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	28,232	한국재난연구원
정밀안전진단		2012.5.15∼2013.2.23	75,700	(주)한국시설안전연구원

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	충격흡수시설 보수 1개소 교량현황판 설치 2개소	2,622	2009.3 ~ 2010.2	연간단가
2010년	단면보수 0.3㎡ 난간파이프교체 12m	420	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	단면보수 4.9㎡ 점검사다리 2개소 중방식도장(외부) 4㎡ 중방식도장(내부) 2㎡	2,276	2011.3 ~2012.2	연간단가
2012년	단면보수 0.3㎡ 표면처리 14.7㎡ 상판보수 15.75㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	10,748	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 1.32㎡ 포장보수 23㎡ 조합페인트칠 557.56㎡	23,330	2013.6 ~2013.11	연간단가
2014년	후타재보수 2.2m 교면포장 및 방수 2.1@ 단면보수 1.32㎡ 슈청소 2개소 강재도장보수 0.83㎡ 물끊기설치 2.1m	25,019	2014.6 ~2014.12	연간단가

□ 시설물명 : 한강로다리

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.22 ~2015.2.25	6,021	한국재난연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2011년	강재도장 363㎡ 강재용접 40m 받침청소	55,000	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	교량현황판 반사지교체 1개소	29	2012.4 ~2013.2	연간단가
2014년	단면보수 0.39㎡	140	2014.5 ~2014.6	연간단가

□ 시설물명 : 이태원지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.4 ~2014.1.29	12,700	비엔티엔지니어링㈜	2015.3.1. ~12.31	18,460	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.2 ~ 2009.12	연간단가
2009년	중앙분리대 설치 198m 균열보수 360.7m	190,190	2009.2 ~ 2009.8	안전시설 보강공사
2010년	교면포장 53.25a 신축이음보수 48m 도로표지병설치 140개	265,476	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	콘크리트단면보수 38㎡ 배수로정비 300m 그레이팅 보수 306m	126,005	2011.3 ~2012.2	연간단가
2012년	준설 10.0㎥ 교량현황판 반사지교체 1개소	5,491	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	단면보수 11.1㎡ 그레이팅보수 1식 준설 12㎥, 유도배수로 1식	12,384	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	표면 및 단면보수 230.7㎡ 난간 보수 8m 유도배수동판 설치 0.02ton	24,532	2014.3 ~2015.2	연간단가
2015년	누수보수 2,740㎡ 유도배수 243m	543,000	2015.3~12	단일공사 (예정)

□ 시설물명 : 신사지하차도

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	2,940	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2012년 ~2014년	해당없음.

□ 시설물명 : 성산교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15~ 2015.1.9	17,485	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교면포장 및 방수 19.4a 교량현황판 설치 2개소	214,795	2009.2 ~2010.2	연간단가
2010년	슬라브하면 표면처리 2,680㎡	227,391	2010.2 ~2011.2	연간단가
2011년	후타재보수공 3.6m 차수조인트 4.4m 연석재설치 4.2m 우수드레인 재설치 12m	5,103	2011.8 ~2012.2	연간단가
2012년	연석부 단면보수 0.73㎡ 교량현황판 반사지교체 1개소	160	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	후타재보수 4m	1,508	2013.5 ~2013.6	연간단가
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 성산1교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2013.6.1.~10.30	5,837	외부전문가 자체정밀점검	2015.3.1. ~12.31	18,460	용역
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~ 2009.10	연간단가
2010년	방호벽덮개설치 4개소	275	2010.3 ~2011.2	연간단가
2012년	교량현황판 설치 1개소	231	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	해당없음.
2014년	해당없음

□ 시설물명 : 홍남교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.5.15 ~2015.1.9	12,709	한국시설안전연구원
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	통과높이표지판 설치 4개소 교량현황판 설치 2개소	1,116	2009.3 ~2009.12	연간단가
2010년	단면복구 1.96㎡	172	2010.2 ~2010.12	연간단가
2011년	표면처리 792㎡ 신축이음장치 5.5m 단면보수 654㎡ 차수조인트 1.6m 배수홈통철거 5m	38,724	2011.3~ 2012.2	연간단가
2012년	표면처리 47.6㎡ 교량현황판 반사지교체 2개소	4,629	2012.4~ 2013.2	연간단가
2013년	조류방지시설설치 33.1m	2,000	2013.8~ 2013.10	연간단가
2014년	단면보수 3.27㎡	581	2014.5 ~2014.6	연간단가

□ 시설물명 : 연남교

❍ 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2014년 실적			2015년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2014.3.1 ～6.30	-	김종성 외 1	2015.3.1 ～6.30	-	주2일점검제 병행(자체)
	하반기	2014.9.1 ～12.31	-	김종성 외 1	2015.9.1 ～12.31	-	＂
정 밀 점 검		2014.7.1~11.30	4,226	외부전문가 자체정밀점검
정밀안전진단

❍ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2009년	교량현황판 설치 2개소	446	2009.3 ~2009.12	연간단가
2012년	표면보수 12.8㎡ 난간보수 1개소 교량현황판 설치 1개소	1,200	2012.4 ~2013.2	연간단가
2013년	초속경무수축몰탈타설 0.18㎥ 포장보수 9.98a	95,052	2013.5 ~2013.12	연간단가
2014년	해당없음