구조물 포장 유지관리 기준 개발 연구개요

서울시의 구조물 포장 품질향상을 위한 구조물 유형별 포장의 관리방안 제시

□ 연구개요

○ 과 제 명: 구조물 포장 유지관리 기준 개발

○ 연구범위: 교량, 고가차도, 터널, 지하차도, 복개 구조물

○ 연구기간: 2019. 4. 20. ~ 2021. 3. 20.(1년 10개월)

○ 연구기관: 서울기술연구원(도로학회 공동연구)

□ 연구배경

○ 구조물 포장은 일반 포장(토공부)과 달리 방수층과 바닥판 상태를 고려한 별도의 유지관리 기준 필요함

- 토공부와 달리 구조물 상부에 얇게 포장되어 구조적으로 취약

- 구조물의 영향(수축, 균열)으로 혹서기 및 혹한기 온도변화에 취약

- 경계부의 배수와 방수층의 품질관리가 어려워 우수, 염화물 침투로 바닥판 열화에 의한 급격한 포장 파손 다수 발생

○ 구조물 종류에 따른 포장 특성을 파악하고, 적합한 유지관리 방안 마련을 통한 선제적 관리기준 도입 필요

□ 연구내용

○ 구조물 유형별 포장 특성 분석을 통한 품질관리 항목 설정

- 서울시 구조물 포장 공용성 분석자료 구축(기존 서울시 보유자료 활용)

* 서울시 시설물 관리부서 협조 필요(도로시설과, 교량안전과)

○ 구조물 유형별 포장 유지관리를 위한 의사결정 방안 마련

- 유지보수 시기, 유지보수기법 및 보수 우선순위 선정(안) 마련

○ 구조물 포장 유지관리 전략 수집 방안 제시

- 구조물 포장 잔존수명 예측 및 예산분배 기준(안) 마련

□ 구조물 포장 관리정보 필요성

○ 서울시 도로포장관리시스템(PMS) DB 분석을 통한 구조물 포장 상태 분석 중

- ’18년, ’19년 포장 상태 분석 진행 중(진행율 70%, ’20년 12월 완료 예정)

- 균열, 소성변형, 평탄성 자료 → 토공부 SPI 환산

○ 구조물 포장 공용성능 분석을 위한 관리 이력 필요

- 관리이력(요청 자료) + ’18년, ’19년 구조물 포장 상태 → 공용 성능 도출