붙임 1	유관기관 합동훈련 요약

상 황 감 시

❍ CCTV를 통한 도로터널 내 이상유무 확인

❍ 자동화재탐지설비, 비상경보설비 등에 의한 화재경보 발생여부 확인

❍ 환기설비, 조명설비 및 방재시설 등 시설물 정상 작동여부 수시점검 등

상 황 전 파

❍ 터널입구 정보 표지판 문자 표출(터널 내 사고내용 알림)

❍ 비상방송설비(터널내 스피커, 차량내 라디오)를 통해 시민행동요령 안내

❍ 위치번호판을 활용, 소방서 등에 신속히 상황전파

<위치번호판>

❍ 화재발생, 인명피해 등 사고유형에 따라 유관기관 지원요청

❍ 교통방송 등에 차량진입 차단, 우회도로 이용 등 방송요청

방재설비 가동

❍ 진입차단설비 작동으로 2차 사고 방지

❍ 제연팬(제연모드로 전환) 가동으로 연기로부터 피난 대피환경 확보

❍ 옥내소화전 작동을 통한 화재 초기진압 조치

❍ 터널내 조명을 전체 점등하여 조도를 최대화, 시인성 제고 등

응급조치 및 현장통제

<화재진압>

❍ (경찰·소방관 도착전)

- 인명대피 유도, 화재 초기진화, 사상자 응급조치

❍ (경찰·소방관 도착후)

- 방수구 등 소방시설 위치안내, 차량통제 등 합동조치

- 잔여화재 확인, 사고차량 견인, 현장정리 등 현장수습

훈련결과 총평

❍ 훈련 참여자 및 진행자의 문제점 도출, 개선 방향 마련하여 ‘도로터널 사고 현장조치 매뉴얼’에 반영