추석대비 건설공사장 안전점검표

공사(시설)명	행운동 63번지 주변외 9개소 배급수관 정비공사	관 리 주 체	남부수도사업소
점 검 자	손현정	점 검 일	2016.08.31

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦풍수해 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태	이상없음
◦안전관리 조직의 적정성	이상없음
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부	이상없음
◦침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등	해당없음
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태	이상없음
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부	이상없음
◦양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 - 양수기의 작동여부(수위자동조절 기능) - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)	이상없음
◦교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검	이상없음

공사(시설)명	보라매동외 9개동 상수도공사	관 리 주 체	남부수도사업소
점 검 자	손현정, 이상욱	점 검 일	2016.08.31

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦풍수해 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태	이상없음
◦안전관리 조직의 적정성	이상없음
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부	이상없음
◦침사지, 유입, 유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등	해당없음
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태	이상없음
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부	이상없음
◦양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 - 양수기의 작동여부(수위자동조절 기능) - 정전대비 유류용 양수기의 확보여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)	이상없음
◦교통안전시설 관리 - 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지 - 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태 - 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 - 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검	이상없음