소방차 통행곤란지역 실태조사서

Ⅰ		양천소방서 현황[예시-서별현황 기재-변경사항 기재

□ 용도별 현황[% / 서울시 대비]

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
1		1 (%)

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		용도별 기본현황[예시]-용도별 수량 전체 작성

□ 주거밀집 [1개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

□ 전통시장 [1개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	지양로 10길3~5	4	천막1,좌판1,상습주차1, 차양막1	1	9		1개소

□ 영세밀집 [개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

□ 상업지역 [개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

Ⅲ		실태조사 세부내용(1개소)

□ [전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
재래시장	14,088		개소	200세대	500
지역특성	재래시장 및 상가지역 -시장 1개소(총길이 80M, 상가수 40개소)
도로장애물	4개소 (천막1, 상시주차1, 이동식 좌판1,차양막1)
기타사항	재래시장과 주거 밀집지역으로 연소확대 우려 점포 및 노점으로 인한 좌판과 천막 설치로 통행장애 우려

□ 위치도 및 출동로

[전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대

[전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대 → 위치도

[전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대 → 진입로 및 장애물현황
지양로 10길 약수시장전면 입구 1 진입로		지양로 10길 우성상가 우측입구 2 진입로
장애물 ①		장애물 ②

[전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대 → 장애물현황
장애물 ③		장애물 ④

□ 실태조사 결과 [예시-용도별로 수량 전체 모두 작성]

○ [전통시장]-1 : 양천구 지양로 10길 일대 [개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	고정식 천막	상인들의 신속한 초기 소화기 및 비상소화장치사용법 교육을 실시하여 연소확대 저지
장애물 ②	상습 주·정차지역	- 재개발시 개선 가능
장애물 ③	상습 주·정차지역	- 재개발시 개선 가능
장애물 ④	차양막	- 상인들과 협의하여 화재발생시 신속히 차양막 제거할 것을 계도 및 교육실시함