유해화학물질 취급시설(점검) 안전수칙

주요위험요인 : 미끄럼주의, 끼임주의, 계단주의, 감전주의, 떨어짐주의, 넘어짐주의, 허리조심

꼭 지켜주세요

1) 정수시설 점검은 반드시 2인 1조 생활화

2) 점검에 적합한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등) 착용

3) 안전점검을 실시하고 정리정돈 생활화

4) 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고

책임자에게 보고

5) 유해물질 사용 시 취급방법을 알고 보호구(보안경, 보호장갑 등) 착용

6) 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 점검 시 안전한 점검 방법

(안전대 착용, 2인 1조 점검, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

7) 중량물 취급 시 2인 1조 점검 또는 이동대차 사용

8) 점검 시 주전원차단 후 잠금장치 선행

9) 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

유해화학물질 취급시설(점검) 안전수칙

점 검 사 항	점검결과	조치사항
1) 정수시설 점검은 2인 1조로 하였는가?	□예 □아니요□해당없음
2) 필요한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등)를 지급ㆍ착용하는가 ?	□예 □아니요□해당없음
3) 점검구역의 감전, 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
4) 점검 시 유해·위험요인 및 점검 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
5) 유해·화학물질 사용 시 보호구(보안경, 보호장갑 등)를 착용하는가?	□예 □아니요□해당없음
6) 높은 곳에서의 점검 시 안전한 발판을 이용하는가?	□예 □아니요□해당없음
7) 사다리 사용 시 안전한 점검 방법(안전대 착용, 2인 1조 점검, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
8) 중량물 취급 시 2인 1조 점검하거나 이동대차를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
9) 전기기계·기구 사용 시 방수형 콘센트를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
10) 주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□예 □아니요□해당없음