소방차 통행곤란지역 실태조사서

Ⅰ		○○○ 119안전센터현황[예시-센터별현황 기재-변경사항 기재

□ 용도별 현황

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
24	16		2	4		2

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		용도별 기본현황[예시]-용도별 수량 전체 작성

□ 목조밀집 [2개소] ※지역별로 나눠서 작성하세요

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	용산구 한강대로 14다길 22-22 일대	45	전신주40, 가로등5	5	16	1	2
2	용산구 00대로 00일대	13	계단2, 전신주4, 진입협소3, 상시주차2, 급경사2	0	6	3 (호스릴 3)		비소3개소 전부 호스릴

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ [목조밀집]-1 : 한강로3가 주택가(목조밀집) - 용산구 한강대로 14다길 22-22

○ 기본 현황 ※지역별로 나눠서 여러페이지 작성하세요

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	60,776			240	500		이촌대 00명
지역특성	오래된 목조주택 및 일반주택 밀집지역
도로장애물	45개소 (전신주40, 가로등5)
기타사항

□ 위치도 및 출동로

[소방서(안전센터)에서 현장까지 출동로 표시]

[목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역 → 전경사진(아래사진은 예시입니다)

[목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역 → 위치도(상세히 작성)

[목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역 → 장애물현황(아래사진은 예시입니다)
마을 회관 진입로 1		자치 회관 입구 2
8지구 진입로		고물상 입 구

[목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역 → 장애물현황(아래사진은 예시입니다)
장애물 ①		장애물 ②
장애물 ③		장애물 ④

[목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역 → 장애물현황(아래사진은 예시입니다)
장애물 ⑤		장애물 ⑥
장애물 ⑦		장애물 ⑧

□ 실태조사 결과 [예시-용도별로 수량 전체 모두 작성]

※ 유관기관 협의는 본서에서 추진 할 것이니 필요한 내용은 전부 작성하세요

○ [목조밀집]-1 : 한강로3가 목조밀집 지역[개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	가건물 및 상부 가림막	재개발시 개선 가능	재개발 예정
장애물 ②	나무	- 유관기관 및 주민과 상의 후 나무 절단	〃
장애물 ③	급커브 및 급경사	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ④	지붕처마 및 철 구조물	- 거주민과 상의 후 구조물 제거 (지붕처마 제거불가)	〃
장애물 ⑤	지붕처마 및 전신주	지붕처마 : 주민과 상의, 처마 일부제거 가능여부 파악 전신주 : 한전과 협의하여 이설추진	〃
장애물 ⑥	지붕처마	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ⑦	다리 폭 협소	유관기관에 소방차 통행가능토록 협조 요청	〃
장애물 ⑧	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
기타	장애유형	유관기관에 장애유형 공문발송 및 개선대책 요구	00구청, 한전 등