【붙임 5】

수소이온농도(PH)

개   요

수용액의 산이나 알칼리 정도를 나타내는 것으로서 물속에 용존하는 염류나 유리탄산 함유량에 따라 수소이온농도가 달라지게 되므로 지질이나 오염물질로부터 영향을 받는다.

일반적으로 자연수나 수돗물은 6.5～7.0 범위이다.

영   향

강산이나 강알칼리의 물을 마실 경우 점막에 영향을 미치고, 배관시설의 부식을 초래한다.

관   리

수원의 교체나 석회석 등 알칼리 또는 황산 등 산성제의 약품을 투입하거나 폭기(공기와 접촉할 수 있도록 분수처럼 공중으로 날림)시킨다.

탁    도

개   요

물의 탁한 정도를 나타내는 것으로 백도토(SiO2) 1㎎이 증류수 1ℓ에 용해되어 있을 때의 탁도를 1도 또는 1ppm 이라 한다. 즉, 탁도는 수중의 현탁물질에 의해서 빛이 흡수되거나 산란되는 정도를 측정하는 것으로 물질의 크기와 표면 특성에 영향을 받는다.

영   향

심미적으로 미관상 좋지 않은 영향을 주지 않아야 한다.

관  리

살균효과를 최대화하기 위해서는 살균제가 살균대상과 충분히 접촉해야 하는데 탁도가 높을 경우 탁도유발 물질이 살균제와 살균대상과의 접촉을 방해하여 살균효과를 떨어뜨린다.

대장균

개   요

대장균은 온혈 동물의 창자(대장과 소장)에서 많이 볼 수 있는 박테리아로 밖으로 방출되더라도 짧은 기간 동안 살아남는다. 박테리아는 쉽게 번식하고 유전적으로 비교적 단순하고 다루기가 쉬워 가장 많이 연구된 원핵생물의 표본생물이고, 바이오테크놀로지에서도 중요하게 쓰인다.

영   향

대개 대장균은 장 속에서는 병원성을 나타내지 않는 것이 보통이지만, 장 이외의       부위에 들어가면 방광염 ·신우염 ·복막염 ·패혈증 등을 일으키고, O157:H7등은       사람의 식중독이나 복통을 일으키며, 가끔 대규모의 식품 리콜의 원인이 된다.

관   리

염소나 오존으로서 소독 실시한다.

- 장티푸스균, 콜레라균, 세균성이질균은 유리잔류염소 농도 0.1㎎/ℓ에서 15～30초에 사멸

※ 대장균군이란 대장균 및 대장균과 성상이 유사한 세균의 총칭으로서 비병원성이라

그 자체가 어떤 질병이나 식중독 등을 일으키지는 않고 소화기계통의 전염병이나

식중독균이 대장균군과 대개 공존하는 경우가 많으므로 인축(사람 또는 가축)의

배설물 등에 의한 오염도를 표시하는 지표임.

레지오넬라균

개   요

막대 모양 또는 공 모양의 호기성(好氣性) 그람 음성 세균의 하나로 45도 이하의 온수 또는 담수에서 증식한 뒤 물방울이나 먼지 형태로 호흡기를 통해 침투해 레지오넬라증(폐렴)을 유발한다. 사람주변에서는 물에서 흔히 발견되며 증류수에서는 수개월, 수돗물에서는 1년이나 생존한다.

영   향

임상적 증상으로는 폐렴과 유사한 증상으로 초기에는 두통, 열, 한기, 근육통등을 수반하는 독감의 증상을 보이고, 일반적으로 건친 숨에 의한 마른기침을 동반한다. 또 다른 현상은 설사, 정신질환, 신장의 손상의 결과를 가져온다.

발병기간은 2~10일이고 사망률은 15%에 달한다.

관  리

염소처리, 고온살균법, 자외선 조사, 오존처리, 구리-은 이온화법 등으로 제거 가능하며 저수조 등의 주기적인 살균소독 및 세정이 중요하다.

질산성질소

개   요

유기물에 들어 있는 질소화합물이 산화, 분해되어 무기화한 최종 산물이다.

동식물의 생체를 이루고 있는 단백질 등의 유기성질소는 이들이 죽은 후 토양속에 들어가 암모니아성질소로 분해되고 그후 암아모니아성질소는 쉽게 산화되어 아질산성 질소를 경유하여 질산성질소로 산화되며, 이것은 식물에 다시 흡수되어 유기능 질소로 되돌아가게 된다.

영   향

과도한 질산성질소는 성인에게 암을 유발할 수 있으며, 어린이에게는 산소전달을 방해하는 치명적인 청색증의 원인물질로 알려져 있다.

관   리

이온교환, 생물학적 탈질소, 화학적환원, 그리고 역삼투나 전기투석 등과 같은 공정으로 제거하다. 일반적으로 이온교환이 가장 간단하고 효과적이며 경제적이다.

과망간산칼륨(KMnO4)소비량

개   요

물속에 산화성물질(주로 유기물)에 의해 소비되는 과망간산칼륨의 양으로서 수영장물의 오염지표를 나타낸다. 분뇨나 체표 분비물(땀,떼 등) 등으로 오염정도가 심할 경우 과망간산칼륨 소비량이 높아진다.

영   향

어떤 특정물질을 나타내는 것은 아니므로 건강에 대한 직접적인 영향은 판단하기 어렵다.

관   리

오염물질을 제거하기 위해 환수 또는 여과가 필요하다.