생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	1
장비명	스크래퍼(JIH-040)	제조사	제일레스텍	모 델 명	JIH-040
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	필수장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	동물포획장비 세트(벌집제거)
주 요 사 양
용도	원거리 벌집제거 시 탁월한 장비
필요성	원거리에 있는 벌집을 안전하게 제거할 수 있는 필수 보조장비
장비 사진
현 모델 선정사유	-가벼운 알루미늄 파이프를 사용, 무게가 가벼워 안전하게 작업 가능 -각 조절이 가능한 캐스팅 재질의 기어관절 사용하여 다양한 환경에서도 사용가능 -거리에 따른 3단 길이 조절이 가능하고 높은 곳에 있는 벌집도 쉽게 작업이 가능 -톱날의 호환이 가능한 기어구조
기타	사후관리를 위한(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	2
장비명	장비휴대용조끼	제조사	제일레스텍 (판매처)	모 델 명	SB-RESCUE BEST 1
보유기준	0	보유수	0개	필요 수량	2개
보강사유	필요장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조장비 (그 밖의 일반장비)
주 요 사 양
용도	생활안전대원의 일반구조 작업시 개인휴대용장비를 휴대하는 보조 장비
필요성	생활안전대원이 현장 활동시 여러 가지 장비가 가득 찬 큰 가방을 들고 다녀야 하는 불편함을 개선함.
장비 사진
현 모델 선정사유	파우치 및 포켓이 많고 다양하여 여러 가지 장비를 휴대하기 좋음
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	3
장비명	모쿠바 스크래퍼 빠루(C13-1100)	제조사	모쿠바	모 델 명	C13-1100
보유기준	0	보유수	1	필요 수량	2
보강사유	방화문 개방 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (방화문파괴기)
주 요 사 양
용도	방화문 강제개방 및 각 종 현장에서 다양한 활용
필요성	완전열처리 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함, 현장에서 다양한 작업에 용이함.
장비 사진
현 모델 선정사유	-완전열처리된 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함 -망치로 타격하기 쉽고 벽에 못도 빼기 쉬운 디자인 -와이드 폭의 스크래퍼로 틈을 벌리는데 효율성이 높음 -산업용 특수 강재를 사요하여 강력하고 튼튼함
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	4
장비명	모쿠바 스크래퍼 빠루(C13-600)	제조사	모쿠바	모 델 명	C13-600
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	방화문 개방 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (방화문파괴기)
주 요 사 양
용도	방화문 강제개방 및 각 종 현장에서 다양한 활용
필요성	완전열처리 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함, 현장에서 다양한 작업에 용이함.
장비 사진
현 모델 선정사유	-완전열처리된 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함 -망치로 타격하기 쉽고 벽에 못도 빼기 쉬운 디자인 -와이드 폭의 스크래퍼로 틈을 벌리는데 효율성이 높음 -산업용 특수 강재를 사요하여 강력하고 튼튼함
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	5
장비명	모쿠바 스크래퍼 빠루(C13-900)	제조사	모쿠바	모 델 명	C13-900
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	방화문 개방 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (방화문파괴기)
주 요 사 양
용도	방화문 강제개방 및 각 종 현장에서 다양한 활용
필요성	완전열처리 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함, 현장에서 다양한 작업에 용이함.
장비 사진
현 모델 선정사유	-완전열처리된 경화 파이프로 가볍고 강력하며 휴대가 간편함 -망치로 타격하기 쉽고 벽에 못도 빼기 쉬운 디자인 -와이드 폭의 스크래퍼로 틈을 벌리는데 효율성이 높음 -산업용 특수 강재를 사요하여 강력하고 튼튼함
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	6
장비명	8MM 다이아몬드 유리칼	제조사	JS Yuanfeng Industrial Inc	모 델 명	8mm다이아몬드 유리칼
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	유리창문 개방시 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (문개방기구)
주 요 사 양
용도	유리창문 강제 개방시 유리파편 최소화
필요성	유리창문 파괴시 유리파편으로 인한 인명피해 및 재산피해 최소화
장비 사진
현 모델 선정사유	-선명한 색상으로 시인성이 좋음
기타	판매자명 : INJcorp 대표자 : 재이앤재이 주식회사 연락처 : 02-6713-9130

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	7
장비명	원형 유리칼	제조사	수성산업	모 델 명	수성 원형유리칼 (65mm~400mm)
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	유리창문 개방시 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (문개방기구)
주 요 사 양
용도	유리창문 강제 개방시 유리파편 최소화
필요성	유리창문 파괴시 유리파편으로 인한 인명피해 및 재산피해 최소화
장비 사진
현 모델 선정사유	- 단순한 기능, 부피의 최소화
기타	판매자명 : 공구뱅크 대표자 : ㈜세계/장원조 연락처 : 02-1588-0944

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	8
장비명	소형 유리흡착기	제조사	(주)라이트컴	모 델 명	COMS 소형 (IT974/IT975))
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	유리창문 개방시 보조장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴장비 (문개방기구)
주 요 사 양
용도	유리창문 강제 개방시 유리파편 최소화
필요성	유리창문 파괴시 유리파편으로 인한 인명피해 및 재산피해 최소화
장비 사진
현 모델 선정사유	- 소형, 강력한 기능, 편리한 휴대성
기타	판매자명: 엔에이치프로젝트 대표자: 노 혁 연락처: *************

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	9
장비명	원격 말벌퇴치기	제조사	㈜애니테크	모 델 명	AT-W9004EXP1
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	필수장비 예비보강	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	동물포획장비 (벌집제거장비)
주 요 사 양
용도	원거리의 말벌을 퇴치하는 용도
필요성	원거리의 말벌을 퇴기하기 편리함, 대원의 안전을 도모함.
장비 사진
현 모델 선정사유	-우레탄 소재의 호스 채택, 3단 안테나 방식의 길이 조절 -분사구를 후렉시블 헤드로 제작하여 원향는 방향으로 분사 가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	10
장비명	배터리 유압절단기	제조사	홀마트로	모 델 명	판테온 배터리식 콤비툴(PCT 17)
보유기준	1개	보유수	0개	필요 수량	1개
보강사유	필요장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물 유압장비
주 요 사 양
용도	긴급구조시 별도의 유압펌프, 호스 연결 없이 바로 신속한 구조 및 절단작업 가능
필요성	여러 가지 연결장비 없이 단일한 장비로 밀폐된 곳이나 협소한 공간 등에서 사용하기 편리한 장비
장비 사진
현 모델 선정사유	- 긴급구조 시 별도의 유압연결 호스 및 부속장비 연결 없이 단일 장비로 편리한 사용 - 한 개의 장비로 전개기 및 절단기 기능 발휘
기타	구성품 : 배터리 콤비절단기(PCT 17) 1개, 배터리 2개, 충전기 1개

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	11
장비명	드로우백	제조사	제일레스텍 (판매처)	모 델 명	ZEBEC 30미터
보유기준	0	보유수	0개	필요 수량	1개
보강사유	필요장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난구조장비 (안전확보장비)
주 요 사 양
용도	수난 구조용으로 요구조자에게 투척하여 사용
필요성	상계센터 앞 당현천 급류로 인한 수난사고 발생시 전문 투척용 로프가 필요함.
장비 사진
현 모델 선정사유	수난사고시 인면구조용 전문 장비임.
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	12
장비명	구 명 환	제조사	제일레스텍 (판매처)	모 델 명	73cm 구명환
보유기준	1개	보유수	1개	필요 수량	1개
보강사유	필요장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난구조장비 (안전확보장비)
주 요 사 양
용도	수상 익수자 발생 시 인명구조 하기 위한 장비
필요성	기존 구명환 노후화로 예비 구명환 용도
장비 사진
현 모델 선정사유	수난사고시 인면구조용 전문 장비임.
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	노원소방서			우선 순위	13
장비명	개인로프주머니	제조사	알티플러스	모 델 명	RTP-001
보유기준	0개	보유수	0개	필요 수량	5개
보강사유	필요장비	사용부서	상계119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비 (대원탈출장비)
주 요 사 양
용도	탈출용 로프를 보관 및 로프보호 기능이 있음.
필요성	개인탈출용로프가방
장비 사진
현 모델 선정사유	- 등지게 결합하여 사용가능함. - 난연재질 원단 및 반사지 사용으로 열에 강함. - 로프주머니로 주머니 하단에 원형출구 부분으로 로프가 빠짐.
기타