구급장비 관리카드

관리번호
장 비 명		비디오후두경 (K-RMAC)	기준수량	1대(선택장비)
			보유수량	1대
구 성 품		본체, 블레이드	내구년수	5년
배정 일자	본부구매	2018.6.29	운용부서	신당119안전센터
	자체구매		용 도	기도확보유지
사 진
제원	규 격: 3인치 컬러 LCD모니터, 수동식(LCD모니터)
사용방법	블레이드를 모니터 핸들하단의 마운트에 결합 후 디스플레이 좌측 power key 3초간 누른다. 사진촬영: 핸들 상단의 사진촬영 버튼을 누른다. 동영상 촬영: 핸들 상단의 사진촬영 버튼을 1초가량 누른다. 적색 red 글씨가 깜빡거리며 녹화가 시작, 한번 더 누르면 종료