[별지 제2호서식] (개정 2010.12.2)

공 사 설 명 서(제7조제1항 관련)
공 사 명	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	요청기관	도시기반시설본부
공사위치	서울특별시 양천구 신월동 234-11~ 양천구 목동빗물펌프장
공사기간	2013.05. ~ 2016.05	요청구분	건설기술심의
용역기간	-		실시설계 적격심의
공사금액	총공사비 : 127,018백만원	금회 공사비 : 천원
용역금액	- 천원
용역수행자		사업구분	일괄입찰
○ 공사개요 : - 목적 ⦁ 상습침수 지역인 강서․양천 가로공원길 일대의 수해피해 최소화를 위해 빗물 저류배수시설 등 방재시설을 효과적이고 경제적으로 확충 - 규모 ⦁ 빗물저류배수시설 : 연장 3,607m (직경 7.5m) ⦁ 유도터널 2개소 : 연장 1,093m (저지 885m, 고지 208m) ⦁ 수직구 6개소 : 유입 3개소 (저지 2, 고지 1) 기타 3개소 (환기, 유출, 유지관리) ⦁ 빗물펌프장 신설(Q=4,500㎥/min) 등
○ 첨부 1. 실시설계심의 관련도서 22부. 끝.
210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕