	2014. 02. 20(목) 석간용
	이 보도자료는 2014년 2월 20일 오전 09:00부터 보도할 수 있습니다
									보도자료
담당부서 :		도시계획국 시설계획과			시설계획과장			김학진		2133-8400
					공공시설정책팀장			조남준		2133-8402
사진없음 □		사진있음 ▣		쪽수 : 2쪽	담 당 자			송주한		2133-8408
청계천 주변 저지대 침수피해 방지위한 지하 저류시설 설치 - 장충단공원내에 도시계획시설(유수지) 결정(안) 도시계획위원회 가결 - 집중호우시 계곡에서 내려오는 물을 일시 저류하여 갑작스런 폭우로 인한 저지대 침수피해 방지 효과 기대

□ 서울시는 2014.2.19. 제3차 도시계획위원회를 개최하여 중구 장충단공원 내 동국대학교 진입도로 지하에 집중호우시 남산 일대에서 일시에 내려오는 계곡수로 인한 청계천 주변 저지대 침수 방지를 위해 저류시설 설치를 위한「도시계획시설(유수지) 결정(안)」을 가결하였다.

□ 금회 도시계획시설로 결정하는 저류시설은 남산주변에 대한 종합적인 수해방지대책의 일환으로써 면적 972㎡, 용량 4,000㎥ 규모로 설치되며,

□ 저류시설 설치가 완료되면 관거 및 하류의 홍수부담능력 증가로 집중호우시 광희동 일대 저지대의 주택 및 상가의 침수피해 방지에 도움이 될 것으로 기대된다.

□ 위치도

<저류시설 개요>

- 시설면적 : 972㎡

- 저류용량 : 4,000㎥