소방차 통행곤란지역 실태조사서

Ⅰ		양천소방서 현황[예시-서별현황 기재-변경사항 기재

□ 용도별 현황[% / 서울시 대비]

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
3			3

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		용도별 기본현황[예시]-용도별 수량 전체 작성

□ 주거밀집 [0개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

□ 전통시장 [0개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

□ 영세밀집 [3개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	양천구 중앙로 41길 일대		계단1, 진입협소4, 상시주차3		19	1

□ 상업지역 [2개소 (%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ [영세밀집]-1 : 양천구 중앙로 41길 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	21,120		160	640	2,560		1
지역특성	양식 다세대 주택들이 밀집한 곳으로서 연소확대우려 있으며, 상시 무단주차 및 진입로 협소로 소방차 진입 곤란
도로장애물	17개소 (계단 1,진입불가 5, 상시주차9, 급코너2) 도로 불법주차로 인한 차량 진입 어려움 있음
기타사항	중앙로39길, 중앙로41길, 중앙로45길은 소방차 진입이 불가하며, 주변 도로도 차량 불법 주차시 소방차 진입이 매우 어려움

□ 위치도 및 출동로

[영세밀집]-1 : 양천구 중앙로 41길 일대 → 전경사진

[영세밀집]-1 : 양천구 중앙로 41길 일대 → 위치도 (소방용수지도를 활용하여 ppt로 작성)

[영세밀집]-1 : 양천구 중앙로 41길 일대 → 장애물현황
도로폭 협소 ①		도로폭 협소 ②
도로폭 협소 ③		계단 ④

[영세밀집]-1 : 양천구 중앙로 41길 일대 → 장애물현황
상시 주차 ⑤		상시 주차 ⑥
상시 주차 ⑦		상시 주차 ⑧

□ 실태조사 결과 [예시-용도별로 수량 전체 모두 작성]

○ [영세밀집]-1 –양천구 중양로 41길 일대[개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	도로폭 협소	재개발시 개선 가능 차주 및 주민들에게 차량 불법주차로 인한 소방차량 진입 불가 시 화재 확대 위험성을 주지시키고 수시로 소방통로확보훈련 실시 소화기 사용법 및 인명대피요령 등 소방안전교육 실시 단독 경보형 감지기 설치 등 화재예방 활동
장애물 ②
장애물 ③
장애물 ④	계단	재개발시 개선 가능 유관기관에 소방차 통행가능토록 협조 요청
장애물 ⑤	차량 상시 불법주차	차주 및 주민들에게 차량 불법주차로 인한 소방차량 진입 불가 시 화재 확대 위험성을 주지시키고 수시로 소방통로확보훈련 실시 소화기 사용법 및 인명대피요령 등 소방안전교육 실시 단독 경보형 감지기 설치 등 화재예방 활동
장애물 ⑥
장애물 ⑦
장애물 ⑧