서울시 정수장 폐수배출시설 현황

○ 서울시 소재 정수장 폐수배출시설 BOD 현황(’15.~’17)

- 잠실수중보 상류(구의·암사 평균) 2.7㎎/L / 잠실수중보 하류(뚝도·영등포 평균) 3.5㎎/L

구분	구의아리수정수센터	암사아리수정수센터	뚝도아리수정수센터	영등포아리수정수센터
소재지	서울시 광진구	서울시 강동구	서울시 성동구	서울시 영등포구
BOD(㎎/L)	2.0	3.3	2.9	4.1
배출량 규모(㎥/일)	25,000	62,468	35,200	25,700

○ 최근 3년간 BOD 현황

폐수배출시설명 연도별, 월일		구의아리수정수센터	암사아리수정수센터	뚝도아리수정수센터	영등포아리수정수센터
’15년	3.25	1.0	2.7	2.6	3.9
	4.20	2.3	2.5	3.4	4.2
	5.22	2.1	2.3	3.2	4.1
	6.1	1.1	2.6	3.7	2.0
	6.25	1.8	2.9	1.8	3.4
	7.13	1.8	3.2	1.5	3.1
	8.6	1.9	2.0	1.4	2.2
	8.24	2.2	2.3	1.5	2.8
	9.17	2.0	1.9	1.8	4.8
	10.5	1.7	2.5	2.2	3.5
	11.6	1.9	2.2	1.8	2.4
	12.1	1.6	1.8	1.4	2.0
	평균	1.8	2.4	2.2	3.2
’16년	3.24	2.7	4.1	2.5	4.5
	4.19	2.8	9.8	1.8	11.1
	5.23	1.4	3.2	4.4	3.7
	6.17	1.0	3.1	2.3	22.5
	7.6	0.2	5.2	1.4	4.8
	7.20	0.5	0.8	0.6	1.0
	8.11	1.0	4.5	0.6	3.2
	8.26	0.6	6.0	2.6	2.4
	9.21	1.2	2.9	9.7	9.8
	10.17	1.3	4.4	2.5	2.3
	11.11	4.9	6.7	4.5	4.3
	12.2	2.1	6.0	7.9	3.8
	평균	1.6	4.7	3.4	6.1
’17년	4.11	3.0	5.0	3.9	3.7
	5.10	6.0	5.0	3.2	4.3
	5.30	2.5	5.8	3.7	4.6
	6.21	5.5	4.8	2.8	4.7
	7.11	2.4	2.1	3.1	2.4
	7.27	1.5	1.5	3.6	3.7
	8.16	2.6	1.3	2.7	2.5
	9.5	1.1	1.4	1.9	2.9
	9.26	1.5	2.1	1.3	1.7
	10.17	1.4	2.8	4.2	3.0
	11.7	1.0	1.9	4.3	1.1
	11.28	1.4	0.7	3.6	2.2
	평균	2.5	2.9	3.2	3.1

※ 자료출처 : 2015년, 2016년, 2017년 서울시 수질오염총량관리 배출·삭감시설 수질모니터링 용역 보고서