혜화동 교차로 신호체계개선 등 검토요청 (2014. 12.)
위치도 및 기하구조도	교통현황 및 문제점
	• 혜화동 교차로 도심진행 방향 신호위반 행태 빈번발생 (교통안전도 저하) - 혜화동 교차로는 로터리형태로 기하구조가 복잡하며, 특히 교차로부 중심에 짧은 링크부가 형성되어있으며, - 도심방향(한성대 → 성균관대)진행차량들이 1현시 직진신호 종결 후미에 교차로 중간부 짧은 링크에 정차하지 않기 위해 무리하게 진행하려는 행태가 빈번발생, 교통안전도가 저하 [참고사항] 현재 1현시 전적색 1초, 황색신호 3초가 적용 운영 중
	개선검토요청
	• 단기안 (신호체계부분) - 황색신호시간 연장 등 신호변환시간 조정검토 요청 • 장기안 - 도심진행방향 단속카메라 설치