서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

경영정보시스템

광선로연동계획서

2015. 02. 11

목  차

1. 개요...................................................................................................................................................3

1.1 개요 및 목적....................................................................................................................................3

2. 구성방안 및 구성도...................................................................................................................4

2.1 현재 구성도......................................................................................................................................4

2.2 현재 선로구성 및 향후 구성안......................................................................................................4

2.3 최종 구성안......................................................................................................................................4

3. 광선로 작업예정 일정.....................................................................................................................4

1. 개요

1.1 개요 및 목적

임시 연동중인 서울지하철 9호선 연장건설(2~3단계) 정보통신설비(경영정보시스템)의 망 구성안을 검토하여 최적의 구성안을 선택하고자 함.

2. 구성방안 및 구성도

2.1 현재 구성도

현재, 상위링 37 ~ 40를 사용하여 임시연동망 구성이며, 918 주역사 백본A는 직접 관제센터 백본B와 연결되어 있으며, 918 주역사 백본B는 2단계 926주역사 백본A와 연동하고, 926에서CCC로 연동되어 있음.

2.2 현재 선로구성 및 향후 구성안

현재, 광드랍 1단계 구간인(918 - 925)은 기운용 구간으로 광융축을 하는 것 보다 연장구간(2,3단계) 광포설시 신규 광케이블 포설을 통해 MIS 광통신 선로를 확보하여 안정적으로 2,3단계 MIS설비를 연동하고자 함.

2.3 최종 구성안

가. 기존 상선 37 ~ 40 코어를 사용하여 2단계 926 주역사 연동망 구성

나. 926역사 <-> 백본은 신규설치 예정인 광코어를 이용하여 연계

다. 추후 3단계 증설시에도 주역사 백본은 상선 37 ~ 40 코어를 이용하며, 백본연결은 신규       광코어적용

3. 광선로 작업예정 일정

현재, 2단계 준공 후, 3단계 광선로 작업예정이며, 상세 일정은 추후 협의하여 결정.