문서번호	도로시설과-4839
결재일자	2018.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
협 조
	전용도로팀장
	터널복개팀장
	시설기술팀장

“도로사업소 성과평가” 관련

‘18년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

2018. 4.

안전총괄본부

도로시설과

“도로사업소 성과평가”관련

‘18년 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

도로사업소 성과평가관련 관리주체별 도로시설물에 대한 안점검검을 실시하여 평가의 변별력 제고 등 시설물 안전 및 품질 확보

Ⅰ		현 황

□ 도로시설물 관리현황

○ 관리주체별 시설물별 관리현황

(단위 : 개)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	579	21	230	84	40	35	107	49	6	7
도로시설과 (공단)	156	1	58	21	30	4	28	1	6	7
교량안전과	52	20	17	15	-	-	-	-	-	-
도로사업소	371	-	155	48	10	31	79	48	-	-

○ 사업소별 시설물 관리현황

(단위 : 개)

구 분		계	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개구조
계		371	155	48	10	31	79	48
도로사업소	동부	42	24	1	-	3	13	1
	서부	76	30	14	2	6	12	12
	남부	57	16	8	2	6	11	14
	북부	82	41	9	-	8	8	16
	성동	48	23	9	-	3	12	1
	강서	66	21	7	6	5	23	4

Ⅱ		세부점검 추진계획

□ 점검대상

○ 도로사업소 관리 시설물 전체 : 총 371개

- 일반교량 155, 고가차도 48, 입체교차 10, 터널 31, 지하차도 79, 복개구조 48

□ 점검 회수 및 시기

○ 점검회수 : 연 2회(상반기 1. 하반기 1)

- 도로사엄소 성과평가 회수 및 시기 고려 : 연 2회(상반기 1, 하반기 1) 실시     ○ 점검시기 : 5월(5.1~5.15),  10월(10.1~10.15)

- 점검시기는 사업소 자체 정기점검 및 취약시기(설, 해빙기, 우기, 추석,

동절기) 안전점검 시기와 겹치지 않도록 성과평가전 실시

□ 점검조 편성 : 4개조(팀별 구성)

○ 점검조 : 4개조

○ 점검자 : 각 팀장(조장) 및 팀원(업무담당자)

구분	1조	2조	3조	4조
팀	시설기획팀	전용도로팀	터널복개팀	시설기술팀

□ 점검방법

○ 점검방법

- 원칙 : 2인 1조 기본

- 조별 6개 도로사업소 시설물을 점검하되 겹치지 않도록 사전 조율

- 도로시설물 부재별 점검사항을 참고하여 점검 실시

※ 기전시설팀은 성과평가 메뉴얼에 부합되도록 기전시설팀 자체점검

Ⅲ		주요 점검 및 확인사항

□ 공통사항

○ 시설물 하부 화제발생요인 방치여부

○ 교통 안전시설 파손 여부

- 표지판, 노면표시, 교통부속물 등

○ 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등

□ 도로시설물 분야

○ 포장면 관리상태(침하, 소파 및 노면수 고임 등)

○ 배수시설 관리상태(배수관, 배수구 주변 파손, 이물질 막힘 등 청소 여부)

○ 구조물 균열, 누수 및 파손, 손상 등

○ 기타 도로부속시설물 파손 등

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 지적사항 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치 요구

- 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

○ 구조적 안전에 영향을 주는 특이사항은 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설안전자문단 위원 등)의 자문을 통한 조치계획 등 개선방안 마련

○ 점검결과 지적사항에 대해서 조치토록 해당 도로사업소에 통보

Ⅴ		행정사항

□ 점검결과

○ 보고서식(붙임 1) 조별 작성

○ 도로사업소 성과평가시 반영

□ 점검 협조 : 해당 도로사업소

○ 현장 안전점검시 지원 요청

- 유지관리(설계도서, 안전점검 이력 등 현황) 관련 자료

- 기타 등

붙 임 : 1. 현장점검 결과 보고서 1 부.

2. 도로시설물 부재별 점검사항 1 부. 끝.