안전관리계획서 수립 대상 공사장

연번	공사장 명	안전관리계획 수립 근거	안전관리계획서 적정여부	발주처 승인여부
1	제물포터널 민간투자사업(1공구) 건설현장	1종 시설물 (터널) 지하 10미터 이상 굴착 폭발물을 사용 건설기계(천공기, 항타 및 항발기) 사용	적정	승인
2	제물포터널 민간투자사업(2공구) 건설현장	1종 시설물 (터널) 지하 10미터 이상 굴착 폭발물을 사용 건설기계(항타 및 항발기) 사용	적정	승인
3	서초역~방배로간 도로개설공사	1종 시설물 (터널) 지하 10미터 이상 폭발물을 사용 건설기계(천공기, 항타 및 항발기 사용)	적정	승인
4	중랑물재생센터 고도처리시설 및 및 시설현대화사업	2종 시설물 (공공하수처리시설)	적정	승인
5	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업	2종 시설물 (공공하수처리시설)	적정	승인
6	신월빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사	지하 10미터 이상 굴착 폭발물을 사용하는 건설공사 건설기계(천공기)를 사용하는 공사	적정	승인
7	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	지하 10미터 이상 굴착 건설기계(항타 및 항발기) 사용	적정	승인
8	양재대로 녹지연결로 조성공사	지하 10미터 이상 굴착	적정	승인
9	강남역주변 역경사관로 개선공사	건설기계(항타 및 항발기) 사용	적정	승인

※ 안전관리계획 수립 대상 공사장

1) 1,2 종 시설물의 건설공사

2) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사

3) 폭발물을 사용하는 건설공사

4) 천공기(높이가 10미터 이상), 항타 및 항발기, 타워크레인 중 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사