■ 소하천정비 종합계획 승인사항

정비기간

2019년 1월 1일 ~ 2028년 12월 31일

대상소하천

신원천, 안골천

총사업비

14,023백만원

총연장

2.23㎞

목적 및

정비효과

기본방침

홍수 시 유수소통을 위한 통수단면적 확보

주변 환경과 조화를 고려한 보축 및 호안계획

안정하도를 고려한 하도정비 계획수립

친자연형 공법의 적용과 소하천의 접근성 개선으로 친수 공간 확보

수계별 소하천망 구성

우수의 계통						하천 등급	하천의 구간		유역 면적 (㎢)	하천 연장 (㎞)
본류	제1 지류	제2 지류	제3 지류	제4 지류	제5 지류		시점	종점
한강	탄천	양재천	여의천	신원천	-	소하천	내곡동 184-19	신원동 436-11	2.34	1.33
한강	탄천	양재천	여의천	신원천	안골천	소하천	내곡동 304-1	내곡동 342-8	0.78	0.90

재해예방 및 환경개선과 수질보전

보축 61m, 축제 1,230m로 인해 홍수피해로부터 보호 및 홍수에 의한 제방침식방지, 세굴방지

교량 4개소, 배수시설 9개소를 재설치하여 침수에 의한 피해 경감 내수배수 원활, 주민편익 도모

공사 중 가배수로 및 가물막이, 오탁방지막 등 설치 및 운영, 유류교체 및 공사인부 운영계획 등을 통한 수질보전방안 수립

Ia~Ⅴ등급(매우좋음~나쁨)인 소하천 수질 및 생태계 보전 계획

다목적

이용 및

주민소득증대

제방 및 호안정비로 인한 치수기능 증대

그 밖에

대통령령이 정한 사항

치수안정성을 고려하여 제방 및 호안정비, 하천시설물 재설치로 하천공사 시행에 필요한 정비계획 수립

제방정비 등으로 주민 및 이용객 등의 안전 및 편의 제공