□ 타용도 활용 및 기능저하 지하보도 현황

연번	시설명	관리기관	상태등급	위치	준공년도	구체			출입구수	구조형식	노선명	비 고
						폭	연장	면적
1	염천	중구	C	순화동207	74	4.2	58	244	4	철․콘	칠패길	청소원휴게실사용(활용)
2	광희문		C	흥인동131	83	5.4	25	135	2	철․콘	왕십리길	해병전우회(활용)
3	신당동5가		B	신당동90-2	83	4.5	22.9	103	3	철․콘	왕십리길	중구 토목과 창고(활용)
4	남5가		C	남5가12-29	68	9.9	47.5	470	2	철․콘	태평로	중구 공원녹지과 창고(활용)
5	옥수	성동	B	옥수1동518	85	6	16	64	4	철․콘	독서당로	상부 횡단보도설치(기능저하)
6	휘경	동대문	A	휘경1동267-10	95	6	20	120	4	철․콘	망우로	상부 횡단보도설치(기능저하)
7	길음시장	성북	A	길음동541	92	8	27	216	4	철․콘	미아로	상부 횡단보도설치(기능저하)
8	연대앞	서대문	B	창천동56	78	6.8	47	320	4	철․콘	성산로	상부 횡단보도설치(기능저하)
9	아현초교앞	마포	B	아현동267-2	97	6	36	216	4	철․콘	마포로	상부 횡단보도설치(기능저하) (음악창작공간 활용추진)
10	남부주유소	양천	A	신월7동998-7	89	3.5	40	120	폐쇄	철․콘	남부순환	양천구 토목과 창고(활용)
11	낙천대	강서	A	등촌3동660-6	03	6	43	225	4	철․콘	공항로	출입구 폐쇄(기능상실)
12	예술의전당2	서초	B	서초동1451-95	89	7.2	62	446	4	철․콘	남부순환	상부 횡단보도설치(기능저하) (예술의 전당 문화공간) 활용추진

□ 타용도 활용 및 기능저하 지하보도 현황

연번	시설명	관리기관	상태등급	위치	준공년도	구체			출입구수	구조형식	노선명	비 고
						폭	연장	면적
13	역삼	강남	B	역삼동676	83	9.4	123	1,156	8	철․콘	테헤란로	상부 횡단보도설치(기능저하)
14	선릉		B	대치동892	83	9.9	125	1,237	8	철․콘	테헤란로	상부 횡단보도설치(기능저하)
15	양재2		B	개포동141	88	3.4	86	292	6	철․콘	양재대로	상부 횡단보도설치(기능저하)
16	양재4		B	개포동 189	88	2.6	113	293	4	철․콘	양재대로	상부 횡단보도설치(기능저하)
17	신천	송파	B	잠실동 신천초교	80	8.3	152	1,262	8	철․콘	올림픽로	창업인큐베이터 사무실로 사용(활용)
18	송파구청앞		B	송파구청앞 사거리	97	15	45	675	6	철․콘	올림픽로	실버연주회, 교복은행(활용)