▣ 염소투입설비 현황

구 분		용 량	수량	형 식	설치장소	비 고
기 화 기		150kg/hr	2대	전열 온수식	기화기실	사용 중
진공조절기		189kg/hr	2대	전동감압일체형	기화기실	사용 중
투입기	1정수장 전 염소	56.6kg/hr	1대	진공습식자립형	투입기실	예비
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	예비
	2정수장 전 염소	28.3kg/hr	1대	〃	〃	예비
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	예비
		28.3kg/hr	1대	〃	〃	예비
	1정수장 중 염소	18.9kg/hr	1대	〃	〃	예비
		9.45kg/hr	1대	〃	〃	예비
	2정수장 중 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	예비
		9.45kg/hr	1대	〃	〃	예비
	후 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
		18.9kg/hr	1대	〃	〃	예비
		9.45kg/hr	1대	〃	〃	사용 중
	재 염소	9.45kg/hr	1대	〃	〃	예비
	회수염소	3.70kg/hr	2대	〃	〃	예비

※ 워터챔프 및 인젝터는 점검계획에 의거 5월중 실시 예정임. 끝.