“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	「무교로」재포장 정비 서울형포장설계법 단면(안) 송부

1. 무교로는 서울광장 조성 이전에 이면도로였으며, 그후 포장층 두께 개량없이 그대로 중차량이 통행하는 간선도로로 변경 사용하여 포장층 두께 부족과 노후하수관으로 인한 잦은 파손과 함몰이 발생하고 있는 실정으로,

2. 무교로 전 구간에 대하여 노후 하수관 교체(종로구청), 아스콘 전면 재포장(도로사업소)을 시행하고자 합니다.

3. 이에, 서울시 도로관리과「무교로」정비계획과 관련하여 아스팔트 재포장층 두께에 대한 서울형포장설계 단면(안)을 송부하오니 재포장 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 무교로 재포장 정비계획 보고서 1부

2. 서울형 포장설계 단면(안) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장)
주무관			포장조사평가팀장			도로관리과장
협조자	도로관리팀장
시행	도로관리과-15607	(	2019.10.1.	)	접수	도로보수과-8958	(	2019.10.4.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 6층 (무교동) 안전총괄본부 도로관리과 포장도로조사팀	/
전화	02-2133-8137	/전송	02-2133-0765	/		/	부분공개(5)