문화재 화재예방 및  현장대응능력 강화를 위한

「봉은사」유관기관 소방합동훈련 계획

2018. 6. 15.(금)

강남소방서

(재난관리과)

「봉은사」유관기관 소방합동훈련 계획

◈ 봉은사 목조문화재에 대한 소중한 문화유산 보존을 위한

소방 안전관리 체계 강화 유관기관 소방합동훈련 계획임

관 련 근 거

2018년도 소방재난업무가이드「재난대응행정편 / 1. 전통문화

유산 화재 예방활동 전개」

재난관리과-1678(2018.2.22.)호「2018년 소방훈련 실시 기본계획」

중 점 사 항

자위소방대 초기 소화활동 교육·훈련으로 자율안전관리체계 강화

화재대응 우선순위에 따른 현장대응(인명보호, 문화재보호 등)

연소확대가 빠른 목조건축물 화재에 대한 대응능력 숙달

봉은사 위치, 건물재치 등 주변 여건에 맞는 현장대응방안 강구

강남소방서, 강남구청, 강남경찰서 등 유관기관 협업강화

훈 련 개 요

훈련일시 : 2018. 6. 21.(목) 14:00

훈련장소 : 봉은사 (강남구 봉은사로 531)

※ 건물구조 : 스레이트 목조위기와 등 20여개 건축물

연면적 23,248.56㎡, 대지면적 61,428㎡

지정문화재 현황

지정번호	명 칭	수 량	지정일	소유자	비 고
64	선불당	1동	85.12.5	봉은사	선불당
76	장흥사 명동종 (홍무25년)	1구	91.5.28		대웅전
83	김정희 서판전 현관	1점	92.12.28		판 전
84	대방광불화엄경	3,438매	92.12.28		찬 전
160	목사천왕입상	4구	02.12.26		진여문

선불당 위치도

선불당 현황     ※ 1985.12.5. 서울시 유형문화재 64호

건축년도	층수	면적	용도	규모(정면 × 측면 × 높이)
1941년	1층	195㎡	법당	22.4m × 12.8m × 8.3m (지붕끝)

소방시설 현황

소화설비		경보설비
소 화 기	상수도소화설비	자동화재탐지설비	비상방송
9	2	-	1

소방활동 여건

❍ 주변도로 : 간선도로 6차선(20M이상)

❍ 출 동 대

▷ 1착대 : 현장대응단(지휘팀, 진압대, 구조대)

→ 약 1.3㎞(테헤란대로 → 영동대로 → 봉은사로 → 봉은사)

▷ 2착대 : 영동 → 약 3.0㎞(도산대로 → 삼성로 → 봉은사로 → 봉은사)

▷ 3착대 : 역삼 → 약 3.5㎞(역삼로 → 언주로 → 봉은사로 → 봉은사)

❍ 소화시설 : 상수도 소화용수설비 3개소(선불당 2, 미륵전 1) 설치

❍ 주변 소화용수시설 : 봉은사 입구 소화전 등 6개소

❍ 기    타 : 간선 도로상에 위치하고 있어 소방차 진입이 비교적

용이하나, 봉은사역 사거리 교통혼잡 우려 있음.

동원사항

❍ 강남소방서 : 인원 29명, 차량 8대

구분	계	현장대응단					영동		역삼
		지휘차	펌프차	굴절차	탱크차	구조 버스	펌프차	구급차	탱크차
차량	8	1	1	1	1	1	1	1	1
인원	29	6	4	2	2	6	4	3	2

※ 의용소방대 안전지킴이 참여

❍ 봉은사 : 인원 43명, 장비 8개

구 분	계	소화기	상수도 소화용수설비	비상방송설비	대피요원	기타
장 비	8	4	3	1	-	-
인 원	43	4	3	1	15	20

❍ 유관기관 : 인원 40명, 차량 6대

구 분	계	강남구청	강남경찰서	서울경찰청 3기동단 (32기동대)
장 비	6	2	2	2
인 원	40	10	10	20

훈 련 상 황

훈련내용

- 훈련상황 : 2018. 6. 21.(목) 14:00경 봉은사 선불당

화재로 미륵전 방향으로 연소확대를 가상한 합동훈련

주요내용

- 소방차량 진입로(우회로) 및 부서위치, 주변 소방용수 확인

- 도로변에서 100m이상 위치한 건물화재 진압을 위한 중계급수 실시

- 문화재의 위치, 구조 등 특성에 맞는 맞춤형 훈련 실시

- 문화재 화재대응매뉴얼에 의한 유관기관별 역할분담 훈련 실시

- 화재초기 진압대책 및 관계기관(부서)과의 공조체제 구축

- 자위소방대 초기 대처능력 강화를 위한 교육 · 훈련 실시

- 소방전술능력 강화에 따른 소방전술 · 지휘훈련 병행실시

자위소방대 활동

- 119신고 및 상황전파, 관람객 · 종사원 등 인명대피 유도

- 소화설비 활용 소활활동 및 중요 물품 반출

- 관 소방대 유도 및 합동진압작전 전개

관 소방 활동

- 적정 소방력 신속한 투입, 인명구조 및 초기진화, 유관기관

상황전파, 단게별 화재출동지침에 의한 현장호라동 숙지,

문화재 대응매뉴얼에 의한 화재진압

- 긴급구조통제단 운영을 위한 지휘훈련 병행실시

- 관 소방대 유도 및 합동진압작전 전개

단계별 훈련상황

[화재상황부여]	⇨	[초동조치]	⇨	[소방차출동]	⇨	[유관기관출동]	⇨	[강평]
119신고		초기진화활동 - 자체진화활동 - 상수도 소화용수 설비 활용 화재진압		관소방출동 - 진입로 선정 - 소방용수 점유 - 소화전 점유 후 미륵전까지 중계급수		유관기관 임무확인		강평(토론) - 참여기관

자위소방대

- 메시지 전달 후 자체 비상방송설비 등 활용 안내방송(상황전파) 실시

- 소화기 및 상수도 소화설비 및 활용 초기소화·대피 등 자체 수습

- 연소확대 저지 및 중요 물품 반출 등

관 소방 출동대

- 현장대응단(지휘팀, 진압대, 구조대)

▹진입로(예상출동로)

☞ 지휘차, 구조버스, 펌프차, 탱크차, 굴절차 : 삼성역 우회전       → 봉은사역사거리 죄회전 → 봉은사 정문(주치게이트) →       미륵전 후면 좌측 및 후면에 부서

▹임무(활동내용)

☞ 펌프차, 굴절차 : 미륵전 화재진압 및 연소확대 저지

☞ 탱크차 : 펌프차 후면에 부서, 중계급수를 위한 소방호스 전개

☞ 구조대 : 구조대원 봉은사 건물내부 진입 인명검색 실시

※ 구조대원은 필요시 복식사다리 연장하여 파괴장비 활용 파괴

- 영동대(지휘팀, 진압대, 구조대)

▹진입로(예상출동로)

☞ 청담사거리 우회전 → 차관아파트 앞 사거리 좌회전 → 봉은사죄회전      → 봉은사 정문(주차게이트) → 법왕루 앞 → 선불당 전면 부서

▹임무(활동내용)

☞ 펌프차 : 선불당 우측측면에 부서하여 인명검색 및 연소방지

☞ 구급차 : 부상자 발생시 부상자 이송 등

- 역삼대

▹진입로(예상출동로)

☞ 개나리아파트 죄회전 → 경복아파트 교차로 우회전 → 봉은사     죄회전 → 정문

▹임무(활동내용)

☞ 탱크차 : 봉은사 정문 앞 소화전 점유, 수관전개 및 중계급수

유관기관

- 강남경찰서 경비과, 서울지방경찰청 3기동단 32기동대

▹사고현장 주변 불순세력 차단 및 교통통제 등

- 강남구청 문화체육과

▹문화재 반출, 안전관리 및 향후 대책 강구 등

시간대별 활동내용

구 분	시 간	훈 련 내 용	비고
화재발생	14:00	○ 화재발생 119 신고 ○ 유관기관 통보(강남구청, 강남경찰서 등)	• 봉은사 • 강남소방서
초기대응활동실시	14:00 ~14:05	○ 자체 화재진압 및 대피유도 - 상수도소화용수설비 활용 초기화재진압활동실시 - 인명대피 유도 및 문화재 반출	• 봉은사
소방서 현장도착 후 화재진압	14:05 ~14:30	○ 인명검색, 구조, 대피유도 및 문화재 반출 ○ 문화재 안전조치 등 ○ 미륵전 화재진압 및 연소확대 저지 ○ 요구조자 구조 후 이송 ○ 소화전 점유 및 중계급수 ○ 봉은사 주변도로 통제 ○ 반출된 문화재 보안강화	• 강남소방서 • 강남구청 • 강남소방서 • 강남소방서 • 강남소방서 • 강남경찰서 • 강남경찰서
훈련종료	14:30 ~14:40	○ 훈련 참가자 집결 ○ 훈련강평 및 격려사	• 관계자 전체 • 강남소방서

위 치 도

행 정 사 항

훈련에 동원되는 현장대응단 및 안전센터장은 동원되는 장비 등

사전점검 철저 및 안전사고 방지를 위한 사전 직원교육 실시

현장대응단 및 역삼, 영동안전센터는 예상출동로 및 부서위치

등 사전 도상훈련 실시

의용소방대 「문화재 안전지킴이」편성인원 훈련참석 조치

훈련종료 후「문화재 화재예방협의체」간담회 실시(예정)