문서번호	시설관리과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
협조

『상수도관 이설공사』에 따른

원인자 부담금 부과

2014. 5

시설관리과

「상수도관 이설공사” 에 따른」

원인자부담금 부과

「화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사(3, 8, 9구역-3차」 원인자부담으로    시행한 상수도관 이설에 대한 퇴수량 및 직원출동경비 등 원인자 부담금을

징수코자 함.

□ 현   황

○ 위    치 : 강서구 화곡6동 1120-10번지 앞

○ 시 행 청 : 강서구청 안전치수과

○ 시 공 사 : 근복공영

○ 이설공사개요

- 상수도 관(D=100mm, L=2m)

- 제수밸브(D=80mm) 1개 교체

○ 관련근거 : 안전치수과-8996(2014.05.19.)

□ 검토내용

○ 원인자 부담금〔관련근거 : 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례〕

① 퇴 수 량(담 수 량

(단위 : ㎥)

연번	위 치(구간)	구경	연장	산출식	퇴수량	비 고
1	화곡6동 1118-10	80	52	D² × π ÷ 4 × L	0.26
2	화곡6동 1120-9	100	120	D² × π ÷ 4 × L	0.94
3	화곡6동 1119-13	80	120	D² × π ÷ 4 × L	0.60
4	화곡6동 1120-3	100	60	D² × π ÷ 4 × L	0.47
5	화곡6동 1112-10	80	60	D² × π ÷ 4 × L	0.30
	계				2.57

② 세 척 량

연번	위 치(구간)	구경	수압 (㎏/㎠)	시간 (hr)	산출식	퇴수량	비 고
1	화곡6동 1118-10	80	4.3	0.30	Q=3.2 × A×√P×t	100.01	퇴수변
2	화곡6동 1120-9	65	4.3	0.30	Q=3.2 × A×√P×t	66.02	소화전
3	화곡6동 1119-13	65	4.3	0.30	Q=3.2 × A×√P×t	66.02	소화전
4	화곡6동 1120-3	65	4.3	0.30	Q=3.2 × A×√P×t	66.02	소화전
5	화곡6동 1112-10	65	4.3	0.30	Q=3.2 × A×√P×t	66.02	소화전
	계					364.09

③ 출동작업 경비 〔관련근거 : 공무원여비 규정〕

점 검 자	인원	단가	출동횟수	금액	비 고
이상엽외 1인	2	22000	2	88,000

④ 측량비용 〔관련근거 : 지리정보과-594(2014.02.04)〕

구 간	연장(m)	단 가	금 액	비 고
50㎜ 이상	2	9,580	19,160
계			19,160

□ 처리 의견

○『서울특별시 수도시설 이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례』에 의거 수도시설의 이설 등으로 인해 발생한 원인자부담금을 요금과에 고지의뢰하여 원인자인 강서구청 치수방재과에 부담코자 합니다.

-   아          래   -

이설위치	중블록	이설구경 및 연장	시행사	퇴수 및 세척수량	기타경비	비 고
염창동 240-32	목2	D=200mm, L=2m	강서구청 안전치수과	60.45	107,160원

끝.