문서번호	도로관리과-6840
결재일자	2014.4.30.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장관리팀장	도로관리과장
협조

「2014년 여름철 수해 대비」

특별시도 도로파손 예방 및 복구대책

2014. 4.

도로관리과

『2013년 여름철 수해 대비』

특별시도 도로파손 예방 및 복구 대책

지구온난화에 따른 기상이변 및 포장체 노후화 등으로 우기시 증가하는 도로파손에 대한 사전예방 및 도로파손 발생시 신속한 대응으로 시민고객에게 편안하고 안전한 도로환경을 제공하고자 함.

1		추진개요

□ 관련근거

○ 2014년 서울시 재난안전대책본부 실무부서 풍수해대책 수립 제출

- 하천관리과-6076호(2014. 4. 12)

□ 추진기간 : 2014. 5. 15 ~ 2014. 10. 15(5개월)

□ 추진방향

○ 주기적이고 지속적인 도로순찰로 도로파손(포트홀 등) 및 예상구간 적출 즉시 복구실시

○ 도로파손 발생시 도로사업소 직영보수반 및 민간업체 등 가용인력을 총 동원하여 신속대응으로 2차사고 발생 방지

○ 도로파손(포트홀, 침하 등) 복구실적 관리

○ 수해 지역에 대한 포장복구 계획을 수립하여 시민 불편사항 최소화

□ 특별시도 현황

구 분	노선수	연장(㎞)	면적(㎢)	비 고
계	173	1,157.28	29.33
자동차전용도로	13	175.65	6.4
주, 보조간선도로	160	981.63	22.93

□ 과년도 도로파손(포트홀) 발생현황 및 원인분석

○ 최근 3년간 여름철 포트홀 발생현황(7월~9월)

년 도	강수량(mm)	여름철 발생건수	년간 발생건수
2011	1,535	28,423	52,591
2012	1,125	17,191	41,313
2013	963	22,686	74,122

※ 여름철(7~9월) 발생건수가 전체 건수 대비 41% 차지

○ 도로파손(포트홀) 발생 증가원인 분석

- 지구 온난화에 따른 기상이변으로 여름철 폭우와 겨울철 강설로 인한 강우량 급증 및 강우일수가 증가하여 빗물이 포장체 하부로 침투되어 포장체 연약화

- 포장도로의 노후화(대부분 사용연수 30~50년 경과)

- 교통하중의 증가(버스전용차로 등)

○ 도로파손(포트홀 등) 다발지역

- 대형 차량이 통행 중앙버스전용차와 가로변 버스차로, 버스정류장

- 교량, 고가차도 등 시설물 연결부분

2		추진계획

□ 재난안전대책본부 근무

○ 1단계 이상 발령시(지하3층 안전통합상황실 근무)

구 분	1조	2조	3조
근 무 자	배정근	홍현기	안동국
주요임무	- 도로사업소 및 시설관리공단에 도로순찰(점검) 및 복구 독려 - 도로파손 관련 민원처리, 도로파손 및 복구현황 관리 등

□ 도로포장 점검(순찰)조 운영

○ 도로포장 점검(순찰)조를 구성하여 포장상태 지속점검 실시

- 사업소별 자체순찰 계획에 의거 주2~5회 전노선 정기점검(순찰)

○ 점검(순찰) 인원 : 28개조 66명

구 분	계	도로관리과	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
조 수	28	2	4	7	4	5	1	2	3
인원수	66	6	8	19	8	7	2	10	6

□ 도로파손(포트홀) 복구계획

○ 기본방향

- 평  시 : 사업소 복구업체에서 가열아스콘으로 완전복구 시행

- 우천시 : 모래마대 및 상온보수재를 이용 차량통행에 불편이 없도록 응급조치 후 날씨가 맑은 날 직영반 및 복구업체 투입하여완전복구 시행

기존 복구방법 – 록하드		개선된 복구방법 – 모래마대
	수중상태 록하드 복구 → 차량 통과 → 포트홀 재발생
록하드 복구후 재발생	문 제 점	모래마대	수중상태 복구

○ 긴급복구 흐름

도로파손 적출		긴급복구(보수반)		보수실적 관리 (도로사업소)		보수실적 제출 (사업소→도로관리과)
	→		→		→
순찰점검 민원접수		평 시 : 완전복구 우천시 : 임시복구		위 치, 파손규모 등		평 일 : 익일 10시까지 우천시 : 당일 17시까지

○ 보수반 구성 현황 : 40개반 159명(24시간 보수체계 운영)

구 분		계	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
반 수	계	40	4	5	6	5	5	4	11
	직영반	18	2	2	2	3	2	2	5
	단가업체 등	22	2	3	4	2	3	2	6
인원수	계	159	14	18	19	15	21	20	52
	직영반	67	6	6	8	9	6	10	22
	단가업체 등	93	8	12	12	6	15	10	30

○ 투입장비 : 도로사업소 보유장비 및 계약체결된 복구업체 장비활용

- 덤프트럭 48대, 롤러 및 바브켓 28대, 더블캡 24대 등

3		행정사항

□ 도로사업소 및 시설공단 자체 순찰·복구계획수립 시행

붙 임 : 1) 기관별 비상연락망 1부.

2) 복구장비 확보현황 1부.

3) 도로파손(포트홀 등) 복구실적 제출서식 1부.  끝.