# 1

중블록별 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 4월				2015. 4월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,047	335	107	1.0	9,940	331
소계	6,635	214	-13	-0.2	6,648	214
마포구 소계	3,506	113	-5	-0.1	3,511	113
증산4	658	22	-4	-0.6	662	22.1
증산5	895	30	-18	-2.0	913	30.4
와우산1	663	22	-7	-1.0	670	22.3
와우산2	1154	38	24	2.1	1130	37.7
만리3	136	5	0	0.0	136	4.5
서대문 소계	3,129	104	-8	-0.3	3,137	105
홍은	732	24	-36	-4.7	768	25.6
백련	575	19	-122	-17.5	697	23.2
백련6	597	20	43	7.8	554	18.5
백련9	196	7	2	1.0	194	6.5
증산3	354	12	67	23.3	287	9.6
남산4	675	23	38	6.0	637	21.2
은평구 소계	3,412	114	120	3.6	3,292	110
불광터널	1830	61	145	8.6	1685	56.2
증산1	592	20	106	21.8	486	16.2
증산2	323	11	-80	-19.9	403	13.4
진관	667	22	-51	-7.1	718	23.9

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
증산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산5	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
만리3	완 료	해당없음	분석실시	시행
홍은	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련6	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련9	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산3	완 료	해당없음	분석실시	시행
남산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
불광터널	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
진관	완 료	해당없음	분석실시	시행

□ 증산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,789	93	0	0	0	0
2016년	73,147	95	0	0	0	0
전년대비증감	-642	2	0	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	662	714	658	-4	-56	-0.6	-7.8
일 평균공급량	21.35	23.80	21.23	-0.12	-3	-0.6	-12.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.91	146.74	45.07
2015	96.33	144.05	48.6
증 ․감	-0.42	2.69	-3.53	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 642명

- 수 전 수 :  증 2수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 14m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 월드컵북로 481 한화 상암오벨리스크2차 급수세대 증가

- 상암산로 34디지털큐브빌딩 입주점포 증가

- 매봉산로 75 DDM빌딩 입주점포 증가

- 모래내로1길 20 상암스튜디오380 급수세대증가

- 월드컵북로60길 24 삼성SDS상암센터 개관으로 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산5중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	82,903	19,408	23	202	2	103
2016년	81,526	19,892	5	70	0	0
전년대비증감	-1,377	484	-18	-132	-2	-103	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	913	917	895	-18	-22	-2.0	-2.4
일 평균공급량	29.45	29.58	28.87	-0.58	-1	-2.0	-3.4

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	98.64	79.27	118.01
2015	97.56	75.23	119.88
증 ․감	1.08	4.04	-1.87	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,377명

- 수 전 수 : 증 484수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 12m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음.

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,457	2,525			4	2,702
2016년	71,999	2,540	1	4	1	49
전년대비증감	-1,458	15	1	4	-3	-2,653	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	670	646	663	-7	17	-1.0	2.6
일 평균공급량	21.61	20.84	21.39	-0.22	1	-1.0	4.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.62	129.93	61.3
2015	97.13	129.88	64.37
증 ․감	-1.51	0.05	-3.07	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,458명

- 수 전 수 : 증  15수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항없음.

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산2중블록

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	133,750	10,772	0	0	5	528
2016년	133,635	10,483	6	37	7	725
전년대비증감	-115	-289	6	37	2	197	0

○ 현황

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,130	1,177	1,154	24	-23	2.1	-2.0
일 평균공급량	36.45	37.97	37.23	0.78	-1	2.1	-2.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	108.29	90.71	125.86
2014	98.13	86.00	110.26
증 ․감	10.16	4.71	15.6	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 115명

- 수 전 수 : 감 289수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 11m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 백범로152 공덕파크자이 입주로 공급량 증가

- 마포대로24길 16 공덕자이 입주로 공급량 증가

- 토정로31길 24E-편한세상 마포3차 입주로 공급량증가

- 토정로19길 11 래미안마포웰스트림 입주로 공급량증가

- 마포대로 83 신라스테이마포 오픈으로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 만리3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	24,708	2,086	0	0	0	0
2016년	25,901	2,102	1	8	1	163
전년대비증감	1,193	16	1	8	1	163	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	136	147	136	0	-11	0.0	-7.5
일 평균공급량	4.39	4.74	4.39	0.00	-0	0.0	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	93.85	91.58	96.12
2015	99.57	104.41	94.73
증 ․감	-5.72	-12.83	1.39	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,193명

- 수 전 수 :  증 16수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 중부수도사업소와의 경계지역 유량계(7개)관리에 어려움이 있음

○ 대책(추진계획)

- 유량계 비교유량 측정

- 사업소간 경계밸브 확인 및 중블록내 집중 탐지 실시

□ 홍은중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	114,574	10,935	2	4	1	34
2016년	113,513	10,667	3	35	4	780
전년대비증감	-1,061	-268	1	31	3	746	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	768	761	732	-36	-29	-4.7	-3.8
일 평균공급량	24.77	24.55	23.61	-1.16	-1	-4.7	-4.1

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	91.31	78.63	103.98
2015	98.78	75.63	121.93
증 ․감	-7.47	3	-17.95	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,061명

- 수 전 수 : 감  268수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 통일로62길 17 북한산 푸르지오 입주로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 재개발(홍은12구역) 수시 점검

- 가압지역 3개소 정점부 적정 수압 유지

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,516	13,214	4	21	8	775
2016년	71,580	13,479	10	38	2	100
전년대비증감	-1,936	265	6	17	-6	-675	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	697	595	575	-122	-20	-17.5	-3.4
일 평균공급량	22.48	19.19	18.55	-3.93	-1	-17.5	-5.2

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	115.70	63.39	168
2015	113.44	45.16	181.72
증 ․감	2.26	18.23	-13.72	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,936명

- 수 전 수 : 증 265수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련6중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	38,303	2,537	0	0	1	9
2016년	37,981	2,585	2	7514	0	0
전년대비증감	-322	48	2	7,514	-1	-9	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	554	608	597	43	-11	7.8	-1.8
일 평균공급량	17.87	19.61	19.26	1.39	-0	7.8	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	81.47	118.70	44.25
2015	96.78	136.60	56.95
증 ․감	-15.31	-17.9	-12.7	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 322명

- 수 전 수 : 증 48수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 신촌로109(주)메인개발 르메이르타운 공급량증가

- 연희로 82 브라운스톤 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련9중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	67,846	6,240	0	0	1	33
2016년	66,806	6,185	1	2	0	0
전년대비증감	-1,040	-55	1	2	-1	-33	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	194	189	196	2	7	1.0	3.7
일 평균공급량	6.26	6.10	6.32	0.06	0	1.0	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	98.61	19.67	174.29
2015	102.39	20.35	184.42
증 ․감	-3.78	-0.68	-10.13	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,040명

- 수 전 수 : 감 55수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

-  특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진 및 중블록 탐지 실시

□ 증산3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,256	856	4	34,372	7	235
2016년	55,417	853	1	514	0	0
전년대비증감	8,161	-3	-3	-33,858	-7	-235	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	287	353	354	67	1	23.3	0.3
일 평균공급량	9.26	11.39	11.42	2.16	0	23.3	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	94.95	132.48	57.41
2015	102.12	148.55	55.69
증 ․감	-7.17	-16.07	1.72	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 8,161명

- 수 전 수 : 감 3수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 7m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 가재울미래로(택지2,4구역)DMC파크뷰자이 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 남산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	50,781	3,486	8	112	4	3,044
2016년	52,214	3,498	2	24	7	395
전년대비증감	1,433	12	-6	-88	3	-2,649	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	637	682	675	38	-7	6.0	-1.0
일 평균공급량	20.55	22.00	21.77	1.22	-0	5.9	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	86.39	117.24	55.53
2015	94.10	119.37	68.83
증 ․감	-7.71	-2.13	-13.3	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,433명

- 수 전 수 :  증 12수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 충정로 76(미근동) 신라스테이서대문 수도공급 으로 인한                   공급량증가

- 북아현로1길 50 아현역 푸르지오 입주로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 불광터널중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	227,916	32,343	7	802	5	904
2016년	229,450	32,824	8	305	7	1,407
전년대비증감	1,534	481	1	-497	2	503	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,685	1,855	1,830	145	-25	8.6	-1.3
일 평균공급량	54.35	59.84	59.03	4.68	-1	8.6	-1.7

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	93.75	83.60	103.9
2015	104.25	88.25	120.25
증 ․감	-10.50	-4.65	-16.35	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,534명

- 수 전 수 : 증 481수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 7건

․ 노후관 정비 : 28m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 인구수 및 수전수 증가로 공급량증가

- 은평로16가길 11 급수인구 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	74,817	4,685	0	0	2	66
2016년	72,209	4,747	0	0	2	45
전년대비증감	-2,608	62	0	0	0	-21	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	486	521	592	106	71	21.8	13.6
일 평균공급량	15.68	16.81	19.10	3.42	2	21.8	11.9

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	91.41	118.07	64.75
2015	88.65	111.24	66.06
증 ․감	2.76	6.83	-1.31	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,608명

- 수 전 수 : 증  62수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 수색로 269-50 서울철도 전년대비 열차 세척수 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	28,448	7,395	0	0	0	0
2016년	27,342	6,884	0	0	0	0
전년대비증감	-1,106	-511	0	0	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	403	349	323	-80	-26	-19.9	-7.4
일 평균공급량	13.00	11.26	10.42	-2.58	-1	-19.8	-8.9

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	101.92	101.34	102.5
2015	104.50	101.45	107.54
증 ․감	-2.58	-0.11	-5.04	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,106명

- 수 전 수 :  감 511수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 진관중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	85,150	6,363	0	0	8	732
2016년	85,833	6,572	0	0	2	68
전년대비증감	683	209	0	0	-6	-664	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	718	676	667	-51	-9	-7.1	-1.3
일 평균공급량	23.16	21.81	21.52	-1.64	-0	-7.1	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	90.89	107.87	73.9
2015	86.43	100.3	72.55
증 ․감	4.46	7.57	1.35	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                                (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 683명

- 수 전 수 : 증 209수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 4m

○ 공급량 증․감 원인

- 진관2로 12 메이플 카운티 오피스텔 입주로 공급량 증가

- 통일로 1030 은평1차헤스티아 급수세대 증가로 공급량 증가

- 진관2로 15-46 메트로플라자 상가 입주점포 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

# 2

공급량 일일결산

□ 총괄표                                                2016. 4.

일별	2015. 4월				2016. 4월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
구분	총 생산량			9,940,772	총 생산량			10,047,743	106,971
	일 평균 생산량			320,670	일 평균 생산량			324,121	3,451
	일 평균 증감율			0.64	일 평균 증감율			1.08	0.4
1	수	10	14.9	316,002	금	7.3	23.8	339,284	23,282
2	목	8.5	21.8	315,261	토	9.6	21.7	332,185	16,924
3	금	6.9	15.1	326,763	일	8.2	12.7	343,048	16,285
4	토	8.9	18.5	327,773	월	5.1	19.8	325,471	-2,302
5	일	10.1	12.2	317,590	화	5.9	18.1	346,695	29,105
6	월	6.9	15.4	352,368	수	6.6	22.9	343,163	-9,205
7	화	5.5	12.2	315,530	목	10.5	20.6	325,512	9,982
8	수	3.5	13.7	332,693	금	7.8	18.7	334,715	2,022
9	목	3.8	16.3	326,492	토	7.4	14.1	323,936	-2,556
10	금	4.6	19.2	318,913	일	9.3	20.7	326,044	7,131
11	토	6.7	20.7	342,044	월	5.7	19.4	357,905	15,861
12	일	9.1	20.4	338,745	화	10.3	19.4	326,719	-12,026
13	월	7.4	17.6	327,000	수	11.4	21.4	318,160	-8,840
14	화	5.8	8	323,835	목	9.3	18.6	349,730	25,895
15	수	5.6	17	326,089	금	8.1	23.1	327,003	914
16	목	6.9	14.8	327,853	토	9.8	20.7	336,377	8,524
17	금	4.8	16.1	339,519	일	8.3	14.5	328,285	-11,234
18	토	5.2	23.7	320,575	월	7.1	18.6	352,263	31,688
19	일	11.2	17.3	318,035	화	6.5	19.2	312,987	-5,048
20	월	10.3	16.8	337,211	수	10.1	20.9	339,495	2,284
21	화	7.7	20.9	328,848	목	13.5	16.9	317,433	-11,415
22	수	9.3	20.7	338,465	금	10.1	18.6	335,534	-2,931
23	목	8	20.1	332,888	토	7.8	19.8	333,656	768
24	금	10.4	22.8	327,763	일	8.1	23.7	326,540	-1,223
25	토	9.2	23	351,232	월	10.2	25.3	346,401	-4,831
26	일	9.9	24.4	338,004	화	12.1	29.6	349,199	11,195
27	월	12.7	24.9	341,365	수	14.5	20.7	342,098	733
28	화	12.3	26.9	356,021	목	17.2	23	336,213	-19,808
29	수	15.8	18.4	327,349	금	10.9	22.6	329,972	2,623
30	목	15.1	28.3	348,546	토	10.8	20.4	341,720	-22,273