# 1

중블록별 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 6월				2015. 6월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,493	350	-54	-0.6	10,547	352
소계	6,928	231	-19	-0.3	6,947	232
마포구 소계	3,775	126	10	0.3	3,765	126
증산4	737	24	41	5.9	696	22.5
증산5	945	30	2	0.2	943	30.4
와우산1	775	25	-18	-2.3	793	25.6
와우산2	1169	38	-14	-1.2	1183	38.2
만리3	149	5	-1	-0.7	150	4.8
서대문 소계	3,153	105	-29	-0.9	3,182	106
홍은	721	23	-96	-11.8	817	26.4
백련	534	17	-84	-13.6	618	19.9
백련6	624	20	70	12.6	554	17.9
백련9	212	7	11	5.5	201	6.5
증산3	380	12	62	19.5	318	10.3
남산4	682	22	8	1.2	674	21.7
은평구 소계	3,565	119	-35	-1.0	3,600	120
불광터널	1868	60	47	2.6	1821	58.7
증산1	657	21	80	13.9	577	18.6
증산2	326	11	-131	-28.7	457	14.7
진관	714	23	-31	-4.2	745	24.0

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
증산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산5	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
와우산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
만리3	완 료	해당없음	분석실시	시행
홍은	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련6	완 료	해당없음	분석실시	시행
백련9	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산3	완 료	해당없음	분석실시	시행
남산4	완 료	해당없음	분석실시	시행
불광터널	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산1	완 료	해당없음	분석실시	시행
증산2	완 료	해당없음	분석실시	시행
진관	완 료	해당없음	분석실시	시행

□ 증산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,819	94	2	18
2016년	73,337	97	4	157	3	298
전년대비증감	-482	3	2	139	3	298

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	696	690	737	41	47	5.9	6.8
일 평균공급량	22.45	23.00	23.77	1.32	1	5.9	4.3

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	99.07	146.83	48.59	147.11	53.73
2015	99.07	144.05	48.6	157.36	46.26
증 ․감	0.00	2.78	-0.01	-10.25	7.47	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 482명

- 수 전 수 :  증 3수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 11m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산5중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	82,725	19,453	11	79	7	594
2016년	81,295	19,941	10	85	2	82
전년대비증감	-1,430	488	-1	6	-5	-512	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	943	954	945	2	-9	0.2	-0.9
일 평균공급량	30.42	30.77	30.48	0.06	-0	0.2	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	101.06	79.16	120.57	82.03	122.48
2015	99.62	75.23	119.88	76.17	127.18
증 ․감	1.44	3.93	0.69	5.86	-4.7	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,430명

- 수 전 수 : 증 488수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	73,608	2,526	2	34	4	922
2016년	71,922	2,546	6	38	4	396
전년대비증감	-1,686	20	4	4	0	-526	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	793	727	775	-18	48	-2.3	6.6
일 평균공급량	25.58	23.45	25.00	-0.58	2	-2.3	8.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	98.63	128.86	64.43	136.29	64.92
2015	100.55	129.88	64.37	149.7	58.26
증 ․감	-1.92	-1.02	0.06	-13.41	6.66	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,686명

- 수 전 수 : 증  20수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 10m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항없음.

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 와우산2중블록

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	134,420	10,736	18	680	10	4,580
2016년	132,547	10,207	10	158	3	214
전년대비증감	-1,873	-529	-8	-522	-7	-4,366	0

○ 현황

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,183	1,178	1,169	-14	-9	-1.2	-0.8
일 평균공급량	38.16	38.00	37.71	-0.45	-0	-1.2	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	101.64	90.58	129.95	90.86	95.18
2015	99.98	86.00	110.26	76.68	126.99
증 ․감	1.66	4.58	19.69	14.18	-31.81	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,873명

- 수 전 수 : 감 529수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 11m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 마포대로 83 신라스테이마포 오픈으로 공급량증가

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항없음.

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 만리3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	25,365	2,086	1	1	0	0
2016년	25,889	2,103	0	0	0	0
전년대비증감	524	17	-1	-1	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	150	148	149	-1	1	-0.7	0.7
일 평균공급량	4.84	4.77	4.81	-0.03	0	-0.6	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	99.94	94.17	108.75	84.48	112.34
2015	96.57	104.41	94.73	103.46	83.66
증 ․감	3.37	-10.24	14.02	-18.98	28.68	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 524명

- 수 전 수 :  증 17수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 4m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 중부수도사업소와의 경계지역 유량계(7개)관리에 어려움이 있음

○ 대책(추진계획)

- 유량계 비교유량 측정

- 사업소간 경계밸브 확인 및 중블록내 집중 탐지 실시

□ 홍은중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	114,292	10,904	11	17,081	8	402
2016년	112,730	10,505	2	33	2	83
전년대비증감	-1,562	-399	-9	-17,048	-6	-319	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	817	811	721	-96	-90	-11.8	-11.1
일 평균공급량	26.35	26.16	23.26	-3.09	-3	-11.7	-11.5

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	99.55	78.62	107.3	80.69	131.6
2015	97.75	75.63	121.93	82.22	111.23
증 ․감	1.80	2.99	-14.63	-1.53	20.37	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,562명

- 수 전 수 : 감  399수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 4건

․ 노후관 정비 : 12m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 통일로62길 17 북한산 푸르지오 입주로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 재개발(홍은12구역) 수시 점검

- 가압지역 3개소 정점부 적정 수압 유지

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	72,679	13,223	8	103	0	0
2016년	69,692	13,336	5	33	1	49
전년대비증감	-2,987	113	-3	-70	1	49	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	618	575	534	-84	-41	-13.6	-7.1
일 평균공급량	19.94	18.55	17.23	-2.71	-1	-13.6	-5.4

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	106.32	63.39	179.26	74.89	107.72
2015	106.65	45.16	181.77	56.09	143.56
증 ․감	-0.33	18.23	-2.51	18.8	-35.84	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,987명

- 수 전 수 : 증 113수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 5m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련6중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	38,163	2,536	2	12	0	0
2016년	37,848	2,584	1	3	0	0
전년대비증감	-315	48	-1	-9	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	554	638	624	70	-14	12.6	-2.2
일 평균공급량	17.87	20.58	20.13	2.26	-0	12.6	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	89.59	120.13	45.4	117.05	75.79
2015	94.11	136.60	56.95	135.99	46.9
증 ․감	-4.52	-16.47	-11.55	-18.94	28.89	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 315명

- 수 전 수 : 증 48수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 백련9중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	67,568	6,116	2	2	2	100
2016년	67,052	6,205	1	3	0	0
전년대비증감	-516	89	-1	1	-2	-100	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	201	215	212	11	-3	5.5	-1.4
일 평균공급량	6.48	6.94	6.84	0.36	-0	5.6	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	107.60	19.67	176.56	18.10	216.05
2015	106.80	20.35	184.04	19.65	203.16
증 ․감	0.80	-0.68	-7.48	-1.55	12.89	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 516명

- 수 전 수 : 증 89수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 6m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

-  금호어울림 아파트 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진 및 중블록 탐지 실시

□ 증산3중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,357	854	3	19	0	0
2016년	56,670	852	3	29	0	0
전년대비증감	9,313	-2	0	10	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	318	372	380	62	8	19.5	2.2
일 평균공급량	10.26	12.00	12.26	2.00	0	19.5	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	97.87	132.42	63.62	133.72	61.73
2015	103.63	148.55	55.69	149	61.29
증 ․감	-5.76	-16.13	7.93	-15.28	0.44	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 9,313명

- 수 전 수 : 감 2수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 4m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 가재울미래로(택지2,4구역)DMC파크뷰자이 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 남산4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	50,603	3,480	9	55	4	1,374
2016년	52,211	3,499	4	26	8	1,334
전년대비증감	1,608	19	-5	-29	4	-40	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	674	705	682	8	-23	1.2	-3.3
일 평균공급량	21.74	22.74	22.00	0.26	-1	1.2	-4.4

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	93.11	117.24	59.04	120.7	75.46
2015	93.47	119.37	68.05	124.57	61.9
증 ․감	-0.36	-2.13	-9.01	-3.87	13.56	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,608명

- 수 전 수 :  증 19수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 충정로 76(미근동) 신라스테이서대문 수도공급 으로 인한                   공급량증가

- 북아현로1길 50 아현역 푸르지오 입주로 공급량증가

- 북아현동 1-1155 이화여대 기숙사 입주로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 불광터널중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	228,356	32,383	1	17	1	7
2016년	229,982	32,810	4	25	1	343
전년대비증감	1,626	427	3	8	0	336	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,821	1,889	1,868	47	-21	2.6	-1.1
일 평균공급량	58.74	60.94	60.26	1.52	-1	2.6	-1.6

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	95.81	83.60	107.17	84.01	108.47
2015	100.11	88.25	120.25	90.23	101.7
증 ․감	-4.30	-4.65	-13.08	-6.22	6.77	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 1,626명

- 수 전 수 : 증 427수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 6건

․ 노후관 정비 : 25m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 인구수 및 수전수 증가로 공급량증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	74,668	4,685	4	184	0	0
2016년	72,188	4,735	2	11	2	549
전년대비증감	-2,480	50	-2	-173	2	549	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	577	665	657	80	-8	13.9	-1.2
일 평균공급량	18.61	21.45	21.19	2.58	-0	13.9	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	91.60	117.88	65.74	115.81	66.96
2015	93.76	111.24	66.06	120.46	77.26
증 ․감	-2.16	6.64	-0.32	-4.65	-10.3	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,480명

- 수 전 수 : 증 50수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 1건

․ 노후관 정비 : 3m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 수색로 269-50 서울철도 전년대비 열차 세척수 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

□ 증산2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	28,190	7,260	1	15	0	0
2016년	27,119	6,744	0	0	0	0
전년대비증감	-1,071	-516	-1	-15	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	457	331	326	-131	-5	-28.7	-1.5
일 평균공급량	14.74	10.68	10.52	-4.22	-0	-28.6	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	96.65	101.31	99.02	98.68	87.59
2015	97.95	101.45	107.58	92.56	90.21
증 ․감	-1.30	-0.14	-8.56	6.12	-2.62	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,071명

- 수 전 수 :  감 516수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 3건

․ 노후관 정비 : 8m

- 기타

○ 공급량 증․감 원인

- 전년대비 공급량 감소로 특이사항 없음

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

- 누수의심지역에 대한 탐지 실시

□ 진관중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	85,366	6,391	2	10	8	2,191
2016년	86,021	6,613	3	6	0	0
전년대비증감	655	222	1	-4	-8	-2,191	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	745	715	714	-31	-1	-4.2	-0.1
일 평균공급량	24.03	23.06	23.03	-1.00	-0	-4.2	0.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	94.25	107.90	78.41	109.68	81.01
2015	92.69	99.41	72.49	101.67	97.19
증 ․감	1.56	8.49	5.92	8.01	-16.18	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 증 655명

- 수 전 수 : 증 222수전

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관 정비 : 2건

․ 노후관 정비 : 7m

○ 공급량 증․감 원인

- 통일로 1030 은평1차헤스티아 급수세대 증가로 공급량 증가

- 진관2로 15-46 메트로플라자 상가 입주점포 증가로 공급량 증가

○ 문제점

- 없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 및 노후관 정비 추진

# 2

공급량 일일결산

□ 총괄표                                                2016. 6.

일별	2015. 6월				2016. 6월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
구분	총 생산량			10,547,387	총 생산량			10,493,600	-53,787
	일 평균 생산량			351,580	일 평균 생산량			349,787	-1,793
	일 평균 증감율			3.39	일 평균 증감율			-0.51	-3.9
1	월	15.8	28.5	358,123	수	17.1	29.9	343,393	-14,730
2	화	18.1	29.8	340,147	목	17.2	29.1	353,263	13,116
3	수	17.1	29.4	363,327	금	17.6	27.7	364,250	923
4	목	17.1	31.5	345,948	토	18.2	26.3	358,443	12,495
5	금	17.5	22	352,194	일	17.3	32.2	328,610	-23,584
6	토	16.4	28.9	359,179	월	20.8	28.4	333,670	-25,509
7	일	18.7	31.5	360,317	화	19.6	25.9	338,583	-21,734
8	월	18.2	27.8	346,363	수	18.2	27.7	353,356	6,993
9	화	18.8	28.1	362,068	목	17.8	31.3	366,169	4,101
10	수	17.6	34.9	356,293	금	20.2	31.3	356,379	86
11	목	20.7	30.2	364,903	토	20.9	26.5	341,601	-23,302
12	금	19.4	29.9	332,135	일	19.9	26.7	348,997	16,862
13	토	20.1	30.9	346,262	월	19.4	26.6	346,895	633
14	일	17.8	27.7	366,347	화	19.7	29.5	320,504	-45,843
15	월	19.6	30.6	352,477	수	17.4	24.5	349,794	-2,683
16	화	20	30.9	357,684	목	18.6	24.9	346,939	-10,745
17	수	20.2	30.8	358,937	금	18.6	29.1	344,636	-14,301
18	목	19.6	31.3	363,321	토	20.1	29.9	382,239	18,918
19	금	20	29.9	354,193	일	20.3	29.3	336,637	-17,556
20	토	17	22.6	343,817	월	19.6	30.7	347,681	3,864
21	일	15.6	29.6	323,016	화	21	31.3	353,134	30,118
22	월	19.4	29.1	366,783	수	20.9	30.2	350,686	-16,097
23	화	19.7	31	350,507	목	19.6	29.4	366,651	16,144
24	수	21.1	30.6	366,371	금	21.1	25.7	389,372	23,001
25	목	21	29.1	336,930	토	19.2	26.7	357,407	20,477
26	금	18	25.3	342,177	일	19.4	30.3	362,087	19,910
27	토	19.2	31.1	358,899	월	19.9	29.5	303,104	-55,795
28	일	21	31.1	340,068	화	20.4	29.7	366,800	26,732
29	월	21.2	30.6	339,225	수	20.9	30.2	342,118	2,893
30	화	21.9	29.2	339,376	목	21.9	26.9	340,202	826