문서번호	방재시설부-2973
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협 조
	공원개발팀장
	★주무관

『경의선숲길 공원조성공사』관련

전문가 자문회의 결과 및 기술지도 시행계획 보고

2015. 3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『경의선숲길 공원조성공사』관련

전문가 자문회의 결과 및 기술지도 시행계획 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『경의선숲길 공원조성공사(2단계)』시공 현안사항에 대하여

우수한 시공품질 확보를 위한 전문가 자문회의 결과 및 기술

지도 시행계획을 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 문화체육센터~마포구 가좌역

○ 규    모 : 84,268㎡, L=3.48㎞

○ 기    간 : 2013. 9.30 ~ 2016.3.31.

○ 사 업 비 : 17,770백만원 (도급비 11,812, 관급비 등 5.958)

○ 현 공 정 : 전체 50%, 1차분 75%

Ⅱ		자문회의

○ 일    시 : 2015.2.26(목) 10:00~12:30

○ 장    소 : 푸른도시국 공원조성과 회의실

○ 참 여 자 : 8명

▸전문가(2) : 조성룡 교수[성균관대], 원용찬 이사[도시건축]

▸서울시(3) : 오순환 공원조성과장, 오대근 공원개발팀장

최송천

▸본  부(2) : 김인숙 공원시설과장, 김달용

▸감  리(1) : 윤상렬 단장

○ 자문내용 : 새창고개 철도침목 및 PC콘크리트 포장

○ 자문회의 결과

▸철도침목 포장

- 근대화의 역사인 철도흔적을 설계에 반영하였으나 거칠은 톤의

넓은 침목포장은 디자인과 관리적 측면에서 바람직하지 않음

- 다른 공원의 목재포장 적용사례를 조사하여 개선함이 바람직

할 것으로 생각됨 (조성룡 교수)

▸PC콘크리트 포장

- 포장표면의 특성상 여름철 눈부심과 열발생이 예상되며, 장소가

부정형인 경우 분절되는 부분이 많아 시공 완성도가 떨어짐

- 재료의 연속성 등을 고려 현장타설 포장을 건의함 (원용찬 이사)

▸중요 시공사항에 대해 전문가 현장지도 마련

- 경의선숲길 공원조성공사(2단계) 1차분 준공을 대비하여 현장

에서의 기술적인 자문과 결정을 지원할 수 있도록, 도기본에서

전문가 기술지도 방안을 마련하여 추진하여 주시기 바람

(서울시 오순환 공원조성과장)

Ⅲ		기술지도 추진계획

○ 목    적

▸경의선숲길 공원조성공사 1차 구간 시공과 관련 완성도 높은 시공품질

확보를 위하여

▸본 사업의 기본계획을 수립한 전문가의 기술지도를 통하여 설계의도가

충분이 반영 될 수 있도록 자문

○ 시행기간 : 2015.3. ~ 2015.4. (현장여건에 따라 탄력적 운영)

○ 기술지도 위원

▸조성룡도시건축 대표 조성룡 (성균관대학교 석좌교수)

※ 주요이력 : 2000년 선유도공원, 2003년 김수근 문학상

▸조성룡도시건축 이사 원용찬

○ 기술지도 범위

▸설계의도가 명확하지 못한 부분과 현장시공시 발생되는 문제점에

대하여 현장여건을 고려하고 설계자의 의도를 충분히 반영할 수

있도록 대안제시

▸공사의 시급성을 감안하여 현장에서 시속한 의사결정이 필요한 사항

자문 등

Ⅳ		행정사항

○ 자문비 지급

- 경의선숲길 및 경춘선 공원조성공사 사무관리비에서 지급

- 지급금액 : 300천원 [150천원x2인 (조성룡,원용찬)]

○ 기술지도 위원 수당 지급

- 신속하고 원활한 기술지도를 위하여 경의선숲길,경춘선폐선부지

공원조성공사 책임건설사업관리용역에 반영조치하도록 책임건설

사업관리기술자에게 통보

- 소요예산은 추후 푸른도시국에 재배정 요청.  끝.