소통·공감·참여 다함께 행복한 양천!
		양천구
수신	도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	『목동교 성능개선 공사』관련 지장수목 협의건에 대한 회신

1. 서울특별시 도시기반시설본부 방재시설부-13846(2015.10.16)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 추진 중인「목동교 성능개선공사』와 관련하여 지장수목 협의 건에 대해 우리기관 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

□ 협의사항

○ 위    치 : 서울시 양천구 목동900-10일대

○ 협의내용 : 공사 구간 내 지장수목 이식 관련

□ 지장수목 이식 장소

구분	수목명	규격	수량(주)	이 식 장 소	비고
가로수	버즘나무	B34~40	4	대경목(현장 협의)	세부위치 붙임 참조
교 목	소나무	R20~30	12	목동IC 녹지대 이식
관목류	눈주목	H0.5*w0.3	38	목동IC 녹지대 이식
	철쭉	H0.5*w0.3	148	목동IC 녹지대 이식
안양천	미류나무	H3*R8	3	인라인장 이식
	조팝나무	H0.6*W0.3	300	인라인장 이식

□ 우리기관 검토 의견

1) 공사 구간 내 지장 수목은 우리기관에서 지정한 장소에 이식하고 원상 복구 시 녹지대는 동일수종 으로 신규 식재 ? 가로수는 이팝나무로 신규식재 할것

2) 수목이식 및 식재는 반드시 조경 식재 면허 소지 업체를 통해 시행

3) 지장수목 수목굴취 및 운반시 수목 고유 수형을 유지할 수 있도록 줄기손상 방지 및 수목 가지치기 최소화 실시

4) 작업완료 후 전?후 사진 첨부하여 우리기관에 통보

5) 공사완료 후 이식 및 신식 식재한 수목에 대해 하자보증기간내 하자이행

6) 원상복구 계획도면 첨부 요함

붙임 1. 지장수목 이식장소 1부.  끝.

							양천구청장
주무관										조경팀장										공원녹지과장
협조자
시행			공원녹지과-21460									(	2015.10.28.					)		접수			방재시설부-14355								(	2015.10.28.					)
우	08095					서울특별시 양천구 목동동로 105 (신정동, 양천구청)															/			http://www.yangcheon.go.kr
전화		02-2620-3582						/전송			02-2620-4439					/	shk2361@yangcheon.go.kr												/	공개