문서번호	기전과-4948
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
협조
	관리단속과장

『북악터널 상시조명등』

구매 및 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

북부도로사업소

기  전  과

북악터널 상시조명등 구매 및 교체계획 보고

원전하나 줄이기 종합대책 및 공공기관 LED조명 보급사업과 관련하여

형광램프로 설치되어 있는 관내 터널 상시조명등을 LED조명으로 교체

설치하기 위한 검토 보고임.

▣ 관련근거

○ 공공기관 에너지합리화에 관한 규정(산업부 고시61호, 제1조)

- 지방자치단체 등 공공기관은 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출        저감을 위해 노력해야함

○ 원전하나 줄이기 종합대책(시장방침 143호, 2012.5.8.)

- 공공부문 LED조명 815천개 보급,민간부분 700만개 보급을 통한 에너지        효율화 개선 추진

○ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(환경정책과-3872, 2014.3.10.)

○ 공공기관 LED조명 보급사업 예산배정 알림(환경정책과-3872, 2014.5.15.)

▣ 터널 조명 형광램프 시설현황

구 분	북악터널	구기터널	자하문터널
조명설비	·고압나트륨등 250W×466등 ·형광등 32W×420등	·고압나트륨등 250W×442등 ·형광등 32W×290등 28W×154등	·세라믹메탈등 200W×440등 ·형광등 32W×233등 28W×116등
형광램프수량	·420등×3개 = 1,260개	·290등×3개 = 870개 ·154등×1개 = 154개	·233등×3개 = 699개 ·116등×1개 = 116개
교체년도	2014년	환경정책과와 협의중	환경정책과와 협의중

▣ LED 조명 교체계획

○ 문제점

- 형광램프는 평균 수명이 6,000시간으로 북악터널 1,260개를 기준으로        평균 4시간 45분당 1개씩 부점등이 발생하여 유지관리에 소요되는         인력,장비 및 잦은 교통 통제에 따른 시민불편 민원발생.

○ 구매 및 설치방법

- 기후환경본부 환경정책과에서 LED 조명램프 구매예산배정(57,100천원)

- 조달가격 비교 검토 후 구매(3자단가)

- 교체는 연간단가 업체에 작업지시

○ 예상효과

- 직관형 LED 램프는 평균 수명이 50,000시간으로 평균 수명이 기존 형광        램프에 비하여 8배 이상 늘어나 유지관리비 절감.

- 소비전력(32W→22W) 31%이상 줄어 년간 110MWh 에너지 절감효과

▣ 예산내용

○ 예산배정금액 : 57,100천원

○ 예산과목

- 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기, 에너지이용 합리화, 공공기관         LED조명 보급사업, 시설비(401-01).

붙임 : 1) 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획 1부.

2) 공공기관 LED조명 보급사업 예산 배정 알림 1부.  끝.