문서번호	신물질분석과-2909
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
협 조
	먹는물분석과장
	미생물검사과장

『서울특별시 감시항목』

2019년 1/4분기 수질검사 결과 보고

2019. 4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『서울특별시 감시항목』

2019년 1/4분기 수질검사 결과 보고

’19년 1분기「서울특별시 감시항목」‘정수’ 수질검사 결과 51항목 중 41항목이 불검출 되었고, 10항목이 감시기준 이하로 검출되어 아리수의 안전성을 확인함

1		추진근거

□ 수도법 제26조 및 서울특별시 수도조례 제36조(시행규칙 제40조)

□ 2018 서울특별시 감시항목 수질검사 계획 (신물질분석과-479, ’19.1.24.)

2		검사개요

□ 시료채수 : 원수(’19.3.4.), 정수 및 병물아리수(’19.3.12.)

□ 검사항목 : 분기항목 등 정수 51항목

검사주기	원 수	정 수	병물 아리수	비고
검사항목(합계)	37	51	45	-
월간 검사	3	10	10
분기 검사	34	41	35
※ 연간 검사	55	60	63	3분기 검사실시 예정

□ 대상지점 : 총 12점

○ 원  수(5) : 광암, 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

○ 정  수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

○ 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

□ 검사방법

○ 서울특별시 수도조례 시행규칙, 환경부 먹는물수질감시항목운영지침 및 시험방법 등

3		수질검사결과

□ 검사결과

○ 원    수 : 37항목 중 몰리브덴(Mo) 등 23항목 불검출되었으며, 검출된 15항목 중 맛·냄새 물질인 지오스민이 풍납취수장에서 최대 0.000 012 mg/L 검출되었으나 정수처리과정에서 100% 제거되었음

○ 정     수 : 51항목 중 과불화화합물(PFOA, PFOS, PFHxS), 조류독소 등 41항목이 불검출 되었으며, 검출된 10항목은 감시기준 이내로 검출되었음

○ 병물아리수 : 45항목 중 저온일반세균 등 32항목 불검출되었으며 검출된 13항목은 감시기준 이내로 정수와 유사한 수준으로 검출되었음

< 1분기 불검출 항목 요약 >           (불검출항목수/분기대상항목수)

구 분	원 수		정 수		병물 아리수
	불검출항목수 (23/37)	불검출 항목	불검출항목수 (41/51)	불검출 항목	불검출항목수 (33/45)	불검출 항목
미생물	3/6	지아디아, 크립토스포리디움, (바이러스 분석 중)*	7/7	녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균, 저온일반세균 미검사 정수 3항목** (바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움)	1/1	저온일반세균
무기물	6/8	몰리브덴, 브롬이온, 안티몬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트	5/7	몰리브덴 브롬이온 우라늄, 주석, 퍼클로레이트	5/7	몰리브덴, 브롬이온, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트
유기물	11/11	과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS), 노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,3-디클로로프로펜, 비스페놀-A, 아나톡신-a, 클로로에탄 1,2-디클로로에탄	11/11	과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS) 노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,3-디클로로프로펜, 비스페놀-A, 아나톡신-a, 에피클로로히드린, 클로로에탄	11/11	P과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS) 노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,3-디클로로프로펜, 비스페놀-A, 아나톡신-a, 에피클로로히드린, 클로로에탄
소독부산물	3/3	NDMA,, NDEA 아세트알데히드	15/16	NDMA, NDEA, 디브로모아세트산, 디클로로아세트산 모노브로모아세트산 모노클로로아세트산 브로모클로로아세트산 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤 브로모디클로로아세토니트릴 브로모포름 아세트알데히드 클로라이트, 클로레이트, 클로로피크린	12/16	NDMA, NDEA, 디브로모아세트산, 모노브로모아세트산 모노클로로아세트산 1,1-디클로로아세톤, 브로모디클로로아세토니트릴 브로모포름 아세트알데히드 클로라이트, 클로레이트, 클로로피크린
심미적물질	0/8	-	2/9	지오스민, 2-MIB	2/9	지오스민, 2-MIB
방사성물질	1/1	요오드-131	1/1	요오드-131	1/1	요오드-131

< 4분기 검출 항목 요약 >                     (검출항목수/분기대상항목수)

구 분	원 수		정 수		병물 아리수
	검출항목수 (15/37)	검출 항목	검출항목수 (10/51)	검출 항목	검출항목수 (13/45)	검출 항목
미생물	3/6	녹농균 분원성연쇄상구균 장구균	0/7	-	0/1	-
무기물	2/8	바륨 스트론튬	2/7	바륨 스트론튬	2/7	바륨 스트론튬
소독부산물	0/3	-	1/16	트리클로로아세트산	4/16	디클로로아세트산 브로모클로로아세트산 트리클로로아세트산 1,1,1-트리클로로아세톤
심미적물질	8/8 (미네랄 4항목 포함)	부식성지수 2-MIB 지오스민 총유기탄소	7/9 (미네랄 4항목 포함)	부식성지수 총유기탄소 입자수	7/9 (미네랄 4항목 포함)	부식성지수 총유기탄소 입자수

* 원수 바이러스 결과 : ’19년 5월 분석 완료 예정 (채수시기 : ’19.2.19~2.26)

** 정수 3항목 : ① 바이러스  : 원수에서 100 MPN/100L 이상일 때 정수 추가 검사 실시

② 지아디아, 크립토스포리디움 : 원수에서  10(난)포낭/10L 이상일 때  정수 검사 실시

※ 미네랄 4항목(나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘)의 원‧정수 검출 농도는 비슷함

4		수질검사 세부내용

□ 미생물

○ 원수에서는 3항목(녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균)이 검출되었으나, 정수 및 병물아리수에서는 모두 불검출 되었음

항 목	취수원수					6개 정수센터 정수 및 병물아리수
	광 암	강 북	암 사	자 양	풍 납
녹농균 (불검출/250mL)	검출	검출	검출	검출	검출	불검출
분원성연쇄상구균 (불검출/250mL)※	불검출	불검출	검출	검출	검출	불검출
장구균 (불검출/100mL)	검출	검출	검출	검출	검출	불검출
지아디아 (포낭/10L)※※	0	0	0	0	0	원수 기준이내 검출로 검사 미실시

※ 원수에서는 100mL 시료, 정수에서는 250mL 시료를 검사함

※※ 지아디아는 원수 10포낭/10L 이하로 정수 검사 미실시

□ 무기물 : 검사 18항목 중 원□정수 및 병물아리수에서 2항목 검출

○ 바륨, 스트론튬의 정수 평균 검출농도는 각각 0.022 mg/L, 0.114 mg/L 으로, 수질기준 대비 약 1/30, 1/4 수준으로 검출됨

항 목	바륨	스트론튬
감시기준(정수)	0.7 mg/L 이하	4 mg/L 이하
정량한계	0.002 mg/L	0.001 mg/L
원수	0.020 (0.018~0.022)	0.104 (0.099~0.108)
정수	0.022 (0.021~0.023)	0.114 (0.111~0.117)
병물아리수	0.021	0.109

□ 유기물 : 검사 11항목 모두 불검출

○ ’18년 8월부터 환경부 감시항목으로 지정된 과불화합합물 3항목(과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산, 과불화헥산술폰산)은 모두 불검출 되었음

□ 소독부산물 : 검사 16항목 중 정수에서 1항목, 병물아리수에서 4항목 검출

○ 원수 수질검사 3항목(NDMA, NDEA, 아세트알데히드)은 모두 불검출 되었음

○ 정수 분석 16항목 중 염소계소독부산물 1항목(트리클로로아세트산)이 정량한계 수준에서 극미량 검출되었음

○ 병물아리수는 16항목 중 염소계소독부산물 4항목(디클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 1,1,1-트리클로로아세톤)이 미량 검출되었음

항 목	NDMA	NDEA	디클로로아세트산	브로모클로로아세트산	트리클로로아세트산	1,1-디클로로아세톤	1,1,1-트리클로로아세톤
감시기준 (정수)	0.000 07 mg/L	0.000 02 mg/L	6종 합산 0.06 mg/L			2종 합산 0.05 mg/L
정량한계	0.000 005 mg/L	0.000 002 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L	0.000 5 mg/L	0.000 5 mg/L
원수	불검출	불검출	-	-	-	-	-
정수	불검출 (불검출 ~ 0.000 006)	불검출 (불검출 ~ 0.000 002)	불검출 (불검출 ~ 0.001)	불검출 (불검출 ~ 0.001)	0.001 (불검출 ~ 0.002)	불검출 (불검출 ~ 0.005)	불검출
병물아리수	불검출	불검출	0.002	0.001	0.002	불검출	0.001 1

□ 심미적물질

○ 미네랄

- 정수의 미네랄 함유 농도는 나트륨 12.9 mg/L, 마그네슘 4.5 mg/L,  칼륨 2.7 mg/L, 칼슘 24.0 mg/L으로, 원수의 미네랄 함유농도 나트륨 12.1 mg/L, 마그네슘 4.8 mg/L,  칼륨 2.3 mg/L, 칼슘 24.6 mg/L와  유사하였음

○ 총유기탄소(TOC)

- 원수와 정수의 평균 TOC 농도는 2.33 mg /L, 1.08 mg/L 으로 분석되었으며, TOC 평균 제거율은 54%로, ’18년 평균 TOC 제거율인 58%와 유사한 수준임

○ 입자수

- 정수에서 평균 15 개/mL 검출되었으며, ’18년 4분기(평균 27 개/mL) 보다 다소 낮게 분석되었음

○ 맛·냄새 물질

- 원수에서 2-MIB는 최대 0.000 005 mg/L, 지오스민은 최대 0.000 012 mg/L (’19.3.18., 풍납취수장) 발생하였으나 고도정수처리과정에서 모두 제거되어 정수와 병물아리수에서 모두 불검출 되었음

○ 부식성지수

- 원수에서 –0.1 ~ 0.2 범위였으며, 정수처리 후 –1.2 ~ - 1.0 으로  증가하였음  ⇒ 정수처리시 응집제, 염소 등 수처리제 사용으로 pH 및 알칼리도 감소 영향

구 분		정량한계 (mg/L)	원수		정수		병물아리수
미네랄	나트륨	0.1	12.7	(10.7 ~ 13.1)	12.9	(10.8 ~ 14.1)	13.5
	마그네슘	0.1	4.8	(4.5 ~ 5.0)	4.5	(3.5 ~ 5.1)	4.5
	칼륨	0.5	2.3	(2.1 ~ 2.6)	2.7	(2.5 ~ 3.1)	2.8
	칼슘	0.1	24.6	(23.4 ~ 25.7)	24.0	(18.3 ~ 30.3)	23.6
총유기탄소 (TOC)		0.3	2.33	(1.93 ~ 2.75)	1.08	(0.83 ~ 1.35)	1.00
입자수		- (개/mL)	-		15	(3 ~ 70)	10
냄새 유발 물질	2-MIB	0.000 002	0.000 003	(불검출 ~ 0.000 005)	불검출		불검출
	지오스민	0.000 002	0.000 005	(0.000 002 ~ 0.000 012)	불검출		불검출
부식성지수		-	0.0	(-0.1 ~ 0.2)	-1.1	(-1.2 ~ -1.0)	-1.2

□ 방사성물질 : 요오드-131은 원․정수 모두 불검출 되었음

5		보고자 의견

□ ’19년 1분기 서울시 감시항목에 대한 수질검사 결과, 원수는 15항목(미생물 3, 무기물 2, 심미적물질 8), 정수는 10항목(무기물 2, 소독부산물 1, 심미적물질 7), 병물아리수 13항목(무기물 2, 소독부산물 4, 심미적물질 7)이 수질기준 이내로 검출되었으며

□ 2019년 서울시 감시항목으로 확대된 1항목에 대한 검사 결과, 원‧정수 및 병물아리수에서 모두 불검출되어 아리수의 수질안전성을 확인함

< ’19년 신규항목 검출현황 (mg/L) >

구분	항목명	원수(5점)	정수(6점)	병물아리수(1점)
코팅제 등 산업용화학물질	과불화헥산술폰산(PFHxS)	불검출	불검출	불검출

□ 지속적으로 111항목 수질검사를 수행하여 아리수에 대한 수질 안전성을 강화하고자 함.

붙임 : 1. 2019년 서울시 감시항목 수질검사 대상   1부

2. 2019년 1분기 감시항목 수질검사결과(엑셀)   1부.  끝.