『수손피해 방지대책 추진계획 』

□.천막호스 활용방안

1.활용방법 : 농업용,공업용 천막호스를 일정한 길이로 잘라 안에 모래를 넣고 양쪽을 끈으로

묶어서 모래가 빠지지 않도록 하여 화재현장에서 지하실등으로 물의 유입을 막

아 수손피해 방지하며 크기는 2.5인치에서 6인치를 상황에 따라 사용하고 모래

뿐만아니라 상황에 따라 흙등을 넣어 사용하며 차량적재하여 현장활동시 활용.

2.활용대상 이미지

□.모래주머니 활용방안

1.활용방법 : 겨울철이나 재난현장에서 기름유출이나 미끄럼방지용등으로 사용되는 모래를

이용하여 30~40㎝ 정도의 길이의 모래주머니를 일정수량(10개정도) 확보하여

펌프차나 탱크차에 적재 화재현장에서 상층부 화재진압시 계단등을 통한 하층

부로의 유입을 차단하여 수손으로 인한 피해를 방지하고자 함.

2.활용대상 이미지